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к Конкурсной документации __


Объекты концессионного соглашения - объекты системы жилищно-коммунальной водоотведения й городского поселения «Чернышевское» Забайкальского края, находящиеся в собственности 
городского поселения «Чернышевское»


	№
п/п
	Наименование объекта, кадастровый (условный) номер
	Адрес
	Характеристики объекта (год ввода, постройки)

	   1
	2
	3
	4

	Здания, сооружения, сети
(система транспортировки)

	1
	Здание насосной  станции, 
Кад. № 75:21:230101:357

	673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск, 
	Назначение производственное. Площадь общая 46,7 кв.м. Инвентарный номер 816. Этажность 1,1982

	2
	Здание насосной  станции, 
Ус. № 75-75-25/005/2006-542

	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	ЧернышевскНазначение производственное. Площадь общая 48,4 кв.м. Инвентарный номер 814. Этажность 1, 1985

	3
	Здание насосной  станции, 
Кад. № 75:21:230570:951
	673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск, ул. Журавлева
	Назначение: производственное. Площадь общая 40,7 кв.м. Инвентарный номер 818. Этажность1, 1968

	4
	Здание насосной  станции, 
Кад. № 75:21:230101:356
	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	ЧернышевскНазначение: производственное. Площадь общая 34,9 кв.м. Инвентарный номер 817. Этажность 1, 1962

	5
	Здание канализационной насосной станции, кад. № 75:21:230101:359

	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	ЧернышевскНазначение: производственное. Площадь общая 24,4 кв.м. Инвентарный номер 815. Этажность 1, 1956

	6
	Канализационные сети в комплексе, кад. № 75:21:230101:379

	673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск, ул. Первомайская
	Глубина заложения труб 1,2 м., диаметр 150мм., Протяженность 490 м. Назначение производственное. Инвентарный номер 797. Материал труб металл, трубы уложены в железобетонных лотках, гидроизоляция труб окрасочная на 2 раза битумной мастикой, утепление керамзит
1998

	7
	Канализационные сети в комплексе, кад. № 75:21:230101:376
	.673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск, ул. 
	КомсомольскаяГлубина заложения труб 1,2 м., диаметр 150 мм., Протяженность 550 м. Назначение производственное. Инвентарный номер 796. Материал труб чугун, трубы уложены в железобетонных лотках, гидроизоляция труб окрасочная на 2 раза битумной мастикой, утепление керамзит
1972

	8
	Канализационные сети в комплексе, кад. № 75:21:000000:313
	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	ЧернышевскГлубина заложения труб до 2,5 м., диаметр 200 мм., Протяженность 4280 м. Назначение производственное. Инвентарный номер 800. Материал труб сталь, трубы уложены в железобетонных лотках, гидроизоляция труб окрасочная на 2 раза битумной мастикой, утепление минвата. Проложены через железнодорожное полотно в грунте.
1984

	9
	Канализационные сети в комплексе, кад. № 75:21:230101:377
	673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск, ул. Комсомольская
	Глубина заложения труб 2,0 м., диаметр 350 мм., Протяженность 300,94 м. Назначение производственное. Инвентарный номер 798. Материал труб чугун, трубы уложены в железобетонных лотках, гидроизоляция труб окрасочная на 2 раза битумной мастикой, утепление керамзит
1968

	10
	Наружная канализационная сеть, кад. № 75:21:230101:385

	673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск
	Глубина заложения труб до 1,5-2,0 м., диаметр 200 мм., Протяженность 593 м. Назначение коммуникационное. Инвентарный номер 801. Материал труб чугун, трубы уложены в железобетонных лотках, гидроизоляция труб окрасочная на 2 раза битумной мастикой, утепление минвата. Проложены через железнодорожное полотно в грунте, 1984


	11
	Напорный канализационный коллектор, ус. № 75-75-25/005/2006-538

	673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск, ул. Центральная
	Прокладка подземная, глубина заложения 1,5 - 2,0 м., диаметр 200 мм., протяженность 465 м назначение производственное, материал труб металл, трубы уложены в железобетонных лотках, гидроизоляция труб окрасочная на 2 раза битумной мастикой, утепление минвата, 1986


	Система очистки

	12
	Двухярусные вертикальные отстойники, кад. № 
75:21:230101:386

	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	ЧернышевскГлубина 9,1 м. Назначение: коммуникационное. Инвентарный номер 820, 1984


	13
	Здание насосной  станции хлораторной установки, кад. № 
75:21:230101:358

	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	ЧернышевскНазначение нежилое, площадь 419,8 кв.м., инвентарный номер 791, 1985


	Оборудование

	14
	Насос центробежный СД-250/22,5

	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	ЧернышевскМощность электродвигателя 7,5 кВт Производительность - 50 м3/ч Напор - 20 м Диаметр входного патрубка - 150 мм Диаметр напорного патрубка - 125 мм Габаритные размеры (мм) - 1900х510х665 Масса агрегата - 625 
2010

	15
	Насос центробежный СД-250

	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	ЧернышевскМощность электродвигателя 37 кВт Производительность - 250 м3/ч Напор - 22,5 м Диаметр входного патрубка - 150 мм Диаметр напорного патрубка - 125 мм Габаритные размеры (мм) - 1915х610х765 Масса агрегата - 725 кг.
2010

	16
	Насос центробежный СД-250 

	673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск
	Мощность электродвигателя 37 кВт Производительность - 250 м3/ч Напор - 22,5 м Диаметр входного патрубка - 150 мм Диаметр напорного патрубка - 125 мм Габаритные размеры (мм) - 1915х610х765 Масса агрегата - 725 кг.
2010

	17
	Насос центробежный СД-250 

	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	ЧернышевскМощность электродвигателя 37 кВт Производительность - 250 м3/ч Напор - 22,5 м Диаметр входного патрубка - 150 мм Диаметр напорного патрубка - 125 мм Габаритные размеры (мм) - 1915х610х765 Масса агрегата - 725 кг.
2010

	18
	Насос центробежный СД-250 

	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	ЧернышевскМощность электродвигателя 37 кВт Производительность - 250 м3/ч Напор - 22,5 м Диаметр входного патрубка - 150 мм Диаметр напорного патрубка - 125 мм Габаритные размеры (мм) - 1915х610х765 Масса агрегата - 725 кг.
2010

	19
	Насос центробежный СД-250 

	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	ЧернышевскМощность электродвигателя 37 кВт Производительность - 250 м3/ч Напор - 22,5 м Диаметр входного патрубка - 150 мм Диаметр напорного патрубка - 125 мм Габаритные размеры (мм) - 1915х610х765 Масса агрегата - 725 кг.
2010

	20
	Насос центробежный СД-250 

	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	ЧернышевскМощность электродвигателя 7,5 кВт Производительность - 50 м3/ч Напор - 20 м Диаметр входного патрубка - 150 мм Диаметр напорного патрубка - 125 мм Габаритные размеры (мм) - 1900х510х665 Масса агрегата – 625
2010

	21
	Электронасос ГНОм-53-10Тр
	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	Чернышевск"подача - 53мі/час (диапазон 39-61) | · напор- 10м (диапазон 12-9)
электродвигатель, кВт - 4,0 (380В, 1500 об/мин) | · вес электронасоса, кг - 63
высота, мм - 600 | · ширина, мм - 370"
2020

	22
	Электронасос ГНОм-53-10
	Тр673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	Чернышевск"подача - 53мі/час (диапазон 39-61) | · напор- 10м (диапазон 12-9)
электродвигатель, кВт - 4,0 (380В, 1500 об/мин) | · вес электронасоса, кг - 63
высота, мм - 600 | · ширина, мм - 370"
2020

	23
	Электронасос ГНОм-53-10
	Тр673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	Чернышевск"подача - 53мі/час (диапазон 39-61) | · напор- 10м (диапазон 12-9)
электродвигатель, кВт - 4,0 (380В, 1500 об/мин) | · вес электронасоса, кг - 63
высота, мм - 600 | · ширина, мм - 370"
2020

	24
	Насос центробежный СМ-80-50-200
	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	ЧернышевскМощность электродвигателя 3 кВт. Производительность - 20 м3/ч Напор - 7,5 м. Диаметр входного патрубка - 80 мм. Диаметр напорного патрубка - 50 мм. Габаритные размеры (мм) - 1050х316х535 Масса агрегата – 145
2010

	25
	Насос центробежный СМ-80-50-200
	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	ЧернышевскМощность электродвигателя 3 кВт. Производительность - 20 м3/ч Напор - 7,5 м. Диаметр входного патрубка - 80 мм. Диаметр напорного патрубка - 50 мм. Габаритные размеры (мм) - 1050х316х535 Масса агрегата – 145
2010

	26
	Компрессор 2 АФ 32.1232.13
	673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск
	Мощность электродвигателя 7,5 кВт. Производительность -6,36 м3/м ,синхронное число об/мин -3000, Габаритные размеры (мм) - 953х340х420 Масса агрегата – 176
2010

	27
	Компрессор 2 АФ 32.1232.13
	673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск
	Мощность электродвигателя 7,5 кВт. Производительность -6,36 м3/м ,синхронное число об/мин -3000, Габаритные размеры (мм) - 953х340х420 Масса агрегата – 176
2010

	28
	Компрессор 2 АФ 32.1232.13
	673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск
	Мощность электродвигателя 7,5 кВт. Производительность -6,36 м3/м ,синхронное число об/мин -3000, Габаритные размеры (мм) - 953х340х420 Масса агрегата – 176
2010

	29
	Контактный резервуар
	673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск
	Назначение: сооружение очистное, объем 240 куб.м., 2003

	30
	Песколовка, кад. ;№ 75:21:230601:293
	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 16 куб.м.
2003

	31
	Песколовка, кад. № 75:21:230601:286
	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 16 куб.м.
2003

	Иное имущество

	32
	Двухярусные вертикальные отстойники Чернышевск, кад. № 75:21:230601:295
	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 240 куб.м.
2003

	33
	Двухярусные вертикальные отстойники Чернышевск, кад. № 75:21:230601:301
	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 240 куб.м.
2003

	34
	Двухярусные вертикальные отстойники Чернышевск, кад.№ 75:21:230601:305
	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 240 куб.м.
2003

	35
	Двухярусные вертикальные отстойники Чернышевск, кад. № 75:21:230601:287
	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 240 куб.м.
2003

	36
	Приемная камера, кад. № 75:21:230601:297
	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	ЧернышевскСооружение очистное, объем 3 куб.м., 2003

	37
	Здание, кад. № 75:21:230601:299
	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	ЧернышевскНазначение: нежилое, площадь 52 кв.м., 2003

	38
	Вторичный отстойник, кад. № 75:21:230601:304
	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 240 куб.м., 2003

	39
	Вторичный отстойник, кад. № 75:21:230601:294
	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 240 куб.м., 2003

	40
	Иловая площадка, кад. № 75:21:230601:288
	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 978,1 куб.м., 2003

	47
	Иловая площадка, кад. № 75:21:230601:291
	673460, Забайкальский край, п.г.т. 
	ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 1135,4 куб.м., 2003




Технико-экономические показатели работы объектов водоотведения
	[bookmark: _Hlk138685130]1.
	Объем очищаемых сточных вод,  тыс. куб.м/год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
	
509,633
509,633
509,633
509,633

	2.
	Объем транспортируемых сточных вод,  тыс. куб.м/год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
	
477,135
477,135
477,135
477,135

	3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод,  кВт*ч/куб. м
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
	


0,02
0,07
0,07
0,07

	4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки  сточных вод, на единицу объема транспортируемых  сточных вод, кВт*ч/куб. м
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
	


0,24
0,24
0,24
0,24

	5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод,  кВт*ч/куб. м
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
	


0,24
0,30
0,30
0,30



