ПРОЕКТ

Совет городского поселения 
«Чернышевское»

Р Е Ш Е Н И Е 

«    »  ______  2023г.                                                                      		№ ___ 
п. Чернышевск

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения «Чернышевское» Забайкальского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Забайкальского края от 11 июля 2017 года № 273 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Забайкальского края», принимая во внимание Решение Совета городского поселения «Чернышевское» № 15 от 25.11.2022 года «Об утверждении Положения «О порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения «Чернышевское», муниципального района «Чернышевский район», Забайкальского края и внесения изменения в них», руководствуясь ст. 8 Устава городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район», Совет городского поселения «Чернышевское»,   р е ш и л:

1. Утвердить  местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения «Чернышевское» Забайкальского края согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3.   Настоящее решение опубликовать разместить на официальном сайте администрации городского поселения «Чернышевское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://чернышевск-администрация.рф/,  в разделе  Документы – Решения, на стенде «Муниципальный вестник» в здании администрации городского поселения «Чернышевское» по адресу: 673460 Забайкальский край, Чернышевский район, п. Чернышевск, ул. Калинина, 27.


Глава городского
 поселения «Чернышевское»				                       И.С.Иконникова
Приложение № 1
к Решению Совета
городского поселения 
«Чернышевское»
от «    » _____  2023г. №____    
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ВВЕДЕНИЕ
Местные нормативы градостроительного проектированиягородского поселения «Чернышевское»Забайкальского края(далее также МНГП) разработаны в соответствии с требованиями федерального законодательства (ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации), регионального законодательства, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования.
Цель работы: определение совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения «Чернышевское»Забайкальского краяобъектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения «Чернышевское»Забайкальского края.
Задачами применения местных нормативов является создание условий для:
1) преобразования пространственной организации городского поселения «Чернышевское»Забайкальского края, обеспечивающего современные стандарты организации территорий МО в области инженерного; транспортного назначения;в области культуры и искусства; физической культуры и массового спорта;в области образования; в области сбора обработки, утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов; в области организации массового отдыха населения, благоустройства, озеленения; в области ритуальных услуг; в области организации защиты населения от ЧС.
2) планирования территорий городского поселения «Чернышевское»Забайкальского края под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека;
3) обеспечения доступности объектов местного значениядля городского поселения.
В соответствии с положениями Градостроительного Кодекса РФ в состав местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения «Чернышевское»Забайкальского края входит основная часть Раздела 1, содержащая расчетные показатели, материалы по обоснованию Раздела 2, правила и область применения расчетных показателей Раздела 3, приведенных в основной части МНГП.
В основной части Раздела 1 конкретизирован перечень видов объектов местного значения, установленных как правовой институт Градостроительным кодексом Российской Федерации,Законом Забайкальского краяот 29.12.2008 г. N113-ЗЗК «О градостроительной деятельности в Забайкальском крае», подлежащий отображению в документах территориального планирования и документации по планировке территории городского поселения «Чернышевское»Забайкальского края.

Перечень объектов местного значения соответствует как федеральному законодательству, так и градостроительным, социально-экономическим и природно-ландшафтным особенностям территории Забайкальского края и местному законодательству и сгруппированы по областям полномочий органов местного самоуправления  и применения местных нормативов градостроительного проектирования, соответствующих установленным Градостроительным кодексом РФ и Федеральным законом  №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления». 
Раздел 1.Основная часть местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения «Чернышевское»Забайкальского края
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения «Чернышевское»установлены исходя из текущей обеспеченности объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития региона и муниципального образования, демографической ситуации и уровня жизни населения.
Обоснование расчетных показателей, принятых в основной части Раздела 1 МНГП приведено в Разделе 2 настоящего документа.


	
	

	1.1Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области инженерного обеспечения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения «Чернышевское»Забайкальского края

	
	
	


Расчетные показатели для объектов местного значения в области инженерного обеспечения установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения городского поселения.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения представлены в таблицах 1.1.1 - 1.1.5.

Таблица 1.1.1.  Расчетные показатели объектов, относящихся 
к области электроснабжения (уровень обеспеченности для жилых помещений)
	Наименование вида объекта
	Наименование
нормируемого расчетного показателя /
единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Система электроснабжения населенных пунктов, входящих в состав городского поселения
	Электропотребление
 кВт*ч/ годна 1 чел.
	1350

	
	Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки, ч/год

	4100–не оборудованные стационарными электроплитами; 
4400–оборудованные стационарными электроплитами.


	
	Площадь земельного участка, отводимого для размещения понизительной подстанции и переключательного пункта напряжением до 35 кВ включительно, га
	0,5

	
	Площадь земельного участка, отводимого для размещения трансформаторной подстанции и распределительного пункта напряжением от 10 до 20 кВ включительно, кв. м
	250



Примечание: 
1.Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов не нормируется.
2. При отсутствии в квартире зарегистрированных по месту жительства лиц применяются нормативы потребления на 1 человека, проживающего в квартире с соответствующим количеством комнат.
3. Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей." (утв. Минтопэнерго России 07.07.1994, РАО "ЕЭС России" 31.05.1994, с изм. от 29.06.1999). 


Таблица 1.1.2.  Расчетные показатели объектов, относящихся 
к области водоснабжения
	Наименование вида объекта
	Наименование
нормируемого расчетного показателя /
единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Комплекс сооружений водоснабжения
	Объем водопотребления,
л. в сутки на 1 чел.
	110


Примечание: 
1.Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов не нормируется.

Таблица 1.1.3.  Расчетные показатели объектов, относящихся 
к области водоотведения
	Наименование вида объекта
	Наименование
нормируемого расчетного показателя /
единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Комплекс сооружений водоотведения
	Объем водоотведения,
л. в сутки на 1 чел.
	110


Примечание: 
1. Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов не нормируется.

Таблица 1.1.4.  Расчетные показатели объектов, относящихся 
к области теплоснабжения
	Наименование вида объекта
	Наименование
нормируемого расчетного показателя /
единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Система теплоснабжения населенных пунктов, входящих в состав поселения
	Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов,Вт/м2  [1]
	238 - для 1-3-этажных одноквартирных отдельностоящих жилых зданий

	
	
	172 - для 2-3-этажных одноквартирных блокированных жилых зданий

	
	
	108 - для 4-6-этажных жилых зданий

	
	
	102 – для 7-10 этажных кирпичных зданий

	
	
	88 – для 7-10 этажных панельных зданий


Примечание: 
1.В соответствии с Приложением (В) СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
2. Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов не нормируется.



	
	

	1.2Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог и транспортного обслуживания и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения «Чернышевское»Забайкальского края

	
	
	


Расчетные показатели для объектов местного значения в области автомобильных дорог и транспортного обслуживания установлены в соответствии с индивидуальными особенностями пространственной организации городского поселения. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения представлены в таблицах1.2.1- 1.2.5.

Таблица 1.2.1.Расчетные показатели для объектов в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов

	№   

	Наименование объекта
	Показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности

	
	
	Единица 
измерения
	Величина

	1.
	Улично-дорожная сеть
	плотность сети, км/км2
	3,5

	2.
	Автозаправочные станции
	количество топливораздаточных колонок на 1200 автомобилей, зарегистрированных на территории муниципального образования

	1

	3.
	Станции технического обслуживания автомобилей
	количество постов на станции технического обслуживания на 200 автомобилей, зарегистрированных на территории муниципального образования

	1



Примечание: 
1.Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов не нормируется.
2. Потребность в участках АЗС следует принимать в соответствии с п. 11.41. СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*(утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N820).
3. Потребность в участках станций технического обслуживания автомобилей следует принимать в соответствии с п. 11.40. СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*(утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N820).


Таблица 1.2.2. Расчетные показатели объектов местного значения поселения в области транспортного обслуживания населения 

	№
	Наименование 
объекта

	Минимально допустимый уровень 
обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица 
измерения
	Величина
	Единица 
измерения
	Величина

	1.
	Остановка общественного пассажирского транспорта
	объект 
	В районах жилой застройки многоквартирными домами -1
	Радиус доступности, м.
	800

	
	
	
	В районах жилой застройки
индивидуальными жилыми домами – 1
	
	


Примечание: 
1. Дальность пешеходных подходов к остановкам общественного транспорта.

Расчетные показатели для проектирования велосипедных дорожек
В целях выполнения пункта 2 «А» части 6 Перечня поручений Президента Российской федерации от 22 ноября 2019 года № Пр-2397, обеспечить население велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов.
Велосипедные и велопешеходные дорожки следует, как правило, устраивать за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов, указанных в таблице 1.2.3. Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на обычных автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут (до 150 авт./ч); основные геометрические параметры велосипедной дорожки указаны в таблице 1.2.4
Таблица 1.2.3.
	Фактическая интенсивность движения автомобилей (суммарная в двух направлениях), авт./ч
	до 400
	600
	800
	1000
	1200

	Расчетная интенсивность движения велосипедистов, вел./ч
	70
	50
	30
	20
	15



Таблица 1.2.4.
	№
	Нормируемый параметр
	Минимальные значения

	
	
	при новом строительстве
	в стесненных условиях

	1.
	Расчетная скорость движения, км/ч
	25
	15

	2.
	Ширина проезжей части для движения, м, не менее:
однополосного одностороннего
двухполосного одностороннего
двухполосного со встречным движением
	

1,0-1,5
1,75-2,5
2,50-3,6
	

0,75-1,0
1,50
2,00

	3.
	Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м
Ширина велопешеходной дорожки, м
Ширина полосы для велосипедистов, м
	1,5-6,0


1,5-3,0
1,20
	1,5-3,25


1,5-2,0
0,90

	4.
	Ширина обочин велосипедной дорожки, м
	0,5
	0,5

	5.
	Наименьший радиус кривых в плане, м:
при отсутствии виража
при устройстве виража
	
30-50
20
	
15
10



Расчетные показатели уровня обеспеченности объектами для хранения и обслуживания личного автотранспорта

Таблица 1.2.5. Расчетные показатели уровня обеспеченности объектами 
для паркования легковых автомобилей.
	№   

	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально
допустимый уровень 
территориальной 
доступности

	
	
	Единица
измерения
	Величина
	Единица
измерения
	Величина

	Места для хранения легковых автомобилей постоянного населения, расположенные вблизи от мест проживания

	1
	Многоквартирный жилой дом
	машино-место на 1 квартиру
	1
	радиус 
доступности, м.
	800

	
	Стоянки для постоянного хранения
	машино-мест на 1000 чел.
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	800

	
	Стоянки для временного хранения
	
	71
	
	150

	Места для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения городского поселения при поездках с различными целями у следующих объектов:

	
	Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления
	машино-место на 200кв.мобщей площади административных (офисных) помещений объекта 
	1
	радиус 
доступности, м.
	250

	
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционным залом
	машино-место на 30 кв.м общей площадиоперационного зала (залов), административных (офисных) помещений объекта
	1
	
	

	
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционного зала
	машино-место на 55кв.мобщей площади административных (офисных) помещений объекта
	1
	
	

	
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	машино-место на 20кв.м общей площади клубных помещений объекта
	1
	
	

	
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	машино-место на количество работающих в двух смежных сменах – 8 чел.
	1
	
	

	
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	машино-место на количество работающих в двух смежных сменах – 160 чел.
	1
	
	

	
	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)
	машино-место на 30кв.м общей площади помещений объекта
	1
	радиус 
доступности, м.
	150

	
	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)
	машино-место на 40 кв.м общей площади помещений объекта
	1
	
	

	
	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)
	машино-место на 4ед. посадочных мест
	1
	
	

	
	Салоны ритуальных услуг
	машино-место на 20 кв.м общей площади объекта
	1
	
	250

	
	Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	машино-место на количество рабочих мест приёмщиков – 1 чел.
	1
	
	250

	
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	машино-место на количество мест на трибунах – 25ед.
	1
	
	400


Примечание: 
1. Сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей всех категорий следуетпроектировать:
- на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственныхпредприятий и железных дорог;
- на территориях жилых районов и микрорайонов (кварталов).
Автостоянки (открытые площадки) для хранения легковых автомобилей, принадлежащихпостоянному населению населенного пункта, целесообразно временно размещать на участках, резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного функционального назначения, включая многоярусные механизированные автостоянки.
2. Наземные автостоянки вместимостью более 500 машино-мест следует размещать натерриториях производственных и коммунально-складских зон.
3. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии недалее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов.
4. Гаражи для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств,принадлежащих инвалидам. следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 100 м от входов в жилые дома.
5. Требуемое для объекта количество машино-мест, установленное расчетом, следует размещатьв пределах участка, отведенного под застройку этого объекта. Не допускается использовать для этих целей улично-дорожную сеть (включая проезжую часть, тротуары. полосы озеленения и другие элементы), а также участки, выделяемые застройщику под компенсационное благоустройство.
Дополнительно к местам постоянного хранения автотранспорта должны быть предусмотрены места для временного хранения автомобилей ("гостевых парковок") - 25 - 30 % от расчетногоколичества мест постоянного хранения.

Потребность в территории для хранения автотранспорта определяется исходя из способа хранения (наземная площадка или специализированные здания/сооружения), типа (встроенный,отдельно стоящий) и числа уровней зданий (сооружений). В случае, если территория дляпостоянного или временного хранения автотранспорта не выделяется (не резервируется) всоставе территорий жилой застройки. то места хранения автомобилей должны бытьпредусмотрены в подземной и надземной частях жилых зданий. либо пристраиваться к зданиямдругого функционального назначения или встраиваться в них.

Сооружения для хранения легковых автомобилей постоянного населения населенного пункта следует размещать в радиусе доступности 250 - 300 м от мест жительства автовладельцев, но неболее чем в 800 м. Допускается увеличивать дальность подходов к сооружениям хранениялегковых автомобилей для жителей кварталов с сохраняемой застройкой до 1500 м.

	
	

	1.3Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения «Чернышевское»Забайкальского края

	
	
	


Расчетные показатели для объектов местного значения в области культуры  установлены в соответствии с полномочиями городского поселения в указанной сфере в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения муниципального образования, с учетом Методических рекомендаций  субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в указанной области и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1.Расчетные показатели объектов, относящихся к области культуры 
	№
	Наименование 
объекта

	Минимально допустимый уровень 
обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица 
измерения
	Величина
	Единица 
измерения
	Величина

	1.
	Муниципальные библиотеки
	уровень обеспеченности, объект на населенный пункт
	Общедоступная библиотека с детским отделением – 1;
Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам – 1
	Транспортная доступность, мин.
	15

	2.
	Дом культуры
	уровень обеспеченности, объект на поселение
	1
	Транспортная доступность, мин.
	15

	3.
	Краеведческий музей
	уровень обеспеченности, объект на поселение
	1
	Транспортная доступность, мин.
	15




	
	

	1.4Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения «Чернышевское»Забайкальского края

	
	
	


Расчетные показатели для объектов местного значения в области физической культуры и спорта установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения городского поселения, а также с учетом Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17.08.2018 г. № 72925. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице1.4.1.

Таблица 1.4.1.Расчетные показатели для плоскостных спортивных сооружений
	№
	Наименование объекта
	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Единица 
измерения
	Величина
	Единица
 измерения
	Величина

	1.
	Помещения для физкультурно-спортивных занятий
	удельная площадь пола спортивных залов на 1000 жит., кв.м.
	80
	-
	-

	2.
	Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники)
	уровень обеспеченности, объект 
	1
	-
	-

	3.
	Плавательный бассейн
	уровень обеспеченности, кв. м. зеркала воды на 1 тыс. чел.
	25
	-
	-




	
	

	1.5Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения «Чернышевское»Забайкальского края

	
	
	


Расчетные показатели для объектов местного значения в области образования установлены в соответствии с полномочиями городского поселения в указанной сфере,определены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения городского поселения, с учетом Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных Заместителем Министра образования и науки Российской Федерации Климовым А.А. от 04.05.2016 № АК-15/02вн.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1.
	№
	Наименование объекта

	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица 
измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Дошкольные образовательные организации
	уровень обеспеченности, мест на 100 детей
в возрасте
от 2 до 7 лет
	65
	радиус обслуживания, м.
	300

	2.
	Общеобразовательные организации
	уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет
	95
	радиус обслуживания, м.
	500

	3.
	Организации дополнительного образования
	уровень обеспеченности, мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет
	75
	транспортная доступность, минут в одну сторону
	30


Примечания:
1. Организации, реализующие программы дополнительного образования детей могут быть размещены в составе общеобразовательных организаций и при них.
2.Для индивидуальной жилой застройки рекомендуется предусматривать помещения для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий и дополнительных образовательных программ в зданиях общеобразовательных школ. 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций, реализующих программы дополнительного образования, специализированных и оздоровительных дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций (языковых, математических, спортивных и т.п.) составляет 30 минут (1500 м).
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Расчетные показатели для объектов местного значения в области сбора, обработки, утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов установлены, в соответствии с полномочиями муниципального образования в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения представлены в таблице 1.6.1.
Таблица 1.6.1.
	№
	Наименование объекта
	Минимально допустимый
уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	1
	Площадки для установки контейнеров для сбора, в том числе раздельного, твердых коммунальных отходов
	количество площадок для установки контейнеров в населенных пунктах определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора [1]
	пешеходная доступность 100 м

	
	
	размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров
	


Примечания:
1. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: 
Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где
Пгод – годовое накопление твердых коммунальных отходов, куб. м; 
t   – периодичность удаления отходов в сутки; 
К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; 
V – вместимость контейнера.
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Расчетные показатели для объектов местного значения в области благоустройства территории установлены в соответствии с полномочиями городского поселения в указанной сфере в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения муниципального образования, с учетом Методических рекомендаций по подготовке правил благоустройстватерриторий поселений(включая механизмы вовлечения людей и общественного участияв принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды) от 19.01.2017 (подготовлен Минстроем России, Приказ подписан 13.04.2017 N 711/пр).
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в указанной области и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области благоустройства территории
	№
	Наименование объекта

	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица 
измерения
	Величина
	Единица 
измерения
	Величина

	1.
	Общегородские парки
	Площадь озеленения, кв.м. на 1 жит.
	12
	Транспортная доступность, мин.
	30

	2.
	Детские площадки
	площадь территории, м2 на чел.
	0,5
	Пешеходная доступность, м
	500

	3.
	Площадка отдыха и досуга
	площадь территории, м2 на чел.
	0,1
	Пешеходная доступность, м
	600


Примечания: 
1. Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреационных объектов общего пользования, рекомендуется принимать 10 - 15% от численности населения, проживающего в радиусе доступности объекта рекреации.


	
	

	
	

	1.8Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области ритуального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения «Чернышевское»Забайкальского края

	
	
	


Расчетные показатели для объектов местного значения в области ритуального обслуживания населения установлены в соответствии с полномочиями городского поселения в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области ритуального обслуживания населения
	№
	Наименование объекта

	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица 
измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Кладбища традиционного захоронения
	Площадь, га. на 1 000 
жителей
	0,24 

	-
	-




1.9Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области организации защиты населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характераи показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения «Чернышевское»Забайкальского края

Расчетные показатели для объектов местного значения в области организации защиты населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера установлены в соответствии с полномочиями городского поселения в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения представлены в таблице 1.9.1.
Таблица 1.9.1.
	Наименование вида объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя 

	Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Количество объектов на территорию
	100% территории, требующей защиты




1.10Иные объекты, которые необходимы для осуществления установленных действующим законодательством полномочий городского поселения «Чернышевское»

Значение расчетного показателя для объектов местного значения муниципального образования в части помещений для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, установлены в количестве 1 помещения на 1 административный участок. Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов не нормируются.

Значение расчетного показателя для объектов местного значения муниципального образования в области местного самоуправления:
1. Административно-управленческое учреждение 
– Площадь помещений 30 кв.м. на сотрудника 
– Транспортная доступность 40 мин.
2. Муниципальный архив
– Площадь хранения 2.5 кв.м. на 1 000 единиц хранения 
– Пешеходная доступность от Административно-управленческого учреждения 15 мин.


Раздел 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения «Чернышевское»Забайкальского края установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий МО, на основании параметров и условий социально-экономического развития муниципального образования и региона в целом, социальных, демографических, природно-экологических, историко-культурных и иных условий развития территории, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значениягородского поселения. 
Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения «Чернышевское», представлены в Таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1
	№
	Наименование объекта
	Расчетный 
показатель
	Обоснование расчетного показателя

	1
	Объекты местного значения в области инженерного обеспечения

	1.1
	Объекты электроснабжения
	Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель установлен в соответствии с   СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N820).

	1.2
	Объекты водоснабжения
	Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем водопотребления принят в соответствии с СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. (утв. Приказом Минрегион России от 29.12.2011 N 635/14). П.5.1.


	1.3
	Объекты водоотведения
	
	

	1.4
	Объекты теплоснабжения
	Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель установлен в соответствии с Приложением (В) СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

	2
	Объекты местного значения в области автомобильных дорог и транспортного обслуживания

	2.1
	Улично-дорожная сеть
	Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Плотность сети 3,5 км/км2 принята в соответствии с п 1.15. «Руководство по проектированию городских улиц и дорог» Центральный Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя

	2.2
	Автозаправочные станции
	количество топливораздаточных колонок на 1200 автомобилей, зарегистрированных на территории муниципального образования
	Расчетный показатель установлен в соответствии с п. 11.41.СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N820)

	2.3
	Станции технического обслуживания автомобилей
	количество постов на станции технического обслуживания на 200 автомобилей, зарегистрированных на территории муниципального образования
	Расчетный показатель установлен в соответствии с п. 11.40.СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N820)

	2.4
	Остановка общественного пассажирского транспорта
	Количество остановочных пунктов
	Расчетный показатель установлен в соответствии с   СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N820)

	2.5
	Проектирование велосипедной дорожки
	геометрические параметры
	Показатели установлены в соответствии с ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования

	
	Обеспеченность машино-местами для постоянного и временного хранения легковых автомобилей на территории жилых районов и микрорайонов при разработке документации по планировке территории
	
	Установлена по расчету, на основе статистических данных Федеральной службы государственной статистики об уровне автомобилизации за 2021 г. - в 286 автомобилей на 1 тыс. чел.
С учетом требований СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* необходимо обеспечить размещение 100% машино-мест, из которых - в границах земельных участков жилых объектов необходимо разместить 25%, а за границами жилых территорий - 75%.
286 x 0,25 = 71,5
286 x 0,75 = 214,5
Следовательно, в границах земельных участков жилых объектов необходимо разместить 71 машино-места на 1 тыс. проживающих, а за границами жилых территорий - 215 машино-мест.

	3
	Объекты местного значения в области культуры 

	3.1
	Муниципальные библиотеки

	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, Раздел II, Таблица 1

	
	
	 Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность принята в соответствии с положениями Методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965. (таб. 1)

	3.2
	Дом культуры
	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, Раздел VII, Таблица 6 и Раздел XI, Таблица 9

	
	
	Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность принята в соответствии с положениями Методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965

	3.3
	Краеведческий музей
	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, Раздел III, Таблица 2.

	
	
	Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность принята в соответствии с положениями Методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965. 

		4
	Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта

	4.1
	Помещения для физкультурно-спортивных занятий
	уровень обеспеченности, удельная площадь пола спортивных залов на 1000 жит., кв.м.
	Расчетный показатель установлен в соответствии с   СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N820)

	4.2
	Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники)
	уровень обеспеченности, удельная площадь пола помещений на 1000 жит., кв.м.
	1 объект на каждые 1000 человек населения н.п. но не менее 1 объекта принят в соответствии с методическими рекомендациями по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации

	4.3
	Плавательный бассейн
	уровень обеспеченности, кв. м. зеркала воды на 1 тыс. чел.
	Расчетный показатель установлен в соответствии с   СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N820).

	5
	Объекты местного значения в области образования

	5.1
	Дошкольные образовательные организации
	уровень обеспеченности, мест на 100 детей
в возрасте
от 2 до 7 лет
	В соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утв. Минобрнауки России 04.05.2016 N АК-15/02вн.

	5.2
	Общеобразовательные организации
	уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет
	В соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утв. Минобрнауки России 04.05.2016 N АК-15/02вн.

	5.3
	Организации дополнительного образования
	уровень обеспеченности, мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет
	В соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утв. Минобрнауки России 04.05.2016 N АК-15/02вн.

	6
	Объекты местного значения в области жилищного строительства

	6.1
	Площадки для установки контейнеров для сбора, в том числе раздельного, твердых коммунальных отходов
	количество площадок для установки контейнеров в населенных пунктах определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора
	Расчетный показатель установлен с учетом приказа от 29.12.2017 г. № 43-пр. «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Забайкальского края».


	7
	Объекты местного значения в области благоустройства

	7.1
	Общегородские парки 
	уровень обеспеченности, 
площадь озеленения, кв.м. на 1 жит.
	Площадь территории 12, м2 на чел. принято в соответствии с таблицей 9.2. СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/ пр)

	
	
	Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности
	Расчетный показатель установлен в соответствии с оценочным анализом текущего состояния.

	7.2
	Детские площадки
	уровень обеспеченности, 
площадь территориикв.м. на 1 чел.
	Расчетный показатель установлен 0,5 м2 на человека площадь территории принятав соответствии с п. 4.15.2.3, проекта «Методические рекомендации по подготовке правил благоустройства территорий поселений (включая механизмы вовлечения людей и общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды)» от 19.01.2017


	
	
	Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята 500 м (в границах квартала, микрорайона) в соответствии с п. 8. Приказа Минстроя России от 13.04.2017 N 711/пр. «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»

	7.3
	Площадка отдыха и досуга
	уровень обеспеченности, 
площадь территориикв.м. на 1 чел.
	Расчетный показатель установлен 0,1 м2 на человека площадь территории принятав соответствии с п. 4.15.3.2, проекта «Методические рекомендации по подготовке правил благоустройства территорий поселений (включая механизмы вовлечения людей и общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды)» от 19.01.2017.


	
	
	Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята 600 м (в границах квартала, микрорайона) в соответствии с п. 8. Приказа Минстроя России от 13.04.2017 N 711/пр. «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»

	8
	Объекты местного значения в области ритуального обслуживания населения

	8.1
	Кладбища традиционного захоронения
	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель установлен в соответствии с   СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N820)

	9
	Объекты местного значения в областиорганизации и защиты населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	9.1
	Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	количество объектов
	-
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Раздел 3.Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части

Местные нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории городского поселения «Чернышевское»объекты местного значения, относящиеся к областям, указанным в 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Законом Забайкальского края от 29.12.2008 г. N 113-ЗЗК «О градостроительной деятельности в Забайкальском крае» и документах территориального планирования муниципальных образований Забайкальского края, иными объектами местного значения.
Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения «Чернышевское»являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности в городском поселении и учитываются при разработке документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения в границах поселения.
Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.
В ходе подготовки документации по планировке территории следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, необходимых для размещения объектов местного значения. 
При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов. Необходимо также учитывать возможное влияние планируемого к размещению объекта на прилегающие территории, на потребность в обеспечении населения в границах квартала (микрорайона) объектами социально-бытового и культурного обслуживания, возможность организации подходов и подъездов к существующим и вновь формируемым земельным участкам.
При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Забайкальского края, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих Нормативов и на которые дается ссылка в настоящих Нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.


