ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Конкурсной документации 



[bookmark: _GoBack]Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера и долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера




1. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера:

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Плановые значения, годы

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Показатели качества очистки сточных вод
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	шт.
	20
	20
	20
	10
	0
	0

	1.2
	Общее количество проб сточных вод,  применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	шт.
	55
	55
	55
	55
	55
	55

	1.3
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	%
	36.4
	36.4
	36.4
	18.2
	0.0
	0.0

	2
	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Количество аварий и засоров  в год 
	ед.
	365
	350
	300
	250
	200
	150

	2.2
	Протяженность канализационной сети 
	км
	12.744
	12.744
	12.744
	12.744
	12.744
	13.061

	2.3
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	28.6
	27.5
	23.5
	19.6
	15.7
	11.5

	3
	Показатель энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
	тыс.
кВт.час.
	7.82
	7.82
	7.82
	35.8
	36.0
	36.0

	3.2
	Объем очищаемых сточных вод
	тыс.м3
	509.633
	509.633
	509.633
	509.633
	509.633
	509.633

	3.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/
куб. м
	0.02
	0.02
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07

	3.4
	Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
	тыс.кВт.час.
	115
	115
	115
	115
	115
	115

	3.5
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс.м3
	477.135
	477.135
	477.135
	477.135
	477.135
	480.785

	3.6
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки  сточных вод, на единицу объема транспортируемых  сточных вод
	кВт*ч/
куб. м
	0.24
	0.24
	0.24
	0.24
	0.24
	0.24

	3.7
	Расход электроэнергии на водоотведение, всего
	тыс.кВт.час.
	123
	123
	123
	151
	151
	151

	3.8
	Поступление стоков
	тыс.м3
	509.633
	509.633
	509.633
	509.633
	509.633
	509.633

	3.9
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/
куб. м
	0.24
	0.24
	0.24
	0.30
	0.30
	0.30
















2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:

Система транспортировки сточных вод

	Наименование
	Долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов), не являющиеся критериями конкурса (индекс эффективности операционных расходов)
	Объем пропущенных сточных вод
	Цены на энергетические ресурсы 
	Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема пропущенных сточных вод
	Величина неподконтрольных расходов

	
	
	
	электрическая энергия 
	электрическая энергия
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ед. измер.
	%
	м3/год
	руб./кВтч (без НДС) - НН
	руб./кВтч (без НДС) - СН 2
	кВтч/м3
	тыс. руб.
	

	2024
	0
	477 135
	7,50
	6,72
	0,24
	9 214,7
	

	2025
	1
	477 135
	7,95
	7,13
	0,24
	12 708,9
	

	2026
	1
	477 135
	8,35
	7,48
	0,24
	13 002,5
	

	2027
	1
	477 135
	8,76
	7,86
	0,24
	13 096,2
	

	2028
	1
	477 135
	9,20
	8,25
	0,24
	13 117,3
	



	Наименование
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки 
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

	
	базовый уровень операционных расходов
	показатели энергосбережения и энергетической эффективности
	нормативный уровень прибыли
	
	

	
	
	уровень потерь
	удельный расход электрической энергии
	
	
	

	Ед. измер.
	тыс. руб.
	м3
	кВтч/м3
	%
	%
	тыс.руб.

	2024
	17 369,13
	0,00
	0,24
	-
	-
	0,0

	2025
	-
	0,00
	0,24
	5,32
	120,75%
	0,0

	2026
	-
	0,00
	0,24
	6,48
	103,84%
	0,0

	2027
	-
	0,00
	0,24
	10,30
	106,15%
	0,0

	2028
	-
	0,00
	0,24
	0,00
	92,34%
	0,0



Система очистки сточных вод

	Наименование
	Долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов), не являющиеся критериями конкурса (индекс эффективности операционных расходов)
	Объем пропущенных сточных вод
	Цены на энергетические ресурсы 
	Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема пропущенных сточных вод
	Величина неподконтрольных расходов

	
	
	
	электрическая энергия 
	электрическая энергия
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ед. измер.
	%
	м3/год
	руб./кВтч (без НДС) - СН 2
	кВтч/м3
	тыс. руб.
	

	2024
	0
	509 633
	6,72
	0,02
	105,03
	

	2025
	1
	509 633
	7,13
	0,07
	107,49
	

	2026
	1
	509 633
	7,48
	0,07
	108,51
	

	2027
	1
	509 633
	7,86
	0,07
	108,46
	

	2028
	1
	509 633
	8,25
	0,07
	108,54
	



	Наименование
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки 
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

	
	базовый уровень операционных расходов
	показатели энергосбережения и энергетической эффективности
	нормативный уровень прибыли
	
	

	
	
	уровень потерь
	удельный расход электрической энергии
	
	
	

	Ед. измер.
	тыс. руб.
	м3
	кВтч/м3
	%
	%
	тыс.руб.

	2024
	9 055,33
	0,00
	0,02
	-
	-
	-

	2025
	-
	0,00
	0,07
	30,97
	137,93%
	-

	2026
	-
	0,00
	0,07
	30,06
	102,31%
	-

	2027
	-
	0,00
	0,07
	33,35
	100,72%
	-

	2028
	-
	0,00
	0,07
	40,10
	100,16%
	-



