

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЧЕРНЫШЕВСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2023 года                                                                               № 66
п. Чернышевск                                           


Об утверждении проекта «Внесении изменений в Генеральный план городского поселения «Чернышевское» Чернышевского района Забайкальского края»

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития городского поселения «Чернышевское», комплексного решения вопросов территориального планирования, в соответсвии с пунктом 1 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Забайкальского края «О градостроительной деятельности в Забайкальском крае» от 29.12.2008 года № 113-ЗЗК,  Уставом городского поселения «Чернышевское», Совет городского поселения «Чернышевское»

РЕШИЛ:

1. Утвердить проект «Внесений изменений в Генеральный план городского поселения «Чернышевское» Чернышевского района Забайкальского края» ( согласно приложения);
       2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте городского поселения «Чернышевское» /www. чернышевск-администрация.рф/, в телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать на стенде «Муниципальный вестник» в администрации городского поселения «Чернышевское».   
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на инженера по надзору за строительством администрации городского поселения «Чернышевское» - В.С.Романенко.
 
Глава городского  
поселения «Чернышевское»                                                            И.С.Иконникова 
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Подготовкавнесения изменений в генеральный план Городского поселения «Чернышевское» Чернышевского района Забайкальского края выполнена на основании Договора № 16000010 от 1 марта 2023 г. на выполнение работ по внесению изменений в проект генерального плана Городского поселения «Чернышевское» Чернышевского района Забайкальского края, заключенного между Администрацией городского поселения «Чернышевское» Чернышевского района Забайкальского края и ООО Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО». Основанием для разработки градостроительной документации является постановление администрации городского поселения «Чернышевское» от 14.02.2023 года № 37 «О подготовки проекта изменений в Генеральный план городского поселения «Чернышевское» Муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края, утвержденного Решением № 29 от 23.06.2017 года».
В основу разработки генерального плана положена действующая законодательно-нормативная и методическая документация:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации;
· Земельный кодекс Российской Федерации;
· Лесной кодекс Российской Федерации;
· Водный кодекс Российской Федерации;
· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
· Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
· Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
· Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;
· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;
· Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;
· Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 01.12.2016 №793»;
· Приказ Росреестра от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;
· Приказ Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 
· СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 
· РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации; 
· Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»; 
· Закон Забайкальского края от 29.12.2008 № 113-33К «О градостроительной деятельности в Забайкальском крае»;
· Закон Забайкальского края от 18.12.2009 № 320-ЗЗК «Об административно-территориальном устройстве Забайкальского края»;
· Закон Забайкальского края от 20.11.2015 № 1253-ЗЗК «О стратегическом планировании в Забайкальском крае»;
· Постановление Правительства Забайкальского края от 25.06.2020 № 217 «Об утверждении Порядка рассмотрения проекта схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Забайкальским краем, проектов документов территориального планирования муниципальных образований Забайкальского края и подготовки по ним заключений»;
· Приказ Министерства сельского хозяйства Забайкальского края от 25.05.2021 № 70 «Об определении Перечня сельских населенных пунктов, рабочих поселков, входящих в состав городских поселений, муниципальных округов, городских округов (за исключением городского округа «Город Чита»), рабочих поселков, наделенных статусом городских поселений и Перечня сельских агломераций на территории Забайкальского края»;
· Закон Забайкальского края от 18.12.2009 № 317-ЗЗК «О границах сельских и городских поселений Забайкальского края».
· Постановление Администрации городского поселения «Чернышевское»от 29.11.2022 г.№511а «Об утверждении «Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края и порядке подготовки изменений и внесения их в документы территориального планирования».
· Иные законодательные акты, санитарные правила и нормы и другие документы, регулирующие градостроительную деятельность.

Генеральный план разработан в масштабе 1:10 000 на территорию городского поселения «Чернышевское».
Исходный год проектирования – 2023 год, первая очередь – 2033 год, расчетный срок – 2043 год.


РАЗДЕЛ 1. [bookmark: _Toc135218040]СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЁННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЧЕРНЫШЕВСКОЕ» ЧЕРНЫШЕВСКОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Таблица 1.1
Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о 
национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения на территории 
городского поселения «Чернышевское» Чернышевского района Забайкальского края

	№п/п
	Наименование
	Цели и задачи

	1
	Схема водоснабжения п.г.т. Чернышевское Чернышевского района Забай-кальского края на 2016-2021 г.г. и на период до 2028 г., утвержденная Постановлением администрации городского поселения «Чернышевское» от 14.04.2016 № 199
	Цель - обеспечение всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества:
- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения поселка.
Задачи:
- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышения степени благоустройства зданий;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно – коммунальных услуг;
- переход на более эффективные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях;
- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных трубопроводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;
- замена запорной арматуры, в том числе пожарных гидрантов;
- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;
- внедрение систем измерений с целью повышения качества предоставления услуг водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования системы;
- строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей села.

	2
	Схема водоотведения п.г.т. Чернышевское  
Чернышевского района Забайкальского края на 2016-2021 г.г. и на период до 2028 г., утвержденная Постановлением администрации городского поселения «Чернышевское» от 14.04.2016 № 199
	Цель -  реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение 
охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.
Задачи:
-модернизации существующих канализационных очистных сооружений с 
внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и 
обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на 
водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с 
целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;  
-обновление канализационной сети с целью повышения надежности и 
снижение количества отказов системы;  
-создание системы управления канализацией п.г.т. Чернышевское с целью 
повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного 
выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;  
-повышение энергетической эффективности системы водоотведения;  
-строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных 
поселковых территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью 
обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей.

	3
	Стратегия социально-экономического развития 
муниципального района «Чернышевский район» на период до 2030 года,утвержденная решением Совета муниципального района от 13.12.2018 года № 149.
	Цели развития района: 
1. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей повышение 
качества жизни населения. 
2. Развитие экономического потенциала территории. 
3. Развитие инфраструктурной составляющей экономики. 
4. Формирование благоприятных экологических условий жизни и деятельности 
человека.  
5. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.



[bookmark: _Toc135218041]РАЗДЕЛ 2.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЧЕРНЫШЕВСКОЕ» ЧЕРНЫШЕВСКОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
[bookmark: _Toc135218042]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ЧЕРНЫШЕВСКОЕ» ЧЕРНЫШЕВСКОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
1.1. [bookmark: _Toc135218043]Описание положения городского поселения «Чернышевское» Чернышевского района Забайкальского края в структуре расселения

Городское поселение «Чернышевское» (далее также – городское поселение)– это муниципальное образование, расположенное в южной части территории Чернышевского района, граничащее с запада с сельским поселением «Утанское», с севера с сельским поселением «Алеурское», с востока и юга - с сельским поселением «Гаурское». 
Городское поселение входит в состав муниципального района «Чернышевский район».
В составе поселения имеется 1 населенный пункт: пгт. Чернышевск - районный центр Чернышевского района и центр городского поселения. Площадь территории в границах населенного пункта – 6854,6 га (по данным паспорта), 7861,99 га (по данным Единого государственного реестра недвижимости). 
Посёлок расположен по обе стороны реки Алеур при её впадении в реку Куэнга, в 320 километрах по федеральной трассе Р-297 «Амур» Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск» и 389 километрах (по железной дороге) к северо-востоку от Читы.
На территории городского поселения проживает 12783 человек что составляет ориентировочно 40,8 % от численности населения Чернышевского района. Плотность населения 1,6 чел/кв.м.
По степени освоенности и характеру использования территория городского поселения относится к хорошо освоенным.
Городское поселение «Чернышевское» характеризуется благоприятным транспортно-географическим положением. По его территории проходит участок Транссибирской железнодорожной магистрали, а также расположена крупная узловая станция.
Через территорию городского поселения проходит участок федеральной автодороги Р-297 «Амур» Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск»
Внешние транспортно-экономические связи городского поселения осуществляются двумя видами транспорта (железнодорожным и автомобильным). На дальних перевозках преобладает железнодорожный транспорт, на ближних – автомобильный.

1.2. [bookmark: _Toc135218044]Историческая справка
Забайкалье относится к территориям России, издревле заселенным первобытными людьми, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки. Древнейшим человеком в Забайкалье считается «шилкинский человек» – предок тунгусов (эвенков), племена которых появились более 40 тыс. лет назад и жили на территории Сибири (в т.ч. и в Забайкалье) и северного Китая. Древние люди занимались здесь охотой, рыбалкой, сбором дикоросов. Около 35 тыс. лет назад в Прибайкалье появились буряты, которые пришли в Восточное Забайкалье гораздо позже – лишь в конце XV века. Этот народ занимался кочевым скотоводством, а также, как тунгусы охотой и сбором дикоросов. Русские на юге Восточного Забайкалья появились во второй половине XVII – начале и в первой половине XVIII веков. 
Чернышевский район был образован 4 января 1926 года и входит в состав Забайкальского края, занимает территорию площадью 13,2 тыс. кв.м. Расположен на северо – востоке Забайкальского края в 392 км от города Чита. Административным центром района и городского поселения «Чернышевское» является п. Чернышевск.
Район создан на землях, где триста лет назад жили лишь эвенки, буряты – охотники и скотоводы. Первоначальное заселение Чернышевского района связано с возникновением и развитием горнорудной промышленности.  Рабочих не хватало и в 1721 году к казенным заводам стали приписывать большие партии крестьян, которых насильно переселяли из Западной Сибири и Европейской части России. Приписные крестьяне обязаны были заниматься земледелием и работать на заводах, рубить лес, выжигать древесный уголь, добывать руду и флюсы, содержать в порядке плотины на реках. В число приписных горнозаводских входили крестьяне, которые основали села района: Утан, Алеур, Гаур, Икшица, Шивия. Коренные жители района эвенки – основали село Мильгидун в 1709 году. В 1851 году была создана Курлыченская казачья станица.
Важным толчком в последующем заселении Забайкальского края и Чернышевского района в предреволюционные годы явилось строительство железной дороги, начатое в 1895 году. В 1908 году появились населенные пункты - станции Зилово, Бушулей, Пашенная (Чернышевск – Забайкальский). 
В декабре 1921 года в с. Поповском состоялся сход граждан трех сел: Утана, Алеура, Пашенной. На нем казаки заявили о своем отказе от казачьего сословия и ликвидации Курлыченской казачьей станицы. Надо было решить вопрос о новой единице административного деления, вместо станицы образовать волость и дать ей название. На сходе выступил казак из деревни Поповской Конев Ф.З. и предложил волость назвать Чернышевской, а село Поповское -  Чернышевском в честь Н.Г. Чернышевского, который якобы жил в селе Кадая (действительно, он жил в Кадае, но в Кадае Калганского района). Так волость, а затем и район стали называть именем Н.Г. Чернышевского.
В 1934 года поселок получил статус районного центра новообразованного Чернышевского района.
В 1938 году Чернышево преобразовали в поселок городского типа.
В 1930-1940-х годах в поселке открыли новое паровозное депо, электростанцию, вокзал, школу, Дом связи.
В 1936 году железнодорожная станция Пашенная получила новое название - имени Кагановича(в честь наркома путей сообщения Л. М. Кагановича).
В 1957 году по указу Президиума Верховного Совета РСФСР поселок имени Кагановича переименовали в Чернышевск.
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[bookmark: _Toc135218045]ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ И РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.3. [bookmark: _Toc135218046]Климат

Климат Чернышевского района резкоконтинентальный, с недостаточным (особенно весной и зимой) количеством осадков, холодной продолжительной (до 183 дней) зимой, относительно теплым (иногда жарким) летом – чаще сухим в первой половине и влажным во второй, а также большими суточными и годовыми колебаниями температуры воздуха, короткими (до 40-45 дней) переходными сезонами года. Ввиду господства ясных и малооблачных типов погод здесь отмечается повышенное (по сравнению с одноширотными территориями России) количество часов солнечного сияния (более 2000 часов по метеостанции Чернышевск). 
Среднеянварские температуры воздуха составляют от -28ºС до -34ºС при абсолютном минимуме -57ºС. Среднеиюльские температуры воздуха составляют от +17ºС до +19,5ºС при абсолютном максимуме +37ºС. 
Осадки распределяются неравномерно как по сезонам, так и по годам. Минимум их приходится на зимний период (в сумме не больше 10% от годового количества), максимум на лето (до 80% годового количества). В среднем за год выпадает 350-400мм, в горах – до 500мм. По многолетним наблюдениям количество осадков за год может изменяться от 191-233мм (1945, 1946 годы) до 442мм (2000г.). Снежный покров незначителен (от 10 до 15см в среднем), продолжительность его залегания может достигать 180-190 дней. 	
Агроклиматические данные по району выглядят следующим образом:
- сумма активных температур воздуха на севере составляет до 1500º, на юге района до 1850º;
- безморозный период колеблется от 80 (на севере) до 95 (на юге) дней при минимуме этого показателя 59 дней и максимуме 132 дня;
- продолжительность вегетационного периода составляет 130 дней на севере и 160 дней на юге.
 В целом климатические условия Чернышевского района оцениваются как удовлетворительные (достаточная величина солнечного сияния и тепла в период вегетации растений), однако, периодическое проявление таких природных явлений как засуха, заморозки, наводнения и др. переводят эту территорию в ранг зоны рискованного земледелия.

1.4. [bookmark: _Toc135218047]Геолого-геоморфологические условия
Рельеф 
Для рельефа Чернышевского района и городского поселения характерно преобладание хребтовых морфоструктур, которые часто сочетаются с впадинами забайкальского типа, с межгорными понижениями и молодыми долинами. Городское поселение «Чернышевское» с юго-востока ограничивается Шилкинским хребтом, с севера - подходят отроги Станового хребта, с северо-запада - Нерчинско-Куэнгинского. 
Преобладающие высоты – 500-600м. 
В геологическом отношении территория Чернышевского района входит в состав Западно-Становой структурно-формационной зоны, сложенной разнообразными по составу и возрасту породами. Более широко в районе представлены породы мезозойского возраста как интрузивного (нерчуганский и амананский комплексы щелочных гранитов и лейкогранитов), так и осадочно-метаморфического или осадочно-вулканогенного (породы могойтуйской серии, оловской и укурейской свит, тургинской подсерии, представленные песчаниками, гравелитами, алевролитами, ариллитами, валунно-галечными конгломератами, туфами, трахландезитами и др.) генезиса. В осадочных мезозойских толщах встречаются местами угольные отложения вплоть до промышленных концентраций. 
Из неблагоприятных физико-геологических процессов можно отметить: возможность оврагообразования на склонах сопок, морозное пучение верхних слоев пылевато-глинистых грунтов, наличие многолетней мерзлоты островного характера, а также образование наледей в зимнее время, морозобойное растрескивание и заболоченность. 
Многолетняя мерзлота Продолжительно низкие температуры воздуха, отрицательная среднегодовая температура обуславливает глубокое промерзание почвы, наличие сезонной и многолетней мерзлоты. Территория ГП входит в район распространения многолетней мерзлоты островного характера. Глубина сезонного промерзания в зависимости от рельефа, подземных вод и литологии колеблется в пределах 3.0 – 4.5 м. Среднегодовая температура воздуха по району всюду отрицательная и составляет от -3ºС до -5,5ºС, что способствует не только сохранению, но и наращиванию мощности мерзлоты. Она здесь имеет островной характер распространения и мощность от 50 до 200м с температурами грунтов от -0,5ºС до -5ºС. 
1.5. [bookmark: _Toc135218048]Гидрографическая характеристика

Городское поселение «Чернышевское»расположено на территории бассейна р. Амур, подбассейна р. Шилка, водозозяйственный участок р. Шилка.

Река Алеур
Река Алеур – левый приток реки Куэнга. Протекает по территории пгт. Чернышевское. 
Длина водотока: 96 км. Водосборная площадь: 1330 км.
Притоки:	
8 км: падь Речка (пр.)
29 км: Улей (пр.)
45 км: падь Бушулей (лв.)
47 км: падь Жипкос (пр.)
53 км: падь Топаки (лв.)
65 км: падь Лукжен Второй (лв.)
68 км: падь Лукжен Первый (лв.)
71 км: падь Киваджа (пр.)
79 км: падь Ширга Первая (лв.)
80 км: Алеурчик Малый (пр.)

Река Куяэнга
Река Куэнга - левый приток р. Шилка. Протекает в срединной части городского поселения «Чернышевское» с севера на юг.
Река Куэнга относится к бассейну стока Тихого океана. Берет начало на юго-восточном склоне Нерчинско-Куэнгинского хребта на абсолютной высоте около 1000 м. Впадает в реку Шилка в 448 км от устья вблизи с. Дунаево. Длина водотока 170 км. Водосборная площадь 7000 км². Среднегодовой сток в устье — 0,402 км³.
Притоки:
6 км: водоток падь Ареда
11 км: река без названия
39 км: река Олов
64 км: водоток падь Мокрый Гаур
72 км: река ОЛЕУР
81 км: водоток падь Утан
96 км: водоток падь Мильгидун
97 км: река Лукдун
108 км: река Анамжак
116 км: река Налгекан
126 км: река Горбица
132 км: река Агита
136 км: река Кудикан
146 км: река Тоонокан
154 км: река Багадая
156 км: река Доголдыя
161 км: водоток падь Маректа

По типу питания реки относятся к смешанному типу с преобладанием дождевого, доля которого может достигать 82%. Ледяной покров на реках городского поселения обычно устанавливается в конце октября и разрушается в конце апреля. Продолжительность ледостава составляет 180 – 210 дней.
Таблица 2.4.1
Затопление пгт. Чернышевск в результате дождевого паводка

	Название населенного пункта
	год
(период)
	Водный объект
	Площадь затопления, км2
	Нарушены условия жизнедеятельности
населения, чел. (детей)
	Подтоплено жилых домов, ед.
	Подтоплено приусадебных
участков, ед.
	Подтоплено социально значимых объектов, ед.
	Материальный ущерб, млн. руб.

	Чернышевск
	2012
(июнь)
	р. Алеур
	3,5
	500(123)
	120
	120
	0
	Нет данных



1.6. [bookmark: _Hlk112191200][bookmark: _Toc135218049]Почвенный покров
Почвенный покров Чернышевского района и городского поселения довольно разнообразен, но основными его типами являются: мерзлотные лугово-черноземные, горно-черноземные глубокопромерзающие, горные мерзлотно-таежные оподзоленные и горные мерзлотно-таежные дерновые. Последние два типа почв являются здесь самыми распространенными по занимаемой площади, которыми покрыты преобладающая часть хребтов и подгорных территорий, где произрастают преимущественно лиственничники с подлеском из даурского рододендрона. Мощность у них не больше 25см, содержание гумуса не более 3%. Обе разновидности черноземных почв формируются в степных и лесостепных ландшафтах или на лугах речных долин. Они в целом маломощны (до 40см), по механическому составу суглинистые или супесчаные, содержание гумуса колеблется от 3 до 8%, что делает их наиболее плодородными; именно поэтому черноземные виды почв заняты под пашни, реже – под пастбища и сенокосы.
1.7. [bookmark: _Toc135218050]Растительный и животный мир
Растительный мир
Природная зона района сочетает в себе леса и степи, которые занимают большую его часть. Растительность отличается большим разнообразием, и представлена следующими видами: лиственные и хвойные деревья, осина, береза, кустарники.

Животный мир
Животный мир в районе разнообразен. Здесь живут как лесные, так и степные животные. Например, водятся такие животные как белки, и зайцы; также можно встретить и более крупных диких животных, таких как косуля. Водятся и хищники (лисица, волки).
Среди птиц обитают дикие утки, цапли, рябчики, голуби, воробьи и вороны и др.
1.8. [bookmark: _Toc135218051]Минерально-сырьевые ресурсы

Минеральные ресурсы на территории городского поселения «Чернышевское»представлены подземными водами.
По условиям накопления, залегания, циркуляции и особенностям режимов в пределах Чернышевского района выделяются 4 типа подземных вод:
- пластово-поровые воды рыхлых кайнозойских отложений;
- пластово-порово-трещинные воды мезозойских осадочных и вулканогенно-осадочных образований;
- трещинные воды магматических и метаморфических пород;
- трещинные воды глубинных разломов.
К первому типу подземных вод относятся воды рыхлых отложений склонов долин. Основной источник питания – атмосферная влага. Глубина залегания обычно 2-3м, практически малозначимы, так как легко загрязняются.
 Воды второго типа имеют наибольшее практическое значение; обычно это напорные или полунапорные воды. Они сконцентрированы во впадинах Забайкальского типа и межгорных понижениях. Водоснабжение осуществляется с помощью скважин глубиной в десятки, иногда – более 100м. 
Воды третьего типа циркулируют в пределах зон интенсивной трещиноватости до глубины 60-100м. использование вод этого типа ограничено ввиду их неравномерного распространения.
Воды четвертого типа (трещинные воды глубинных разломов) имеют ограниченное распространение и для водоснабжения практически не используются.

1.9. [bookmark: _Toc135218052]Лесные ресурсы
На территории городского поселения «Чернышевское» земли лесного фонда не располагаются.
В городском поселении встречаются небольшие лесные куртины, преимущественно на склонах сопок.	


[bookmark: _Toc135218053]ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА
1.10. [bookmark: _Toc135218054]Современное состояние экономики

Хозяйство городского поселения «Чернышевское» представлено отраслями транспорта, дорожного строительства, коммунального хозяйства, торговли, общественного питания, бытового обслуживания и т.д.

Промышленность
Промышленность в городском поселении представлена пищевой промышленностью - производственным кооперативом «Колос», Чернышевским районным потребительским обществом, индивидуальными предпринимателями.
 На территории городского поселения отсутствуют месторождения каких-либо полезных ископаемых, кроме неограниченных запасов глины, пригодных для производства кирпича. 
Среди основных проблем развития промышленности следует отметить: низкую степень диверсификации отраслевой структуры промышленности; устаревшие технологии производства и, как следствие, низкую конкурентоспособность выпускаемой продукции; а также низкую инвестиционную активность промышленных предприятий; суровые климатические условия, следствием которых является высокая капиталоемкость производства; высокие тарифы на энергоносители, ГСМ; удаленность территории; неблагоприятная инвестиционная среда.

Сельское хозяйство
На территории городского поселения «Чернышевское» имеются только частные хозяйства без регистрации юридических лиц, индивидуальные предпринимателей, производящие сельхозпродукцию для собственного потребления и розничной продажи частным лицам. 
На потребительский рынок продукция поставляется из близлежащих сел Чернышевского района. 

Железнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт является основной отраслью народнохозяйственной специализации городского поселения по экономическим параметрам (выручки от реализации, численности занятых, доле налоговых платежей в формировании городского бюджета) и всякое изменение инфраструктуры напрямую зависит от состояния (финансового, уровня заработной платы и т.д.) структурных подразделений ОАО «РЖД».
Железнодорожный узел станции Чернышевск включает в себя:
1. Опорную станцию;
1. Локомотивное депо;
1. Вагонное депо;
1. Дистанцию пути;
1. Подразделение дистанции сигнализации и связи;
1. Дистанцию электроснабжения;
1. Дистанцию гражданских сооружений водоснабжения и водоотведения;
1. Путевую машинную станцию;
1. Подразделение военизированной охраны;
1. Материальный склад.
За счет крупного железнодорожного узла в пгт. Чернышевск содержатся объекты социальной сферы, ведется жилищное строительство, что является положительным фактором для бюджета и социальной жизни пгт. Чернышевск.

Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт в городском поселении представлен единственным предприятием – ОАО «Чернышевскавтотранс», которое производит перевозку пассажиров не только в городском поселении, но и в Чернышевском районе. Конкурентами ОАО «Чернышевскавтотранс» являются частные предприниматели, которые производят перевозку пассажиров маршрутными такси как в городском поселении, так и в районе в целом.

Строительный комплекс
Строительная база в пгт. Чернышевскбыла представлена 2 строительными организациями – это СМП -177 Стройтреста № 15 филиала ОАО «РЖД» и Чернышевским ДЭУЧ. Более 90% общего объема строительно-монтажных работ приходится на СМП -177 Стройтреста № 15 филиала ОАО «РЖД», специализирующегося на строительстве объектов производственного и непроизводственного назначения для железнодорожного узла. В 2009 г. в связи с реорганизацией структурных подразделений ОАО «РЖД» данное предприятие ликвидировано, что очень негативно отразилось на социальной и экономической структуре поселения.
В настоящий момент строительная база представлена 1 федеральной государственной организацией – это Федеральное государственное унитарное предприятие «Забайкальскавтодор» Чернышевский ДЭУЧ, двумя индивидуальными предпринимателями - это Ибрагимов А.Г., Элбакян В.Г., двумя предприятиями частной формы собственности - ООО «Мегалит», ООО «Монолит». 
Чернышевский ДЭУЧ способен осуществлять подрядную деятельность, фактически выполняет разовые заказы ввиду неплатежеспособности и низкой инвестиционной активности большинства предприятий и организаций пгт. Чернышевск.

Малое и среднее предпринимательство
Развитие малого и среднего предпринимательства является важным условием функционирования рыночной экономики. 
Существует ряд проблем, негативно влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства в пгт. Чернышевск:
· отсутствие стартового капитала;
· нехватка денежных оборотных средств;
· дефицит средств на развитие;
· сложность получения и высокая стоимость кредитных ресурсов;
· неразвитость системы информационной поддержки;
· проблемы кадрового обеспечения и подготовки кадров.
Учитывая специфику городского поселения, приоритетными видами предпринимательской деятельности для осуществления поддержки и развития малого предпринимательства являются:
· строительство и ремонт объектов жилищного, производственного, социального и природоохранного назначения;
· производство продовольственных товаров;
· производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
· общественное питание.

 Субъекты малого и среднего предпринимательства представлены 20 обществами с ограниченной ответственностью, 13 из них занимаются оптовой и розничной торговлей. Также на территории городского поселения «Чернышевское» осуществляют свою деятельность 356 индивидуальных предпринимателей.
Доля занятых в малых предприятиях в общей численности занятых в экономике поселения составляет 5,0 %.
Анализируя структуру субъектов малого предпринимательства, следует отметить, что наибольший удельный вес занимают предприятия розничной и оптовой торговли, что объясняется относительно быстрой окупаемостью вложенных средств и стабильным потребительским спросом, и предприятия по производству продуктов питания.
Среди важнейших видов производимой продукции субъектами малого предпринимательства в районе наибольший удельный вес занимает продукция пищевой промышленности: хлеб и хлебобулочные изделия, молочная продукция, кондитерские изделия.
Таблица 3.1.1
Список предприятий (организаций) на территории городского поселения «Чернышевское»
	Наименование
	Местоположение
	Сфера деятельности

	МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ПОС.ЧЕРНЫШЕВСК ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ НЕРЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
	пгт Чернышевск, ул. Центральная, д. 13а
	Деятельность религиозных организаций

	ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ
	пгт Чернышевск, ул. Центральная, д. 17
	Деятельность профессиональных союзов

	АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА
	пгт Чернышевск, ул. Калинина, д. 14б
	Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера

	МОУ СОШ № 78
	пгт Чернышевск, ул. Журавлева, д. 61, к. а
	Образование начальное общее

	МДОУ Д/С № 28 П. ЧЕРНЫШЕВСК
	пгт Чернышевск, ул. Журавлева, д. 65, а
	Образование дошкольное

	МДОУ Д/С № 63 ПГТ. ЧЕРНЫШЕВСК
	пгт Чернышевск, ул. Первомайская, д.34
	Образование дошкольное

	МОУ СОШ №63
	пгт Чернышевск, ул. Центральная, д. 2, к.а
	Образование среднее общее

	ЗАО «ЧЕРНЫШЕВСКАВТОТРАНС»
	пгт Чернышевск, ул. Лазо, д. 23а
	Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам

	МДОУ Д/С «ТЕРЕМОК» П. ЧЕРНЫШЕВСК
	пгт Чернышевск, ул. Журавлева, д. 71а
	Образование дошкольное

	МДОУ Д/С «СЕВЕРОК» П. ЧЕРНЫШЕВСК
	пгт Чернышевск, ул. Партизанская, д. 28
	Образование дошкольное

	МУ ДО ДШИ
	пгт Чернышевск, ул Калинина, зд. 48
	Образование дополнительное детей и взрослых

	МОУ СОШ № 2
	пгт Чернышевск, ул. Стадионная, д.34
	Образование начальное общее

	КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ
	пгт Чернышевск, ул. Калинина, д. 14б
	Деятельность органов местного самоуправления внутригородских территорий городов федерального значения

	ГУСО ЧСРЦ «ДРУЖБА» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
	пгт Чернышевск, ул. Интернатная, д. 17
	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

	МОУ ДО ДДТ ПГТ. ЧЕРНЫШЕВСК
	пгт Чернышевск, ул. Калинина, д. 9б
	Образование дополнительное детей и взрослых

	ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНЫШЕВСКОМУ РАЙОНУ
	пгт Чернышевск, ул. Центральная, д. 21
	Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности

	КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
	пгт Чернышевск, ул. Журавлева, д. 43
	Деятельность органов местного самоуправления внутригородских территорий городов федерального значения

	ДЮСШ П.ЧЕРНЫШЕВСК
	пгт Чернышевск, ул. Калинина, д. 9б
	Деятельность в области спорта прочая

	АУ РРГ «НАШЕ ВРЕМЯ»
	пгт Чернышевск, ул Журавлева, д. 43
	Издание газет

	ЧЕРНЫШЕВСКОЕ РАЙПО
	пгт Чернышевск, ул. Карла Маркса, д.28
	Торговля розничная в неспециализированных магазинах

	ГУЗ «ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ»
	пгт Чернышевск, ул Калинина, д. 32
	Деятельность больничных организаций

	КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНЫШЕВСКОГО РАЙОНА
	пгт Чернышевск, ул. Калинина
	Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера

	ГБУ «ЧЕРНЫШЕВСКАЯ СББЖ»
	пгт Чернышевск, ул. Молодежная, д. 1
	Деятельность ветеринарная

	ЧУЗ «РЖД-МЕДИЦИНА» ПГТ.ЧЕРНЫШЕВСК»
	пгт Чернышевск, ул. Калинина, д. 32, к.1
	Деятельность больничных организаций

	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЧЕРНЫШЕВСКОЕ»
	пгт Чернышевск, ул. Калинина, д. 27
	Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера

	ООО «РУСИЧ»
	пгт Чернышевск, ул. Журавлева, д. 60, к.а
	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

	ООО «КАЗАРЯН»
	пгт Чернышевск, ул. Партизанская, д.2, к.д
	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах

	ООО «ФОРТУНА»
	пгт Чернышевск, ул. Интернатная, д. 19
	Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах

	МУП «БЛАГОУСТРОЙСТВО»
	пгт Чернышевск, ул. Советская, д.6
	Сбор отходов

	МУК МКДЦ «ОВАЦИЯ»
	пгт Чернышевск, ул. Журавлева, д. 43
	Деятельность библиотек и архивов

	МУК МЦБ
	пгт Чернышевск, ул Советская, д.15а
	Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры

	МУК ДК ДЦ «РАДУГА»
	пгт Чернышевск, ул. 1б Линия, д.1
	Деятельность библиотек и архивов

	ООО «ПРАКТИК»
	пгт Чернышевск, ул. Комсомольская, д.32, кв.51
	Стоматологическая практика

	МУК РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
	пгт Чернышевск, ул. Карла Маркса, д.39 «а»
	Деятельность музеев

	ООО «ОЧС»
	пгт Чернышевск, ул. Комсомольская, д.42
	Сбор и обработка сточных вод

	ООО «ЦК»
	пгт Чернышевск, ул. Комсомольская, д.42
	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

	ООО «УК КЦ ЖКХ П. ЧЕРНЫШЕВСК»
	пгт Чернышевск, ул. Журавлева, д. 43
	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

	ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО-ЧЕРНЫШЕВСК»
	пгт Чернышевск, ул Калинина, зд. 48
	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

	ООО «ЭНЕРГИЯ»
	пгт Чернышевск, ул. Карла Маркса, д. 28
	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

	ЧПОУ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ»
	пгт Чернышевск, ул. Стадионная, д. 17а
	Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств

	ООО « ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»
	пгт Чернышевск, ул. Карла Маркса, д.28
	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

	ООО «ДОРСЕРВИС»
	пгт Чернышевск, ул. Молодежная, д. 12
	Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей

	МУП «ЧТК»
	пгт Чернышевск, ул. Советская, д. 13
	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

	ООО «АПТЕЧНЫЙ МИР»
	пгт Чернышевск, ул. Советская, д. 13
	Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)

	ООО «ВОСТОКТРАНС»
	пгт Чернышевск, ул. Лазо, д. 23а
	Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам


	ООО «ЧЕРНЫШЕВСКОЕ ЖКХ»
	пгт Чернышевск, ул. Журавлева, д. 63, помещение 7
	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

	СОВЕТ МР «ЧЕРНЫШЕВСКИЙ РАЙОН»
	пгт Чернышевск, ул. Калинина, д. 14б
	Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера

	КСП МР «ЧЕРНЫШЕВСКИЙ РАЙОН»
	пгт Чернышевск, ул. Калинина, д. 14б
	Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера

	МДОУ Д/С «АЛЁНУШКА» ПГТ. ЧЕРНЫШЕВСК
	пгт Чернышевск, ул. Советская, д. 11
	Образование дошкольное

	ООО «БАРАКАТ»
	пгт Чернышевск, ул. Интернатная, д. 19
	Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин

	МКУ «ЦЕНТР МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЧЕРНЫШЕВСКИЙ РАЙОН»
	пгт Чернышевск, ул. Калинина, д. 14б
	Деятельность органов местного самоуправления муниципальных районов

	АНКОСПЗПИ «ПРИТЯЖЕНИЕ СЕРДЦА»
	пгт Чернышевск, ул. Карла Маркса, д. 2
	Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки

	ООО «ФОРТУНА ПЛЮС»
	пгт Чернышевск, ул. Первомайская, д. 78а
	Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин

	ООО «ЖКХ СЕРВИС»
	пгт Чернышевск, ул. Первомайская, д. 37
	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

	ООО «СИРИУС-МВ»
	пгт Чернышевск, ул. Комсомольская, д. 39, кв. 10
	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

	ООО «УРОЖАЙ»
	пгт Чернышевск, ул Журавлева, д.60, литер д
	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

	ООО «ГОЛДМАИНПЛЮС»
	пгт Чернышевск, ул Садовая, д. 9
	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)

	ООО «МОНОЛИТ»
	пгт Чернышевск, ул Железнодорожная, д. 27
	Производство кровельных работ

	ООО «ЗАБАЙКАЛСТРОЙКРОВЛЯ»
	пгт Чернышевск, ул Куйбышева, д.4, литер а
	Производство кровельных работ

	ООО «СПЕЦТРАНССИБ»
	пгт Чернышевск, ул Журавлева, д. 36, кв. 4
	Деятельность автомобильного грузового транспорта

	ООО «УК» РИТМ-ЧЕРНЫШЕВСК»«
	пгт Чернышевск, ул Журавлева, д. 63, помещ. 6
	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

	ООО «ДОБРЫЙ КОТ»
	пгт Чернышевск, ул. Комсомольская, д. 32, литера а, кв. 13
	Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах



В настоящий период прорабатываются и реализуются инвестиционные проекты по развитию малого бизнеса на территории поселения.

1.11. [bookmark: _Toc135218055]Основные направления развития экономики
Перспективой для развития городского поселения «Чернышевское» является узел железнодорожных линий, а также расширение функционализации пгт.Чернышевск в связи с подключением к сетям электро-, тепло-, водоснабжения объектов ИЖС, строительство которого в настоящее время осуществляется на землях с. Алеур, расположенного в 6 км от пгт. Чернышевск, и планируется – на землях с. Утан, расположенного в 10 км от пгт. Чернышевск. 
На перспективу до 2030 года планируется выделение земельных участков под ИЖС в количестве около 300 участков на территории с. Утан, что в свою очередь может повлиять на развитие инфраструктуры с. Утан. 
Села Алеур и Утан являются стеллитами пгт. Чернышевск. 
В силу небольших расстояний между селами Алеур, Утан и пгт. Чернышевск, население с. Алеур и с. Утан в большей своей части работают в пгт. Чернышевск. 
На сегодняшний день большинство жителей пгт. Чернышевск трудятся на таких градообразующих предприятиях как, вагонное и локомотивное депо и станция путевых машин, дистанция пути и энергоснабжения.
В пгт. Чернышевск достаточно развито предпринимательство по направлениям торговли и оказания услуг населению. Среднесписочная численность работников СМСП составляет ориентировочно 2900 человек.
Среди основных проблем инвестиционного развития – низкая инвестиционная активность промышленных предприятий и сельхозтоваропроизводителей в силу невысокого уровня инвестиционных возможностей; отсутствие свободных бюджетных ресурсов для реализации мероприятий по территориальному развитию; недостаток амбиционных проектов для привлечения крупных инвестиций в экономику городского поселения.
В целом, для Чернышевского муниципального района характерны внутренние проблемы, главные из которых – инвестиционная непривлекательность территории, низкая деловая активность населения, миграционный отток населения, высокая дотационность местного бюджета. Это свидетельствует о том, что дальнейшее социально-экономическое развитие муниципального образования требует активных действий, направленных на диверсификацию производственной специализации района, стимулирование развития малого бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности территории.


Таблица 3.2.1
Реестр свободных производственных площадей на территории городского поселения «Чернышевское»

	Объект,
местоположение
	Назначение объекта
	Параметры расположенных на площадке зданий и сооружений
	Имеющаяся инфраструктура

	Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Чернышевск, уд. Пушкина, 32а, пом.1
	Нежилое

	237,9
	Электро-, тепло-, водоснабжение

	Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Чернышевск, уд. Пушкина, 32а, пом.2
	Нежилое

	99,9
	Электро-, тепло-, водоснабжение
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1.12. [bookmark: _Toc135218057]Существующая численность населения
Таблица 4.1.1
Оценка численности городского и сельского населения на 1 января, человек
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Забайкальский край
	1099400
	1095200
	1090300
	1087500
	1083000
	1079000
	1072800
	1065800
	1059700
	1053500
	1043500

	Чернышевский район
	34588
	34432
	34067
	33695
	33340
	32899
	32538
	32184
	31899
	31763
	31292

	Городское поселение «Чернышевское»
	13213
	13246
	13148
	13020
	12968
	12868
	12762
	12654
	12737
	12834
	12783

	Удельный вес городского поселения в районе, %
	38,20
	38,47
	38,59
	38,64
	38,90
	39,11
	39,22
	39,32
	39,93
	40,41
	40,85

	Удельный вес городского поселения в крае, %
	1,20
	1,21
	1,21
	1,20
	1,20
	1,19
	1,19
	1,19
	1,20
	1,22
	1,23



В 2022 году на долю городского поселения «Чернышевское» пришлось 40,85 % населения Чернышевского муниципального района, в 2012 году его удельный вес составлял 38,20 %, удельный вес в расчете на Забайкальский край составил 1,23 и 1,20 % соответственно. 
Таблица 4.1.2
Численность населения городского поселения «Чернышевское» по полу и отдельным возрастным группам на 1 января 2022 года
	
	Всего
	В том числе

	
	
	мужчины
	женщины

	Все население
	12783
	6023
	6760

	из него в возрасте:
	
	
	

	14-18 лет
	906
	479
	427

	моложе трудоспособного
	3102
	1568
	1534

	трудоспособном
	7228
	3785
	3443

	старше трудоспособного
	2453
	670
	1783



В 2021 году в городском поселении родилось 167человек, что существенно меньше, чем в 2012 году, когда родился 224 ребенка. Такое снижение является следствием нисходящей демографической волны. Общий коэффициент рождаемости сократился до 13 промилле, что является достаточно низким уровнем.
Одновременно с этим в 2020 году возрос уровень смертности: если в 2019 году умерло 161 человек, то в 2021 – 217. Такой рост смертности связан в первую очередь с пандемией коронавирусной инфекции. Общий коэффициент смертности вырос с 12,7 промилле (2019 год) до 16,9 промилле (2021 год).
Таким образом, наблюдается тенденция естественной убыли населения, которая упала с 41 промилле в 2019 году до -50 промилле в 2021 году.
Таблица 4.1.4
Показатели естественного движения населения в 
городском поселении «Чернышевское», человек
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Число родившихся, человек
	224
	220
	193
	н/д
	214
	158
	184
	202
	189
	167

	Число умерших, человек
	194
	187
	158
	н/д
	160
	149
	149
	161
	205
	217

	Естественный прирост (убыль), человек
	30
	33
	35
	н/д
	54
	9
	35
	41
	-16
	-50

	Общий коэффициент рождаемости, промилле
	17
	16.7
	14.8
	н/д
	16.6
	12.3
	14.5
	15.9
	15
	13

	Общий коэффициент смертности, промилле
	15
	14.2
	12.1
	н/д
	12.4
	11.6
	11.7
	12.7
	16
	16.9

	Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле
	2
	2.5
	2.7
	н/д
	4.2
	0.7
	2.8
	3.2
	-1
	-3.9

	Справочно: Чернышевский район

	Число родившихся, человек
	669
	631
	630
	201
	511
	480
	464
	435
	440
	378

	Число умерших, человек
	533
	487
	460
	155
	449
	412
	447
	458
	497
	581

	Естественный прирост (убыль), человек
	136
	144
	170
	14
	62
	68
	17
	-23
	-57
	-203

	Общий коэффициент рождаемости, промилле
	н/д
	18.4
	18.6
	16
	15.4
	14.7
	14.3
	13.6
	14
	12

	Общий коэффициент смертности, промилле
	н/д
	14.2
	13.6
	14.3
	13.6
	12.6
	13.8
	14.3
	16
	18.4

	Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле
	н/д
	4.2
	5
	0.6
	1.8
	2.1
	0.5
	-0.7
	-2
	-6.4

	Справочно: Забайкальский край

	Число родившихся, человек
	17752
	17392
	17445
	16744
	15763
	14382
	13546
	12547
	12435
	11997

	Число умерших, человек
	14373
	13663
	13595
	13977
	13338
	12585
	13146
	13143
	14435
	16525

	Естественный прирост (убыль), человек
	3379
	3729
	3850
	2767
	2425
	1797
	400
	-596
	-2000
	-4528

	Общий коэффициент рождаемости, промилле
	16.2
	15.9
	16.0
	15.4
	14.6
	13.4
	12.7
	11.8
	11.8
	11.4

	Общий коэффициент смертности, промилле
	13.1
	12.5
	12.5
	12.9
	12.3
	11.7
	12.3
	12.4
	13.7
	15.8

	Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле
	3.1
	3.4
	3.5
	2.5
	2.3
	1.7
	0.4
	-0.6
	-1.9
	-4.4



Показатели интенсивности миграционных процессов в городском поселенииимеют не постоянный (скачкообразный) характер. В 2021 году прибыло 362 человека, убыло 363человек, сальдо миграции (отрицательное) составило -1 человек, в тоже время в 2020 году прибыло 366 человек, выбыло 253 человека, сальдо миграции (положительное) 113 человек, в 2018 году прибыло 203, выбыло 318, сальдо миграции (отрицательное) составило -143 человек.
Таблица 4.1.5
Показатели механического движения в городском поселении «Чернышевское», человек
	 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Число прибывших
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	264
	228
	н/д
	218
	210
	203
	283
	444
	366
	362

	внутрирегиональная
	185
	н/д
	н/д
	148
	140
	136
	178
	309
	271
	н/д

	межрегиональная
	72
	н/д
	н/д
	58
	70
	67
	105
	126
	93
	н/д

	международная
	7
	н/д
	н/д
	12
	н/д
	н/д
	6
	9
	2
	н/д

	Число выбывших
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	261
	359
	н/д
	315
	364
	318
	426
	402
	253
	363

	внутрирегиональная
	162
	н/д
	н/д
	191
	237
	182
	240
	244
	161
	н/д

	межрегиональная
	99
	н/д
	н/д
	122
	117
	133
	186
	158
	90
	н/д

	международная
	
	н/д
	н/д
	2
	10
	3
	н/д
	н/д
	2
	н/д

	Миграционный прирост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	3
	-131
	н/д
	-97
	-154
	-115
	-143
	42
	113
	-1

	внутрирегиональная
	23
	н/д
	н/д
	-43
	-97
	-46
	-62
	65
	110
	н/д

	межрегиональная
	-27
	н/д
	н/д
	-64
	-47
	-66
	-81
	-32
	3
	н/д

	международная
	7
	н/д
	н/д
	10
	-10
	-3
	6
	9
	0
	н/д


*Статистические данные в таблице приведены согласно Паспорту муниципального образования.

1.13. [bookmark: _Toc135218058]Демографический прогноз
Для разработки проектных решений необходимо учитывать перспективную численность жителей. Исходя из численности населения, производится расчёт потребности в объектах образования, здравоохранения, культуры, спорта, определяется потребность в новом жилищном строительстве, инженерной и транспортной инфраструктуре.
Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории. 
Сформировавшиеся тенденции в области естественного и миграционного движения населения предопределяют уменьшение численности населения городского поселения «Чернышевское».
Последний прогноз Росстата по регионам России для Забайкальского края определяет численность населения на конец 2030 г. в диапазоне от 960,0 тыс. чел. (низкий вариант) до 1021,2 тыс. чел. (высокий вариант). По наиболее вероятному среднему варианту – 991,7 тыс. человек. Тем не менее демографический потенциал развития в Забайкальском крае сохраняется и демографическая ситуация может быть постепенно улучшена. 
[image: ]

Рисунок 4.2.1. Прогноз численности населения Забайкальского края до 2035 года в трех вариантах (данные Схемы территориального планирования Забайкальского края)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования разрабатываются на срок не менее 20 лет. В связи с этим прогноз численности населения доведен до 2043 года.
Таблица 4.2.2
Прогнозируемая численность постоянного населения на начало года, тыс. человек
	Муниципальное образование
	Прогнозируемая численность

	
	Первая очередь 2033 г.
	Расчетный срок 2043 г.

	Городское поселение «Чернышевское»
	12504
	12256
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[bookmark: _Toc135218059]ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
Общая площадь жилищного фонда в городском поселении «Чернышевское»на конец 2021 года составила 288,9 тыс. кв. метра. За прошедший год она почти не изменилась (287,5 тыс. кв. метра в 2020 году). 
Жилищная обеспеченность в 2021 г. составила 22,49 кв. метра, что ниже уровня 2020 года (22,57 кв. метра). 
Таблица 5.1
Динамика жилого фонда в городском поселении «Чернышевское» с 2008 по 2021 год
	Год
	Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м
	Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования, кв. м общей площади
	Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв. м
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя на конец года, кв. м

	2008
	277,5
	3785,5
	1747,5
	н/д

	2009
	280,1
	2571
	2571
	22,95

	2010
	278,1
	2146
	2146
	23,03

	2011
	280
	2029
	2029
	20,99

	2012
	281,8
	2456
	2456
	21,33

	2013
	271,3
	5118
	2718
	20,48

	2014
	273,9
	1776
	1776
	20,83

	2015
	277
	3171
	3171
	21,27

	2016
	279,1
	2068
	2068
	21,52

	2017
	280,7
	1906
	954
	21,81

	2018
	281,8
	1700
	1700
	22,08

	2019
	284,2
	2850
	2850
	22,46

	2020
	287,5
	3558
	3558
	22,57

	2021
	288,6
	1223
	1223
	22,49



Самые высокие показатели ввода в действие жилых домов на территории муниципального образования наблюдались в 2013 году –5118 кв. м, после чего идет резкое снижение почти в 3 раз в 2014 году (1776 кв.м). Темпы ввода жилья очень низкие – 0,09 кв. метров на человека в 2021 году. Весь объем введенного жилья приходится на население. 
Несмотря на ввод нового жилья фактически не происходит увеличения общей площади жилых помещений, так как преимущественно наблюдается обновление жилого фонда или его частичное выбытие. 
На конец 2021 года274 семьи состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе18 молодых семей, 18 семей ветеранов боевых действий, 12 семей инвалидов и семей имеющих инвалидов,194 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Таблица 5.2
Динамика числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в городском поселении «Чернышевское» с 2008 по 2021 год
	Год
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015*
	2020
	2021

	Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец года, единица
	122
	103
	91
	115
	112
	262
	415
	421
	245
	274


* Данные за период с 2016-2019 в паспорте муниципального образования отсутствуют


Проектные решения
Стратегия социально-экономического развития муниципального района «Чернышевский район» на период до 2030 года утвержденная решением Совета муниципального района от 13.12.2018 года № 149 предусматривает на территории пгт. Чернышевск:
- расселение жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания. Комплекс мероприятий включает строительство безопасного и комфортного жилья для переселения граждан из жилфонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, и из непригодных для проживания жилых помещений или помещений с высоким уровнем износа, ликвидацию ветхого и аварийного жилья, продолжение работы по признанию жилья аварийным или непригодным для проживания на территории городского поселения «Чернышевское».
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[bookmark: _Toc135218060]ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
1.14. [bookmark: _Toc135218061]Планировочная организация территории муниципального образования

Городское поселение «Чернышевское» расположено в южной части территории Чернышевского района Забайкальского края. В составе поселения имеется 1 населенный пункт: пгт. Чернышевск. Планировочная структура территории городского поселения имеет линейный характер, вытянутый вдоль транспортных осей, проходящих через него – федеральная дорога Р-297 «Амур» Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск, а также участок Транссибирской железнодорожной магистрали.
Основная часть земель городского поселения «Чернышевское» представлена землями сельскохозяйственного назначения, естественным ландшафтом и землями населенного пункта. Поймы рек Алеур и Куэнга находятся в центральной части городского поселения, восточную и западную часть городского поселения занимает горный рельеф. 
Планировочная структура пгт. Чернышевск определилась, в основном, такими факторами как рельеф местности, направление поймы рек Алеур и Куэнга, направлениями главных автодорог в сочетании с особенностями природы и окружающего ландшафта.
Жилая зона поселка представлена улицами с двухсторонней застройкой домами усадебного типа и кварталами с многоэтажной (трех- пятиэтажной) жилой застройкой локально дополненными общественной застройкой, необходимой для обслуживания населения. Структура улично-дорожной сети населённого пункта имеет в своей основе прямоугольную сетку, учитывающую естественные природные особенности территории. Территория населенного пункта располагается вдоль поймы реки Алеур, ограничивается территорией железной дороги, территорией федеральной автодороги, р. Куэнга и окружающими сопками.
Жилищное строительство в городе ведется малыми темпами, в основном - индивидуальными застройщиками.
Основной задачей генерального плана является создание условий для повышения уровня комфортности среды проживания и достижение нормативной обеспеченности населения социальными услугами и инженерной инфраструктурой.
Архитектурно-планировочные решения Генерального плана основываются на сохранении существующего принципа функционально-пространственного зонирования муниципального образования.
Данным Генеральным планом предусмотрено перспективное увеличение территории населенного пункта - для формирования новых территорий, необходимых под строительство жилья и объектов обслуживания.
Изменение территорий действующих кладбищ не предусматривается.
Необходимо отметить, что на территорию муниципального образования накладывается достаточно много ограничений, сдерживающих территориальное развитие, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Перечень указанных ограничений представлены в разделе 11.3 «Зоны с особыми условиями использования территории». 

1.15. [bookmark: _Toc135218062]Перечень функциональных зон и их параметры
В границах городского поселения «Чернышевское»предусматривается упорядочение функционального зонирования в целях эффективного развития каждой зоны и улучшения проживания, основываясь на фактическом планировании территории.
Предложения генерального плана выполнены на базе анализа современного использования, земель по целевому назначению и функционального использования территории, сложившейся транспортной инфраструктуры и имеющихся ограничений градостроительной деятельности.
В таблице 6.2.1 представлены функциональные зоны, границы которых установлены настоящим генеральным планом и их характеристики.
Таблица 6.2.1
Характеристика функциональных зон
	№ п/п
	Наименование функциональной зоны
	Параметры функциональной зоны

	
	
	площадь зоны, га
	Описание функциональных зон и их иные параметры

	1
	Жилые зоны

	1.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	726,65
	Зона предназначена для размещения индивидуальных жилых домов с придомовыми земельными участками, а также блокированных жилых домов с придомовыми участками до 500 кв. м.

Предельное количество этажей – 3.

	1.2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	28,82
	Зона предназначена для размещения многоквартирных жилых домов до 4 этажей, включая мансардный, а также блокированных жилых домов с придомовыми участками до 500 кв. м.

Предельное количество этажей – 4.

	1.3
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	25,85
	Зона предназначена для размещения многоквартирных жилых домов до 8 этажей, включая мансардный, а также блокированных жилых домов с придомовыми участками до 500 кв. м.

Предельное количество этажей – 8.

	2
	Общественно-деловые зоны

	2.1
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	34,06
	Зона предназначена преимущественно для размещения объектов торговли, делового, общественного и коммерческого назначения с возможностью размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства, улично-дорожной сети, проездов.

	2.2
	Зона специализированной общественной застройки
	29,58
	Зона предназначена преимущественно для размещения объектов социальной инфраструктуры: дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, объектов культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений с возможностью размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства, улично-дорожной сети, проездов.

	3
	Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры и транспортной инфраструктур

	3.1
	Производственная зона
	61,98
	Зона предназначена для размещения производственных объектов, а также территорий для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

	3.2
	Коммунально-складская зона
	19,58
	Зона предназначена для размещения коммунально-складских объектов, а также территорий для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

	3.3
	Научно-производственная зона
	0,79
	Зона предназначена для размещения объектов научно-исследовательских учреждений в том числе в составе учреждений высшего и среднего специального образования, вспомогательной инфраструктуры.

	3.4
	Зона инженерной инфраструктуры
	13,53
	Зона предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры.

	3.5
	Зона транспортной инфраструктуры
	443,59
	Зона предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе внешнего автомобильного транспорта.

	4
	Зоны сельскохозяйственного использования

	4.1
	Зона сельскохозяйственного использования
	5906,7
	Зона предназначена для размещения:
- пашней, сенокосов, пастбищ, залежей, земли, занятой многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими).
- территорий, занятых зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции;
- территории, занятых внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных воздействий, замкнутыми водоемами;
- резервных земель для развития объектов сельскохозяйственного назначения.

	4.2
	Зона садоводства, огородничества
	22,25
	[bookmark: _GoBack]Зона предназначена для размещения садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан

	4.3
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	10,98
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий предназначена для:
- осуществление хозяйственной деятельности вне сельскохозяйственных угодий;
- размещения зданий, сооружений, используемых для сельскохозяйственного производства, в том числе хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции;
- размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур.

	5
	Зоны рекреационного назначения

	5.1
	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	91,62
	Зона предназначена для размещения парков, садов, скверов, рекреационных зон прибрежных территорий, естественных незастроенных природных территорий .

	6
	Зоны специального назначения

	6.1
	Зона кладбищ
	16,09
	Зона предназначена для размещения объектов погребения.

	6.2
	Зона складирования и захоронения отходов
	39,4
	Зона предназначена для размещения объектов захоронения и утилизации отходов, мусоросортировочных объектов, а также сопутствующей инфраструктуры.

	6.3
	Зона озелененных территорий специального назначения
	264,41
	Зона предназначена для размещения зелёных насаждений в санитарно-защитных зонах, санитарных разрывах или иных насаждений специального назначения.

	7
	Иные зоны
	121,71
	Зона предназначена для территорий, которые не вовлечены в градостроительную деятельность.



1.16. [bookmark: _Toc135218063]Земельный фонд. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, или исключаются из их границ
Границы городского поселения установлены Законом Забайкальского края от 18 декабря 2009 года № 317-ЗЗК «О границах сельских и городских поселений Забайкальского края».
Сведения о границе городского поселения «Чернышевское» отображена в соответствии с данными Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Реестровый номер – 75:21-3.18.
Сведения о границе пгт. Чернышевское в ЕГРН отсутствуют. Существующая границы населенного пункта указана в соответствии с ранее утверждёнными документами территориального планирования.
Земли лесного фонда в границах городского поселения не располагаются.
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения заняты объектами инженерной инфраструктуры, производственными объектами и объектами транспортной инфраструктуры.
Земли сельскохозяйственного назначения представлены остальными территориями муниципального образования, предназначенными для размещения сельскохозяйственных угодий, сельскохозяйственного производства.
Распределение земель городского поселения по категориям представлено в таблице 6.3.1. 
Таблица 6.3.1
Распределение земельного фонда городского поселения «Чернышевское»
по категориям
	Категория земель
	Площадь, га
(существующее состояние)
	Площадь, га
(расчетный срок)

	Земли населенных пунктов
	1670,16
	1730,16

	Земли сельскохозяйственного назначения
	6007,63
	5979,63

	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	166,8
	134,8

	Общая площадь земель в границах городского поселения
	17,4
	17,4
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[bookmark: _Toc135218064]ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1.17. [bookmark: _Toc135218065]Расчет обеспеченности учреждениями обслуживания
Оценка объектов социальной инфраструктуры городского поселения «Чернышевское»произведена в разрезе социально значимых объектов образования, культуры и спорта.Результаты расчетов приведены в таблице 7.1.1.
Таблица 7.1.1
Результаты расчета обеспеченности социально значимыми объектами городского поселения «Чернышевское»
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности*
	Единица измерения
	Необходимо по норме на 2022 г.
	Необходимо по норме на расчетный срок
(2042 г.)
	Проектная вместимость объектов
	Существующая
вместимость объектов
	Нормативная обеспеченность

	
	Единица измерения
	Величина
	
	
	
	
	
	

	Дошкольные образовательные организации
	мест на 100 детей в возрасте от 2 до 7 лет
	65
	мест
	н/д
	н/д
	633
	650
	н/д

	Общеобразовательные организации
	мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет
	95
	мест
	н/д
	н/д
	1880
	2072
	н/д

	Организации дополнительного образования
	уровень обеспеченности, мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет
	75
	мест
	н/д
	н/д
	1240
	1305
	н/д

	Муниципальные библиотеки
	объект на населенный пункт
	Общедоступная библиотека с детским отделением – 1
	объект
	1
	1
	1
	1
	100%

	Дом культуры
	объект на населенный пункт
	1
	объект
	1
	1
	1
	1
	100%

	Краеведческий музей
	объект на населенный пункт
	1
	объект
	1
	1
	1
	1
	100%

	Помещения для физкультурно-спортивных занятий
	удельная площадь пола спортивных залов на 1000 жит., кв.м.
	80
	кв. м
	1022,64
	980,48
	1445,3
	-
	141%

	Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники)
	уровень обеспеченности, объект 
	1
	объект
	1
	1
	5
	5
	100%

	Плавательный бассейн
	уровень обеспеченности, кв. м. зеркала воды на 1 тыс. чел.
	25
	кв. м
	319,57
	306,4
	0
	0
	0%


*Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения «Чернышевское»Забайкальского края, утвержденные решением совета городского поселения «Чернышевское» от 31 марта 2023 г. № 38.


1.18. [bookmark: _Toc135218066]Учреждения образования
Образовательная сеть городского поселения «Чернышевское»представлена 11образовательными организациями. 
В системе образования функционирует три средние общеобразовательные школы.
Дошкольное образование представлено тремя дошкольными образовательными учреждениями.
Услуги дополнительного образования детям предоставляют 3 учреждения.
Кроме того, в пгт. Чернышевск расположен Чернышевский филиал Государственного профессионального образовательного учреждения «Шилкинский многопрофильный лицей».
Современное состояние сферы образования городского поселения выделяет следующие проблемные аспекты своего развития: дефицит квалифицированных педагогических кадров; высокий уровень потребности в местах дошкольных образовательных учреждений; наличие образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта; необходимость пополнения и обновления материально-технической базы учреждений образования, в том числе направленного на обеспечение их безопасности.  
Таблица 7.2.1
Образовательные организации городского поселения «Чернышевское»
	№ п/п
	Наименованиеобразовательногоучреждения
	Адрес месторасположения
	Фактическая наполняемость
	Проектная вместимость
	Год постройки
	%износа

	Общеобразовательные учреждения

	1
	МОУ Средняя общеобразовательная школа №2
	пгт. Чернышевск, ул. Стадионная, 34
	777
	900
	1981г
	100%

	2
	МОУ Средняя общеобразовательная школа №63
	пгт. Чернышевск, ул. Центральная, 8 а, ул.Центральная, 4.
	487
	250
	1935г,
1936г
	100%,
100%

	3
	МОУ Средняя общеобразовательная школа №78
	пгт. Чернышевск, ул. Журавлёва, 61а
	808
	730
	1964г,
1992г
	100%,
100%

	Дошкольные образовательные учреждения

	1
	МДОУ Детский сад Теремок
	пгт. Чернышевск, ул. Журавлева 71а
	259
	266
	1980г,
2019г
	100%; 1,11%

	2
	МДОУ Детский сад №28
	пгт. Чернышевск, ул. Журавлева дом 65 а
	121
	110
	1967г
	100%

	3
	МДОУ Детский сад №63
	пгт. Чернышевск, ул. Первомайская,34
	169
	146
	1996г,
2019г
	Кап.ремонт ,1%

	4
	МДОУ детский сада «Аленушка»
	пгт. Чернышевск, ул. Советская, 11
	101
	111
	1976г,
2022г
	100%    0,56%

	Дополнительное образование

	1
	МОУ ДО Дом детского творчества
	пгт. Чернышевск,
ул. Калинина, 9-б;
ул. Стадионная, 34;
ул. Центральная, 8 а;
ул. Журавлёва, 43;
	250
	350
	1981г.
	70%

	2
	МУДО Детско-юношеская спортивная школа
	пгт. Чернышевск, ул. Калинина, 9»б»
	764
	700
	1981г.
	70%

	3
	МУДО Детская школа искусств
	пгт. Чернышевск, ул.Калинина,48.
	226
	255
	1985 г.
	н/д



Дошкольное образование
На территориигородского поселения «Чернышевское»осуществляют деятельность 4дошкольных образовательных учреждения.
Численность воспитанников, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в 2022 году составила650 человек.
Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории городского поселения «Чернышевское»составляет 633 места.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального района «Чернышевский район» на период до 2030 года были реализованы следующие мероприятия:
- Модульная пристройка к зданию детского сада «Теремок» пгт. Чернышевск на 36 мест для ясельной группы от 1,6 до 3 лет;
- Модульная пристройка к зданию детского сада № 63 пгт. Чернышевск на 36 мест для ясельной группы от 1,6 до 3 лет.
Несмотря на открытие дополнительных групп в детских садах, мест, по-прежнему, не хватает. Проблему нехватки мест в детских садах усугубило закрытие детского сада «Северок» в пгт. Чернышевск, в связи с аварийным состоянием здания. 
Проектные решения
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» объекты образования являются объектами местного значения муниципального района.
Стратегией социально-экономического развития муниципального района «Чернышевский район» на период до 2030 года на территории пгт. Чернышевск планируются следующие мероприятия:
- строительство детского сада «Северок» в пгт. Чернышевск на 240 мест.
Необходимо отметить, что данный объект отсутствует в Схеме территориального планирования муниципального района, таким образом не может быть учтён в настоящем внесении изменений.

Общее образование
В системе образования функционирует 3 дневныеобщеобразовательные организации.
В 2022 учебном году численность обучающихся муниципальных дневных общеобразовательных организаций составляет 2072человек. Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, на территории городского поселения «Чернышевское» составляет 1880 мест.

Проектные решения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования относятся к вопросам местного значения муниципального района.
Стратегией социально-экономического развития муниципального района «Чернышевский район» на период до 2030 года предполагается расширить сеть образовательных учреждений:
- строительство школы на 900 мест в пгт. Чернышевск.
Необходимо отметить, что данный объект отсутствует в Схеме территориального планирования муниципального района, таким образом не может быть учтён в настоящем внесении изменений.
Схемой территориального планирования Забайкальского края предусмотрена реконструкция Чернышевского филиала ГПОУ «Шилкинский МПЛ»

Дополнительное образование детей
На территории городского поселения «Чернышевское»имеется три специализированных учреждения дополнительного образования детей.
МОУ ДО Дом детского творчества.Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества осуществляет образовательный процесс по направленностям: физкультурно-спортивная, художественная, социально-гуманитарная, техническая, естественнонаучная, туристcко-краеведческая.
Для организации образовательного процесса МОУ ДО ДДТ имеет фактические адреса:
- пгт. Чернышевск, ул. Калинина, 9-б; 
- пгт. Чернышевск, ул. Стадионная, 34;
- пгт. Чернышевск, ул. Центральная, 8 а;
- пгт. Чернышевск, ул. Журавлёва, 43; 
- п. Аксеново-Зиловское, ул. Южная, 3;
- п. Букачача, ул. Центральная, д. 1; 
- п. Жирекен, д. 8;
- с. Алеур, ул. 40-лет Победы, д. 4.
МУДО Детско-юношеская спортивная школа реализует следующие образовательные программы:
- Футбол предпрофессиональная; 
- Волейбол предпрофессиональная;
- Хоккей предпрофессиональная;
- Шахматы общеразвивающая;
- Шахматы предпрофессиональная; 
- Пауэрлифтинг общеобразовательная.
Места образовательной деятельности:
- пгт.Чернышевск, ул. Стадионная, д. 37, МОУ СОШ №2;
- пгт.Чернышевск, ул. Центральная, д.8 «а», МОУ СОШ №63;
- п.Букачача, ул.Центральная, д.1, МОУ СОШ №10;
- п.Жирекен, д.8.МОУ СОШ п.Жирекен; 
- с.Алеур, ул.40 лет Победы, д.4, МОУ СОШ с.Алеур;
- с.Укурей, ул.Транспортная, д.1, МОУ СОШ с.Укурей;
- с. Комсомольское, ул. Базарная, д.127, МОУ СОШ с.Комсомольское;
- с.Утан, ул.Школьная, д.1, МОУ СОШ с.Утан.
МУДО Детская школа искусств.Учреждение расположено по адресу ул. Калинина, зд.48. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы учреждение осуществляет в области музыкального, хореографического, декоративно-прикладного искусства. 
Структурные подразделения МУ ДО ДШИ пгт Чернышевск:
- Жирекенский филиал МУ ДО ДШИ, п. Жирекен, 15.

Проектные решения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях относятся к вопросам местного значения муниципального района.
Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования по данным администрации городского поселения «Чернышевсое» на рассматриваемой территории в настоящее время не планируется.
1.19. [bookmark: _Toc135218067]Организация работы с молодежью
Специализированные молодежные учреждения в городском поселении отсутствуют, а работу с молодежью ведут прочие образовательные и культурно-досуговые учреждения, молодежные общественные объединения. 
По направлению молодежной политики необходимо обратить внимание на: отсутствие инфраструктуры ГМП; отсутствие поддержки молодежного предпринимательства, работающей молодежи и формированию профессиональной траектории молодежи; на низком уровне работа по привлечению молодежи к научно-техническому творчеству и инновационной деятельности; отсутствие поддержки добровольческого движения; на недостаточном уровне поддержка одаренной и творческой молодежи.
1.20. [bookmark: _Toc135218068]Учреждения здравоохранения
Существующее состояние
Сеть учреждений здравоохранения на территории городского поселения «Чернышевское»представлена:
- Государственное учреждение здравоохранения «Чернышевская центральная районная больница»;
- ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Чернышевск;
Центральная районная больница включает в том числе в себя детскую поликлинику, дневной и общий стационар, при больнице работает аптечный пункт, кроме того функционирует станция скорой помощи. Общее количество коек - 132, детская и взрослая поликлиники на 375 посещений в смену. Численность медицинского персонала 139 человек. Станция скорой помощи имеет 8 машин автотранспорта и 1 отряд специализированной медицинской помощи. 
Таблица 7.4.1
Учреждения здравоохранения городского поселения «Чернышевское»
	№ п/п
	Наименование
	Местоположение

	1. 
	Государственное учреждение здравоохранения «Чернышевская центральная районная больница»
	пгт. Чернышевск, ул. Калинина, 32

	2. 
	Поликлиническое отделение пгт. Чернышевск ГУЗ Чернышевская ЦРБ
	пгт. Чернышевск, ул. Журавлева, 64

	3. 
	Детская поликлиника пгт. Чернышевск ГУЗ Чернышевская ЦРБ
	пгт. Чернышевск, ул. Калинина, 30

	4. 
	Дневной стационар пгт. Чернышевск ГУЗ Чернышевская ЦРБ
	пгт. Чернышевск, ул. Калинина, 30

	5. 
	Общий стационар пгт. Чернышевск ГУЗ Чернышевская ЦРБ
	пгт. Чернышевск, ул. Калинина, 32, корп. 2

	6. 
	Отделение скорой медицинской помощи пгт. Чернышевск ГУЗ Чернышевская ЦРБ
	пгт. Чернышевск, ул. Центральная, дом 6

	7. 
	Аптека пгт. Чернышевск
	пгт. Чернышевск, ул. Калинина, 32, корп. 2



Частное учреждение здравоохранения «РЖД Медицина» пгт.Чернышевск обслуживает работников железнодорожного транспорта, пенсионеров железнодорожного транспорта, территориальное население.Поликлиника оказывает первичную медико-санитарную помощь, которая включает в себя профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, медицинскую реабилитацию, наблюдение за течением беременности, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение населения. Поликлиника рассчитана на 137 посещений в день, дневной стационар на 5 коек (работает в две смены).
Проектные решения
Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» объекты здравоохранения являются объектами регионального значения.
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения действующей схемой территориального планирования Забайкальского края не предусмотрены. 

1.21. [bookmark: _Toc135218069]Объекты социальной защиты населения
Существующее состояние
В городском поселении «Чернышевское» действуют следующие виды организаций, оказывающих социальную поддержку населению:
- Чернышевский отдел Государственного казенного учреждения «Краевой центр социальной защиты населения» Забайкальского края (Чернышевский отдел ГКУ «КЦСЗН» Забайкальского края), расположенный по адресу ул. Калинина, 14-б.
- Государственное учреждение социального обслуживания Чернышевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дружба», расположенное по адресу ул. Интернатная ул., 17. При центре функционирует отделение социального обслуживания на дому.
- Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Чернышевский детский дом «Гнездышко», расположенное по адресу ул. Интернатная,17.
Основную долю получателей средств составляют инвалиды, ветераны труда, педагогические работники, малоимущие, семьи с детьми до 1,5 и 3-х лет. Анализ данных о количественном составе населения, позволяет сделать вывод об увеличении числа многодетных семей в районе и количества детей в них. Негативный фактор - увеличение числа неполных семей и количества детей в них. Количество детей – инвалидов имеет небольшую тенденцию роста.
Основные проблемы социальной поддержки населения: рост числа семей с социально-демографическими проблемами (неполные, одинокие); низкий уровень жизни семей с детьми, граждан пожилого возраста, инвалидов; увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов; низкий уровень доступности объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Проектные решения
Согласно Федеральному закону от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» объекты социальной защиты населения являются объектами регионального значения.
Строительство, реконструкция или капитальный ремонт объектов социальной защиты и социального обеспечения граждан действующими документами территориального планирования и региональными программами Забайкальского края не предусмотрены.
1.22. [bookmark: _Toc135218070]Учреждения культуры и досуга
Существующее состояние
Таблица 7.6.1
Перечень существующих объектов культуры на территории городского поселения «Чернышевское»
	Наименование
	Адрес
	Год постройки
	Проектная мощность
	% износа
	Предложения по дальнейшему развитию объекта
(реконструкция/ капитальный ремонт)

	Муниципальное учреждение культуры Районный краеведческий музей
	пгт. Чернышевск, ул. Карла Маркса 39 а
	2008
	250,9
	н/д
	Необходим  текущий ремонт второго этажа

	Муниципальное учреждение культуры Районный краеведческий музей
	пгт. Чернышевск, ул. Центральная д. 7
	1964
	1057,6
	н/д
	Необходим капитальный ремонт для дальнейшего переезда музея. ПСД с гос экспертизой имеется.

	Межпоселенческая центральная библиотека
	пгт. Чернышевск ул. Советская 15а
	1996
	н/д
	35%
	Необходим текущий ремонт по замене линолеуму

	Центральная детская библиотека
	пгт. Чернышевск ул. Журавлева 36 а
	1992
	н/д
	25%
	Необходим текущий ремонт

	МУК Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Овация»
	пгт. Чернышевск, ул. Журавлева, 43
	1991
	100 мест (вместимость зала), площадь 1719 м2
	80 %
	Здание приспособленное. Необходимо строительство нового здания, так как   зрительный зал вмещает всего 100 человек. Этого недостаточно для поселка (численность которого 12000 чел.). Нет возможности проводить полноценные мероприятия (колонны в зале перекрывают зрителям видимый обзор происходящего на сцене действия. Нет возможности пригласить коллективы из района и края.

	МУК ДК ДЦ кинозал «Радуга»
	Пгт. Чернышевск, ул. Центральная, 12а
	2013
	70 посадочных мест (вместительность зала) площадь 80,0 кв.м.
	н/д
	-

	МУК ДК ДЦ «Радуга»
	Пгт. Чернышевск, ул. 1Б Линия, дом 1
	1987
	Площадь зала 130,6 кв.м.,
	35 %
	-



Библиотеки

В муниципальном образовании действует:
- Межпоселенческая центральная библиотека Чернышевского района, расположенная по адресу пгт. Чернышевск, ул. Советская, 15А. Книжный фонд включает 24 646 экземпляров.
Межпоселенческая центральная библиотека является организационным, методическим и комплектующим центром для библиотек-филиалов Чернышевского района. Разнообразны формы и тематика мероприятий по всем направлениям библиотечной деятельности: гражданско-патриотическое воспитание, возрождение культурных традиций, нравственное воспитание, пропаганда здорового образа жизни, литературы о родном крае, формирование информационной культуры пользователей.
Одним из приоритетных направлений в работе с пользователями является уже многие годы краеведение. Способствование возрождению и сохранению национальных, культурно-исторических традиций, обычаев; изучение своеобразия и уникальности национального образования в Забайкалье, сложившегося в силу многих факторов, является сущностью краеведческой деятельности библиотек района.
- филиал МУК МЦБ Центральная детская библиотека, расположенная по адресу пгт. Чернышевск, ул. Журавлева 36-а. Книжный фонд включает около 13 тысяч экземпляров книг и периодических изданий. 
Библиотека является культурно-информационным центром. Здесь сформированы и открыты для всех клуб семейного чтения «Солнечные лучики», клуб «Лидер», клуб «Муравьишки».

Система культурного обслуживания населения
В п. Чернышевск функционируют:
- Детский культурно-досуговый центр «Радуга», расположенный по адресу пгт. Чернышевск, ул. Линия 1Б, 1.
- Кинозал «Радуга», расположенный по ул. Центральная, д 12а. МУК ДКДЦ «Радуга» в 2018 году получил грант в сумме 5 миллионов рублей на приобретение современного кинооборудования. На средства гранта были куплены: система многоканального звука, цифровой мощный проектор, экран. В кинотеатре 1 зал на 70 посадочных мест.
- Муниципальное учреждение культуры Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Овация», расположенное по адресу пгт. Чернышевск, ул.Журавлева, д.43. Основная деятельность-проведение культурно-массовых мероприятий. В учреждении насчитывается 18 кружков.

Музеи
На территории городского поселения «Чернышевское» расположено муниципальное учреждение культуры «Районный краеведческий музей», расположенный по адресу пгт. Чернышевск, ул. Карла Маркса, 39 а.
Музей расположен в центре поселка. На первом этаже музея размещается выставочный зал, зал техники, на втором этаже находятся экспозиции по археологии, палеонтологии, этнографии, боевой славе.
Особенностью Районного краеведческого музея является коллекция отпечатков костей динозавров, собранная в пади Кулинда экспедицией под руководством палеонтолога, доктора геолого-минералогических наук С.М. Синицы в 2010–2014 гг. В музее проходят различные выставки, мероприятия, музейные уроки, встречи с интересными людьми.

Проектные решения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»организация библиотечного обслуживания населения, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры относятся к вопросам местного значения городского поселения.
В соответствии с Местныминормативами минимально допустимого уровня обеспеченности городского поселения «Чернышевское»:
- муниципальнаябиблиотека (общедоступная библиотека с детским отделением) – 1 объект. 
- дом культуры составляет –1 объект;
- краеведческий музей – 1 объект.
Исходя из приведенной выше информации расширение сети учреждений культуры в городском поселении «Чернышевское» не требуется. 
Территориальная доступность (в пределах 15 мин. с использованием транспорта) учреждений культуры для городского поселения не превышает норматив.
Вместе с тем, имеются проблемы, сдерживающие развитие сферы культуры: низкий уровень оснащения учреждений культуры современным оборудованием, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, средствами охранной и пожарной безопасности, современными и энергоэффективными приборами освещения зданий.
Согласно данным администрации городского поселения «Чернышевское»на территории пгт. Чернышевск планируется строительство районного дома культуры.

1.23. [bookmark: _Toc135218071]Объекты физической культуры и спорта
Таблица 7.7.1
Информация по объектам физической культуры и спорта на территории городского поселения «Чернышевское»
	Наименование
	Адрес
	Год постройки
	%
износа
	Характеристик а объекта
	Предложения по дальнейшему развитию объекта (реконструкция/капитальный
й ремонт)

	Спортзал «Мехико»
	Забайкальский край, пгт. Чернышевск, ул. Комсомольская, 30 А
	1968
	100
	единовременнаяпропускнаяспособность – 30 человек,площадьполаспортивныхзалов – 277 кв.м.,площадьплоскостныхспортивныхсооружений 429 кв.м.,количествомест вуниверсальныхспортивно-зрелищныхзалах – 0
	В 2023 году запланирован капитальный ремонт и реконструкция здания

	Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп»
	пгт. Чернышевск, ул. Первомайская, 44
	2022
	0
	Площадь спортивного зала – 1168,3 кв.м.
	-

	Стадион «Нива»
	пгт. Чернышевск, ул. Центральная, 10В
	н/д
	н/д
	Площадь – 7988 кв.м.
	-

	Физкультурно-оздоровительный комплекс отрытого типа
	пгт. Чернышевск, ул. Центральная, 34
	2020
	0
	Площадь -4686 кв.м.
	-



В целях создания оптимальных условий для организации и проведения занятий по физической культуре различного формата при общеобразовательных учреждениях располагаются спортивные площадки (плоскостные физкультурно-спортивные сооружения).
В рамках «Программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и перспективой до 2035 года»на территории пгт. Чернышевск был построен ФОК «Олимп».
Таблица 7.7.2
Спортивные сооружения на территории городского поселения «Чернышевское
	Показатели
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Число спортивных сооружений

	плоскостные спортивные сооружения
	н/д
	11
	8
	11
	11
	11
	11
	12
	12
	12
	13
	4
	3
	5

	спортивные залы
	5
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	4
	4
	4
	4
	6
	4
	6

	плавательные бассейны
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Число муниципальных спортивных сооружений

	плоскостные спортивные сооружения
	н/д
	11
	8
	11
	11
	11
	11
	12
	12
	12
	13
	3
	3
	5

	спортивные залы
	4
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	3
	3
	3
	3
	5
	4
	3



Таблица 7.7.3
Детско-юношеские спортивные школы на территории городского поселения «Чернышевское»
	Показатели
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Число детско-юношеских спортивных школ 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах
	150
	160
	160
	180
	180
	152
	152
	168
	153
	141
	141
	663
	696
	703



Проектные решения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта относятся к вопросам местного значения городского поселения.
Согласно данным администрации городского поселения «Чернышевское» на территории пгт.Чернышевск планируется:
- строительство плавательного бассейна;
- реконструкция спортзала «Мехико».
1.24. [bookmark: _Toc135218072]Предприятия сферы услуг и объекты розничной торговли и общественного питания, некоммерческие организации
Розничная торговля
Торговля занимает одну из ведущих позиций среди отраслей в городском поселении по числу занятых. 
На 2022 г. в городском поселении «Чернышевское»действовали: 162 магазина, которые обеспечивают основной объем розничной торговли, в том числе 9 – павильонов, 3 супермаркета, 44 – минимаркетов и 112 – магазинов прочего типа. Объекты торговли федеральных или региональных сетей отсутствуют. 
Таблица 7.8.2
Розничная торговля и общественное питание
	Показатели
	2008
	2012
	2016
	2020
	2021
	2022

	Количество объектов розничной торговли и общественного питания, единиц

	магазины
	н/д
	144
	150
	165
	158
	162

	павильоны
	4
	1
	7
	9
	9
	9

	палатки и киоски
	5
	1
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	аптеки и аптечные магазины
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	аптечные киоски и пункты
	4
	5
	5
	4
	8
	8

	общедоступные столовые, закусочные
	3
	5
	10
	10
	10
	10

	столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий
	н/д
	5
	5
	5
	6
	6

	супермаркеты
	н/д
	н/д
	н/д
	3
	3
	3

	специализированные продовольственные магазины
	н/д
	н/д
	н/д
	
	1
	н/д

	специализированные непродовольственные магазины
	н/д
	3
	3
	4
	2
	2

	рестораны, кафе, бары
	4
	8
	10
	10
	25
	26

	минимаркеты
	н/д
	н/д
	5
	5
	43
	44

	магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины
	н/д
	н/д
	142
	н/д
	н/д
	н/д

	прочие магазины
	н/д
	н/д
	
	153
	109
	112

	Площадь торгового зала объектов розничной торговли, кв. м.

	магазины
	н/д
	6505
	6832
	11961
	11459
	12749

	павильоны
	100
	50
	178
	205
	205
	205

	аптеки и аптечные магазины
	65
	65
	35
	35
	35
	35

	супермаркеты
	н/д
	н/д
	н/д
	2918
	2918
	2918

	специализированные продовольственные магазины
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	30
	н/д

	специализированные непродовольственные магазины
	н/д
	125
	125
	225
	112
	112

	минимаркеты
	н/д
	н/д
	1005
	1005
	2836
	2876

	магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины
	н/д
	н/д
	5702
	н/д
	н/д
	н/д

	прочие магазины
	н/д
	н/д
	н/д
	7813
	5563
	6813



В соответствии с приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от 27 декабря 2016 г. № 138-од «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов» норматив минимальной обеспеченности населения количеством торговых объектов в городском поселении «Чернышевское» составляет 68, а фактическое количество торговых объектов в 2022 году составила162. 
Таким образом, отмечается увеличение торговых объектов относительно нормативного значения, что является следствием достаточно развитого рынка.

Общественное питание
Площадь залов обслуживания посетителей в объектах общественного питания и число мест в объектах общественного питания представлена в таблице 7.8.3. Из представленных данных видно, что показатели за последние годы практически не менялись, следовательно, новых объектов в сфере общественного питания не появлялось. В 2022 году площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания составило 179 метров квадратных, число мест в объектах общественного питания – 94.
Таблица 7.8.3
Вместимость объектов общественного питания на территории 
городского поселения «Чернышевское»
	Показатели
	2008
	2012
	2016
	2020
	2021
	2022

	Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания, метр квадратный

	общедоступные столовые, закусочные
	160
	34
	179
	179
	179
	179

	столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий
	300
	300
	300
	300
	350
	350

	рестораны, кафе, бары
	250
	370
	780
	1060
	1060
	1160

	Число мест в объектах общественного питания, место

	общедоступные столовые, закусочные
	150
	25
	94
	94
	94
	94

	столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий
	250
	250
	250
	250
	300
	300

	рестораны, кафе, бары
	200
	300
	690
	750
	1250
	1300



Платные услуги населению
Платные услуги населению оказывают индивидуальные предприниматели, предприятия и организации различных форм собственности. В основном они соответствуют спросу населения, проживающего на территории городского поселения.
Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги, составляет 78 единиц. С 2020 года по 2021 год число объектов бытового обслуживания населения в городском поселении увеличилось на 22 единицы (таблица 7.8.6).
Таблица 7.8.6
Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги на территории городского поселения «Чернышевское»
	Показатели
	2008
	2012
	2016
	2019
	2020
	2021

	Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги

	всего
	20
	34
	44
	49
	56
	78

	ремонт, покраска и пошив обуви
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
	-
	2
	2
	2
	2
	2

	техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования
	5
	6
	7
	10
	10
	11

	изготовление и ремонт мебели
	-
	1
	2
	1
	1
	1

	химическая чистка и крашение
	-
	1
	1
	
	
	

	прачечные
	-
	-
	1
	
	
	

	ремонт и строительство жилья и других построек
	3
	5
	6
	5
	5
	5

	бани, душевые и сауны
	2
	1
	2
	1
	1
	1

	Парикмахерскиеи косметические услуги
	3
	11
	14
	18
	19
	15

	фотоателье, фото- и кинолаборатории
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	ритуальные услуги
	2
	3
	4
	2
	1
	1

	прочие услуги бытового характера
	-
	-
	1
	5
	13
	38



1.25. [bookmark: _Toc135218073]Объекты ритуальных услуг

Согласно п. 22 ст. 14 ФЗ №131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселений относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
В пределах городского поселения находится одно действующее кладбище площадью 5,8 га, старое закрытое кладбище - площадью 8,75 га. В таблице 7.9.1 приведены расчеты нормативной и фактической потребности населения в местах захоронений.
Таблица 7.9.1
Обеспеченность населения местами захоронений
	Наименование учреждений обслуживания
	Количество
	Площадь
	Ед. изм.
	Норматив
	Емкость расчетная
	% от норматива

	Кладбище
	1
	5,8
	га на 1000 чел.
	0,24
(СНиП 2.07.01-89*)
	3,06
	более 100%



Проектные решения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения относятся к вопросам местного значения городского поселения.
Сопоставление расчетной и нормативной емкости, позволяет сделать вывод о том, что потребности в дополнительных территориях для организации мест захоронений в п. Чернышевск на расчетный срок не выявлено.



[bookmark: _Toc135218074]ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
Городское поселение располагается в центральной части Забайкальского края. Оно характеризуется средней степенью интегрированности в транспортную инфраструктуру края по следующим причинам:
через городское поселение проходит Транссибирская железнодорожная магистраль;
отсутствует разветвлённая автодорожная связь с соседними районами области;
отсутствует авиационная инфраструктура.
Транспортные развязки на территории городского поселения отсутствуют, все пересечения автомобильных дорог осуществляются в одном уровне. 
Основу дорожной сети общего пользования составляют местные автомобильные дороги.
1.26. [bookmark: _Toc135218075]Инфраструктура железнодорожного транспорта
Существующее состояние
По территории городского поселения Чернышевское Чернышевского района Забайкальского края проходят участки Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»:
- двухпутные Зилово – Чернышевск-Забайкальский, Чернышевск-Забайкальский – Куэнга;  
- однопутный Букачача – Чернышевск-Забайкальский. 
В границах городского поселения Чернышевское Чернышевского района Забайкальского края расположены железнодорожная станция Чернышевск-Забайкальский и остановочные пункты 6585 км, 6585 км, 1 км, 3 км.
1.27. [bookmark: _Toc135218076]Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть
Существующее состояние
Транспортные связи в пределах городского поселения «Чернышевское» и с другими территориями обеспечиваются по автомобильным дорогам федерального, регионального (межмуниципального) и местного значения.
По территории городского поселения проходит участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-297 «Амур» Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан – Хабаровск – III. Протяженность автомобильной дороги в границах городского поселения составляет 17,1 км.
В соответствии с постановлением Губернатора Забайкальского края от 26.06.2008 № 135 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Забайкальского края» по территории городского поселения «Чернышевское» проходят две автомобильные дороги регионального значения, характеристики которых представлены в таблице 8.2.1
Таблица 8.2.1
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории городского поселения «Чернышевское»
	№
п/п
	Наименование автодороги
	Идентификацио нный номер
	Начало участка
	Конец
участка
	Категория дороги
	Кол-во полос движения
	Покрытие

	
	
	
	
	
	Участок
(начало, конец)
	Протяженность, км
	
	(а/б, гравийное или грунтовое)
	Участок (начало, конец)

	1
	Чернышевск – Икшица
	76 ОП РЗ 76К131
	0+000
	22+000
	V кат (22 км)
	22
	2
	гравийное
	0+000-22+000

	2
	Чернышевск – Букачача
	76 ОП МЗ 76Н130
	0+000
	70+000
	V кат (70 км)
	70
	2
	гравийное
	0+000-70+000



Протяженность автомобильных дорог регионального значения в границах городского поселения «Чернышевское» составляет
- Чернышевск – Икшица 2,5 км;
- Чернышевск – Букачача 1,2 км.
Территория поселения покрыта сетью проселочных дорог, с транспортной проходимостью, зависящей от сезонно-погодных условий.
Перечень автомобильных дорог местного значения городского поселения «Чернышевское» в соответствии с постановлением администрации городского поселения «Чернышевское» от 12.10.2018 № 674 Об утверждении перечня дорог общего пользования местного значения городского поселения «Чернышевское» представлен в таблице 8.2.2
Таблица 8.2.2
Перечень автомобильных дорог местного значения 
городского поселения «Чернышевское»

	№ п/п
	Наименование улиц
	Идентификационный номер
	Протяжен-ность твердое покрытие, длина, м
	Протяженность грунтовое покрытие, длина, м.
	Всего, протяжен-ность, м.

	1
	Железнодорожная
	76248551 ОПМП-001
	1800
	7700
	9500

	2
	Журавлева
	76248551 ОПМП-002
	854
	6260
	7114

	3
	Комсомольская
	76248551 ОПМП-003
	960
	4878
	5838

	4
	Первомайская
	76248551 ОПМП-004
	3100
	
	3100

	5
	Карла Маркса
	76248551 ОПМП-005
	
	2810
	2810

	6
	Центральная
	76248551 ОПМП-006
	2300
	1100
	3400

	7
	Калинина
	76248551 ОПМП-007
	174
	2805
	2979

	8
	Стадионная
	76248551 ОПМП-008
	
	1500
	1500

	9
	Пушкина
	76248551 ОПМП-009
	
	1475
	1475

	10
	Алеурская
	76248551 ОПМП-010
	205
	994
	1199

	11
	Октябрьская
	76248551 ОПМП-011
	
	1100
	1100

	12
	Береговая
	76248551 ОПМП-012
	
	1105
	1105

	13
	Молодежная
	76248551 ОПМП-013
	
	1240
	1240

	14
	Юбилейная
	76248551 ОПМП-014
	
	857
	857

	15
	Кооперативная
	76248551 ОПМП-015
	
	425
	425

	16
	Погодаева
	76248551 ОПМП-016
	
	355
	355

	17
	Советская
	76248551 ОПМП-017
	580
	265
	845

	18
	Чернышевская
	76248551 ОПМП-018
	977
	591
	1568

	19
	Садовая
	76248551 ОПМП-019
	750
	180
	930

	20
	Чкалова
	76248551 ОПМП-020
	
	398
	398

	21
	Промышленный тупик
	76248551 ОПМП-021
	
	3250
	3250

	22
	Лазо
	76248551 ОПМП-022
	
	3200
	3200

	23
	Куйбышева
	76248551 ОПМП-023
	2340
	1201
	3541

	24
	Партизанская
	76248551 ОПМП-024
	1511
	1429
	2940

	25
	Набережная
	76248551 ОПМП-025
	
	3305
	3305

	26
	Заречная
	76248551 ОПМП-026
	
	1957
	1957

	27
	Забайкальская
	76248551 ОПМП-027
	
	588
	588

	28
	Степная
	76248551 ОПМП-028
	
	905
	905

	29
	Шоссейный переулок
	76248551 ОПМП-029
	
	814
	814

	30
	Энергетиков
	76248551 ОПМП-030
	
	770
	770

	31
	Колхозная
	76248551 ОПМП-031
	
	1497
	1497

	32
	Безымянная
	76248551 ОПМП-032
	
	679
	679

	33
	Луговая
	76248551 ОПМП-033
	
	1200
	1200

	34
	Донецкая
	76248551 ОПМП-034
	
	1141
	1141

	35
	ГРП (вдоль линии Чернышевск –Букачача)
	76248551 ОПМП-035
	
	1185
	1185

	36
	Строителей
	76248551 ОПМП-036
	
	599
	599

	37
	Интернатная
	76248551 ОПМП-037
	
	1110
	1110

	38
	Северная
	76248551 ОПМП-038
	948
	539
	1487

	39
	Линия1а-ул.Дорожная
	76248551 ОПМП-039
	946
	
	946

	40
	Линия 1б-2а
	76248551 ОПМП-040
	
	658
	658

	41
	Линия2б-3а
	76248551 ОПМП-041
	
	760
	760

	42
	Линия3б-4а
	76248551 ОПМП-042
	
	1063
	1063

	43
	Линия5б-5а
	76248551 ОПМП-043
	
	1097
	1097

	44
	Линия 5б
	76248551 ОПМП-044
	
	1048
	1048

	45
	Новая
	76248551 ОПМП-045
	
	1005
	1005

	46
	Полевая
	76248551 ОПМП-046
	
	1200
	1200

	47
	Солнечная
	76248551 ОПМП-047
	
	2229
	2229

	48
	Весенняя
	76248551 ОПМП-048
	
	709
	709

	49
	Аллея
	76248551 ОПМП-049
	
	690
	690

	50
	Транспортная
	76248551 ОПМП-050
	
	929
	929

	51
	Западный переулок
	76248551 ОПМП-051
	
	570
	570

	52
	Сахалинский переулок
	76248551 ОПМП-052
	
	690
	690

	53
	Коммунальный переулок
	76248551 ОПМП-053
	
	212
	212

	54
	Вокзальный переулок
	76248551 ОПМП-054
	
	1250
	1250

	55
	Школьный переулок
	76248551 ОПМП-055
	
	1250
	1250

	56
	Хуторская
	76248551 ОПМП-056
	
	342
	342

	57
	Целинная
	76248551 ОПМП-057
	
	473
	473

	58
	Восточная
	76248551 ОПМП-058
	
	520
	520

	59
	Горная
	76248551 ОПМП-059
	
	385
	385

	60
	Переулок Проселочный
	76248551 ОПМП-060
	
	1151
	1151

	61
	Переулок Радужный
	76248551 ОПМП-061
	
	505
	505

	62
	Переулок Амурский
	76248551 ОПМП-062
	520
	706
	1226

	63
	Переулок Речной
	76248551 ОПМП-063
	
	305
	305

	64
	Байкальская
	76248551 ОПМП-064
	
	400
	400

	65
	Переулок Полевой
	76248551 ОПМП-065
	
	655
	655

	66
	Дачная
	76248551 ОПМП-066
	
	651
	651

	
	ВСЕГО:
	
	17965
	82860
	100825



Общая протяженность дорог (ведомственного и общего пользования) 100,17 км, из них с твердым покрытием -17,96 км. Количество улиц, не имеющих твердого покрытия 82,2.
Места для хранения автомобилей на территории поселения находятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках и в гаражных кооперативах.
На территории поселения построено 2 автомобильных моста через реку Алеур, 1 автомобильный мост через р. Куэнга и над железнодорожной веткой Чернышевск-Букачача (по федеральной трассе), 1 железнодорожный мост через р. Алеур .

Проектные решения
Стратегией социально-экономического развития муниципального района «Чернышевский район» на период до 2030 года предполагается:
- реконструкция действующего моста по ул. Алеурская через р.Алеур пгт. Чернышевск;
- строительство дополнительного деревянного моста в пгт. Чернышевск (для пешеходов и проезда легкового транспорта).
Необходимо отметить, что данные объекты отсутствуют в Схеме территориального планирования муниципального района, таким образом не могут быть учтён в настоящем внесении изменений в генеральный план.
Схемой территориального планирования Забайкальского края предусмотрены следующие мероприятия:
- реконструкция автомобильной дороги Чернышевск – Икшица;
- реконструкция автомобильной дороги Чернышевск – Букачача.
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, на территории городского поселения «Чернышевское» Чернышевского района Забайкальского края предусмотрены следующие мероприятия:
1. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-297 «Амур» Чита – Невер – Свободный – Архара – Биробиджан – Хабаровск с доведением параметров до категории II;

1.28. [bookmark: _Toc135218077]Транспортное обслуживание населения
Существующее состояние
Городское поселение«Чернышевское» сегодня отпускает и принимает около 3 автобусов в сутки, которые связывают Чернышевск с разными населенными пунктами страны, как напрямую, так и проходя через этот город.
- Чернышевск – Чита
- Жирекен – Чита
- Чита – Жирекен
Администрация городского поселения «Чернышевское» организует транспортное обслуживание населения по маршрутам регулярных перевозок:
- №1 ПМС-ул. Партизанская-ПМС;
- №2 ПМС-ул. ГРП-ПМС;
- №3 ПМС-ул. Солнечная-ПМС;
- №4 ПМС-ул.Донецкая-ПМС.
Несмотря на то, что в последние годы наблюдается снижение объёма пассажирских перевозок муниципальным транспортом, существующие автобусные маршруты остаются социально значимыми и требуют сохранения. 
Существующая сеть автобусных маршрутов удовлетворяет потребностям населения. Основные проблемы для этой отрасли – плохое состояние дорожного покрытия на дорогах, по которым проходят маршруты, и устаревший парк автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. 
Проектные решения
В качестве мероприятий по развитию пассажирских перевозок может выступать развитие маршрутной сети: увеличение количества маршрутов и частоты их движения.
Схемой территориального планирования Забайкальского края, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 28.02.2013 №100, предусмотрено строительство автостанции в пгт. Чернышевск.



[bookmark: _Toc135218078]ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

В состав организаций коммунального комплекса городского поселения «Чернышевское» входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом тепловой энергии, твердого топлива, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов.
Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.
1.29. [bookmark: _Toc135218079]Водоснабжение
Существующее состояние
В настоящее время собственником сетей водоснабжения является администрация п.г.т. Чернышевское, эксплуатацией занимается ООО «Управляющая компания».
На данный момент в населенном пункте порядка 50% населения не охвачены централизованной системой водоснабжения. По территории выделены 3 зоны, которые в качестве источника используют воду из водозаборных скважин. Путем доставки воды при помощи канистр и цистерн. Также, в случаях максимального водозабора, в эти зоны воду доставляют автомобильным транспортом. 

[image: Южная децентрализованная зона]
Рисунок 9.1.1. Южная зона децентрализованного водоснабжения

[image: Северная и Восточная зона]
Рисунок 9.1.2. Северная и Восточная зоныдецентрализованного водоснабжения

Для организации централизованного водоснабжения в Южной части поселения используются подземные воды. Забор подземных вод осуществляется скважинами, эксплуатацией водозаборных сооружений, также системой очистки занимается ООО «РЖД», они же являются собственниками.
Вода от водозаборных сооружений поступает в насосную станцию, далее потребителю.
В децентрализованных районах, водопотребление осуществляется от одиночных водозаборных скважин.  Все водозаборные скважины оборудованы соответствующим образом для ведения наблюдений за объемом добываемой воды.Все скважины оборудованы приборами учета расхода воды ведет журналы учета за объемом добытой воды. Запись показаний приборов производится ежемесячно. 
Для подъема воды в скважинах установлены погружные насосы. 
Таблица 9.1.1
Скважины на территории городского поселения «Чернышевское»

	Наименование/
Номер скважины
	Марка и параметры насоса
	Наличие водонапорной башни, объем

	4922
	ЭЦВ-5.
Диапазон подач - от 4 куб. м/ч до 10 куб. м/ч.              Диапазон напоров - от 50 м до 240м.
	-

	2046
	ЭЦВ-5.
Диапазон подач - от 4 куб. м/ч до 10 куб. м/ч.              Диапазон напоров - от 50 м до 240м.
	Бак объемом 2,0 куб.м

	4937
	ЭЦВ-6
Диапазон подач - от 4 куб. м/ч до 25 куб. м/ч.              Диапазон напоров - от 35 м до 400м.
	-

	По ул. 4-ая линия
	ЭЦВ-6
Диапазон подач - от 4 куб. м/ч до 25 куб. м/ч.              Диапазон напоров - от 35 м до 400м.
	Водонапорная башня,
25 куб.м

	По ул. Северная
	Расход в скважине 30куб.м/сут
	Водонапорная башня,
25 куб.м



Существующие скважины находятся в упадочном состоянии. Оборудование изношено. Необходима реконструкция павильонов. Поскольку идет перспективное развитие централизованной системы водоснабжения, необходимо увеличить мощность насосной станции. 
Имеющиеся в населенном пункте емкости для хранения воды изношены. Водонапорные башни подвержены коррозии. Большинство из них не выполняют свои функции, по причине истощения источников и изношенности оборудования. 
Водопроводная сеть выполнена из труб различных материалов, поскольку водопровод прокладывался в разное время. Износ сети составляет 73%, что приводит к частым порывам и большим потерям воды (15%).Протяженность водопроводной сети – 28,16 км
Централизованной системой холодного водоснабжения охвачено 50% населения. Система водоснабжения единая.
Горячее водоснабжение в населенном пункте имеется в жилой застройке, охваченной централизованным теплоснабжением, административные здания.
Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по населенному пункту:
1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).
1. Отсутствие зон санитарной охраны, несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.
1. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.
1. Отсутствие современных технологий водоочистки.
1. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.
1. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Проектные предложения
[bookmark: _Toc54897249]Расчетные расходы воды
Удельная среднесуточная норма хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя принята в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 165 - 180 л/сут. на человека.
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения определен на основании экономических данных проекта. Коэффициент суточной неравномерности для определения расходов воды в сутки наибольшего водопотребления принят 1,2.
На расчетный срок (2043 г.) среднесуточный расход на хозяйственно-питьевые нужды населения составит 2,01 тыс. м3/сут. Максимальный расход на хозяйственно-питьевые нужды населения – 2,21 тыс. м3/сут. 
[bookmark: OCRUncertain028]Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимается согласно СП 31.13330.2021 – 60 л/сут. Расходы воды на полив территории составят 0,74 тыс. м3/сут. 
Таким образом, суммарный суточный расход воды на расчетный срок составит 2,75 тыс. м3/сут.
Пожарные расходы воды
Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».
Расход воды на пожаротушение для городского поселения «Чернышевское»:
•	расчетное количество одновременных наружных пожаров – 2;
•	расход воды на наружное пожаротушение – 12,5 л/с;
•	расчетное количество одновременных внутренних пожаров – 1;
•	расход воды на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с;
•	продолжительность тушения пожара – 3 ч;
•	пожарный запас воды: (2*12,5+1*2,5)*3,6*3 = 297м3.
Максимальный срок восстановления пожарного объема воды для городского поселения «Чернышевское» — не более 24 ч

Стратегией социально-экономического развития муниципального района «Чернышевский район» на период до 2030 года предполагается:
- строительство системы централизованного водоснабжения пгт. Чернышевск.
Схемой водоснабжения п.г.т. Чернышевское Чернышевского района Забайкальского края на 2016-2021 г.г. и на период до 2028 г. предусмотрены следующие мероприятия:
Северная зона
1. Строительство водозаборной скважины (1 шт.).
2. Строительство водопроводной сети:
- Д 250 – 263,0 м;
- Д 160 – 534,0 м;
- Д 110-14564,0 м.
3. Строительство резервуаров чистой воды, оборудованных насосами с частотным преобразователем (2х340,0 куб.м).
4. Тампонаж скважины №4937.
Восточная зона
1.Строительство водозаборной скважины (1 шт.).
2. Строительство водопроводной сети.
- Д 200 – 370,0 м;
- Д 110-8483,0 м.
3. Реконструкция водопроводной сети.
- Д 250 – 200,0 м;
- Д 200 – 195,0 м;
- Д 110 - 2122,0 м.
4. Строительство резервуаров чистой воды, оборудованных насосами с частотным преобразователем (2х250,0 куб.м) .
5.Тампонаж скважины по ул. Строителей.
6. Демонтаж водонапорных башен (2 шт.).
Южная зона
1. Реконструкция существующей сети:
Д 400 – 12000,0 м;
Д 315 – 3475,0 м;
Д 280 - 200,0 м.
Д 250 – 180,0 м;
Д 200 – 792,0 м;
Д 110 - 8996,0 м.
2. Строительство водопроводной сети.
- Д 110 - 16056,0 м.
3. Строительство резервуаров чистой воды, оборудованных насосами с частотным преобразователем (2х705,0 куб.м).
4. Тампонаж скважины № 4922.
Схемой территориального планирования Забайкальского края предусмотрено строительство водовода в пгт. Чернышевск.
Таким образом, общая протяжённость планируемых к размещению сетей составит – 40,27км, предусмотренных к реконструкции – 28,16 км.
Указанных мероприятий достаточно для развития сферы водоснабжения в городском поселении «Чернышевское».

1.30. [bookmark: _Toc135218080]Водоотведение
Существующее состояние
Система водоотведения п.г.т. Чернышевское является частью коммунальной системы, система состоит из КОС, канализационно - насосных станций (КНС) и сети самотечных и напорных коллекторов. 
В настоящее время в п.г.т. Чернышевское проходит существующая сеть канализации, которая собирает стоки от жилых домов и общественных зданий. Система канализации включает в себя уличные сети самотечной и напорной канализации для подачи стоков к месту очистки.
Общая протяженность канализационных сетей составляет – 11,86 км (без учета выпусков): 
- самотечная канализационная сеть – 4,04 км; 
- напорная сеть – 7,82 км.
Канализационные насосные станция (КНС) перекачивают канализационные стоки на существующие очистные сооружения. 
Очистные сооружения расположены в западной части населенного пункта.Проектная мощность очистных сооружений 3 тыс.куб.м., фактическая загрузка 2820 куб.м. Обеззараживание сточных вод осуществляется хлором.
В п.г.т Чернышевское существуют следующие проблемы:
- износ трубопроводов канализационной сети достигает 80 %; 
- необходима замена магистральных канализационных коллекторов; 
- необходим ремонт здания и замена оборудования очистных сооружений канализации (КОС), а также КНС.
В поселке порядка 60% населения не охвачены системой водоотведения. В перспективе не предполагается обеспечить потребителей централизованной системой канализования.
Население, не охваченное централизованной канализацией, пользуются для нужд водоотведения выгребными ямами.
[image: ]
Рисунок. 9.2.1. Схема водоотведения в пгт. Чернышевское

Проектные предложения
Расчетные расходы сточных вод
На основании СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельное среднесуточное водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расходов на полив территорий и зеленых насаждений. 
Прогнозный расход сточных вод на 2043 г. составит 2,01 тыс. м3/сут.

Схемой водоотведения п.г.т. Чернышевское Чернышевского района Забайкальского края на 2016-2021 г.г. и на период до 2028 г. предусмотрены следующие мероприятия:
1. Реконструкция очистных сооружений канализации: 
а) необходимо произвести модернизацию сооружений, оснащение новым оборудованием и более современным. С проектной производительностью – 3000 куб.м/сут.
2. Сети канализации реконструкция: 
2.1 Реконструкция самотечного канализационного коллектора: 
- D 110- 2,96 км; 
- D 1600- 0,82 км; 
- D 200 – 0,26 км. 
2.2 Реконструкция напорного канализационного коллектора: 
-  D 110- 0,22 км; 
- D 1600- 7,61 км.
3. Реконструкция канализационных насосных станций:
- КНС-1 – 16,63 куб.м/ч; 
- КНС-2 – 16,63 куб.м/ч;
- КНС-3 – 27,04 куб.м/ч; 
- КНС-4 – 16,63 куб.м/ч; 
- КНС-5 – 1,15 куб.м/ч; 
- КНС-6 – 0,61 куб.м/ч; 
- КНС-7 – 1,15 куб.м/ч.

Стратегией социально-экономического развития муниципального района «Чернышевский район» на период до 2030 года предполагается:
- Строительство очистных сооружений в пгт. Чернышевск мощностью 10000 куб. м.
Таким образом, общая протяжённость планируемых к размещению сетей, предусмотренных к реконструкции составит 11,86 км.
Указанных мероприятий достаточно для развития сферы водоотведения в городском поселении «Чернышевское».

1.31. [bookmark: _Toc135218081]Теплоснабжение
Существующее состояние
Теплоснабжение жилищно-коммунального сектораГП «Чернышевское» Чернышевского района Забайкальского края осуществляется по централизованной системе теплоснабжения от источников тепловой энергии: 
- ООО «Центральная котельная»;
- Котельная «Школы №2»;
- Котельная «РИК»;
- Котельная «База»;
- Котельная «Северная»;
- Котельная «ГРЭ»;
- Котельная «Кораблик»;
- Котельная «Школы №63»;
- Котельная «Ветстанция»;
- Котельная «Баня».
Протяженность тепловых сетей, находящихся в пользовании теплоснабжающих организаций ГП «Чернышевское»составляет 20,143км.
Состояние тепловых сетей в муниципальном образовании удовлетворительное. Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 40 лет. 
В структуру ГП «Чернышевское»входит 10 котельных, все они работают на твердом топливе (бурый уголь). Установленная мощность данных котельных составляет 44,78 Гкал/час.
Котельные ГП «Чернышевское»снабжают тепловой энергией:
- ООО «Центральная котельная»обслуживает 45 жилых домов и 12 административных зданий;
- Котельная «Школы №2» обслуживает 8 жилых домов и 11 административных зданий;
- Котельная «РИК»обслуживает 6 жилых домов и 2 административных зданий;
- Котельная «База»обслуживает 4 жилых домов и 2 административных зданий;
- Котельная «Северная»обслуживает 7 жилых домов и 3 административных зданий;
- Котельная «ГРЭ»обслуживает 102 жилых домов и 2 административных зданий;
- Котельная «Кораблик»обслуживает 10 жилых домов и 9 административных зданий;
- Котельная «Школы №63» обслуживает 15 жилых домов и 15 административных зданий;
- Котельная «Ветстанция»обслуживает 4 жилых домов и 5 административных зданий;
- Котельная «Баня» обслуживает 2 административных зданий.
ООО «Центральная котельная» и МУП «Чернышевский теплоэнергетический комплекс» - являются теплоснабжающими организациями, осуществляющимикак производство тепловой энергии на котельных, находящихся в их ведении, её передачу и распределение между потребителями по сетям, также находящимся в ведении подразделения.  Данные теплогенерирующие организации осуществляют свою хозяйственную деятельность в городском поселении «Чернышевское» Чернышевского района, Забайкальского края, основной задачей которого является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.
Система централизованного теплоснабжения в ГП «Чернышевское» двухтрубная, открытая.
Таблица 9.3.1
Технические характеристики основных источников тепловой энергии на территории городского поселения «Чернышевское»
	Марка котла
	Вид топлива
	Мощность, МВт
	Срок ввода основного оборудования, лет
	КПД, %(паспортный)
	Максимальная производительность, Гкал/ч
	Фактическая производительность, Гкал/ч (по данным режимных карт)
	Режим работы

	ООО «Центральная котельная»

	КВТС-10Р
	бурый уголь
	11,6
	2005
	80
	10
	10
	Водогрейный

	КЕ-10-14С
	бурый уголь
	6,52
	1983
	-
	5,62
	5,62
	Водогрейный

	КЕ-10-14С
	бурый уголь
	6,52
	1983
	-
	5,62
	5,62
	Водогрейный

	Котельная «Школы №2» МУП «Чернышевский теплоэнергетический комплекс»

	КВС-80
	бурый уголь
	0,8
	2007
	55
	0,72
	0,72
	Водогрейный

	КВС-80
	бурый уголь
	0,8
	2006
	55
	0,72
	0,72
	Водогрейный

	КВС-80
	бурый уголь
	0,8
	2012
	55
	0,72
	0,72
	Водогрейный

	КВС-80
	бурый уголь
	0,8
	2006
	55
	0,72
	0,72
	Водогрейный

	КВр-1,2
	бурый уголь
	1,2
	2011
	55
	1
	1
	Водогрейный

	Котельная «РИК» МУП «Чернышевский теплоэнергетический комплекс»

	КВС-80
	бурый уголь
	0,8
	2008
	55
	0,72
	0,72
	Водогрейный

	КВС-60
	бурый уголь
	0,6
	2012
	55
	0,54
	0,54
	Водогрейный

	Котельная «База» МУП «Чернышевский теплоэнергетический комплекс»

	КВС-60
	бурый уголь
	0,6
	2010
	55
	0,54
	0,5
	Водогрейный

	КВС-80
	бурый уголь
	0,8
	2006
	55
	0,72
	0,7
	Водогрейный

	Котельная «Северная» МУП «Чернышевский теплоэнергетический комплекс»

	КВС-80
	бурый уголь
	0,8
	2002
	55
	0,72
	0,72
	Водогрейный

	КВС-80
	бурый уголь
	0,8
	2010
	55
	0,72
	0,72
	Водогрейный

	КВр-1,2
	бурый уголь
	1,2
	2012
	55
	1
	1
	Водогрейный

	Котельная «Баня» МУП «Чернышевский теплоэнергетический комплекс»

	КВС-60
	бурый уголь
	0,6
	2010
	55
	0,54
	0,4
	Водогрейный

	КВС-60
	бурый уголь
	0,6
	2006
	55
	0,54
	0,4
	Водогрейный

	Котельная «ГРЭ» МУП «Чернышевский теплоэнергетический комплекс»

	КВр-1,74
	бурый уголь
	1,74
	1980
	55
	1,5
	1,3
	Водогрейный

	КВр-1,74
	бурый уголь
	1,74
	1978
	55
	1,5
	1,3
	Водогрейный

	КВС-80
	бурый уголь
	0,8
	2011
	55
	0,72
	0,72
	Водогрейный

	КВС-80
	бурый уголь
	0,8
	2011
	55
	0,72
	0,72
	Водогрейный

	Котельная «Кораблик» МУП «Чернышевский теплоэнергетический комплекс»

	КВС-80
	бурый уголь
	0,8
	2012
	55
	0,72
	0,65
	Водогрейный

	КВС-80
	бурый уголь
	0,8
	2010
	55
	0,72
	0,65
	Водогрейный

	КВС-80
	бурый уголь
	0,8
	2006
	55
	0,72
	0,65
	Водогрейный

	КВС-80
	бурый уголь
	0,8
	2011
	55
	0,72
	0,65
	Водогрейный

	Котельная «Школа №63» МУП «Чернышевский теплоэнергетический комплекс»

	КВС-80
	бурый уголь
	0,8
	2011
	55
	0,72
	0,7
	Водогрейный

	КВС-80
	бурый уголь
	0,8
	2006
	55
	0,72
	0,7
	Водогрейный

	КВС-80
	бурый уголь
	0,8
	2004
	55
	0,72
	0,7
	Водогрейный

	КВС-80
	бурый уголь
	0,8
	2009
	55
	0,72
	0,7
	Водогрейный

	КВС-80
	бурый уголь
	0,8
	2008
	55
	0,72
	0,7
	Водогрейный

	КВС-80
	бурый уголь
	0,8
	2012
	55
	0,72
	0,7
	Водогрейный

	Котельная «Ветстанция» МУП «Чернышевский теплоэнергетический комплекс»

	КВС-60
	бурый уголь
	0,6
	2008
	60
	0,54
	0,5
	Водогрейный

	КВС-80
	бурый уголь
	0,8
	2009
	60
	0,72
	0,7
	Водогрейный



Проектные предложения
Стратегией социально-экономического развития муниципального района «Чернышевский район» на период до 2030 года предполагается:
- строительство закрытой системы теплоснабжения в пгт. Чернышевск, предполагающая консервацию всех котельных и строительство одной котельной с учетом применения современных технологий, мощностью 49,93 Гкал/ч., с водогрейными котлами.

1.32. [bookmark: _Toc135218082]Электроснабжение
Существующее состояние

Согласно п.4 ст. 14 ФЗ №131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселений относится организация в границах поселения электроснабжения. 
Электроснабжение городского поселения «Чернышевское» находится в ведении ОАО «Читаэнерго».
По территории городского поселения проходят воздушные линии электропередач ВЛ 220 кВ, 110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ 10 кВ в различных направлениях общей протяженностью 75,2 км. Кроме того, питание транссибирской железной дороги производится от отдельной питающей ВЛ-35кВ.
На территории поселения действует электрическая подстанция (ПС) 110/35/10 кВ. От ПС проходят воздушные линии 35, 10 кВ для обеспечения электричеством населения, предприятий и района.

Таблица 9.4.1
Подстанции на территории городского поселения «Чернышевское»
	Наименование ПС
	Местоположение
	Марка, количество трансформаторов
	Мощность, кВА
	Год ввода

	ПС Чернышевск 110/35/10 кВ
	пгт. Чернышевск
	ТДТН-10000/110-2 шт
	20000
	1968



На территории городского поселения «Чернышевское» также располагается ТПС Чернышевск с сопутствующей инфраструктурой, предназначенная для осуществления деятельности электропоездов в зоне ответственности подразделения «Чернышевская дистанция электроснабжения» ОАО РЖД.
Населенный пункт Чернышевск полностью электрифицирован. Уличное освещение имеется в центральной части поселка. Электрические сети на территории городского поселения находятся в удовлетворительном техническом состоянии.
Проектные предложения
Схемой территориального планирования Забайкальского края предусмотрена реконструкция ВЛ110-17 от ПС 110 кВ Чернышевск до ПС 110 кВ Букачача (с заменой деревянных одноцепных опор).
Указанных мероприятий достаточно для развития сферы теплоснабжения в городском поселении «Чернышевское».


1.33. [bookmark: _Toc135218083]Газоснабжение
Существующее состояние
На территории городского поселения «Чернышевское» в настоящее время централизованная система газоснабжения отсутствует. 
Местными жителями используются газобаллонные установки с подключенными газовыми плитами для приготовления пищи. 
Проектные предложения
Схемой газоснабжения и газификации Забайкальского края предусматривается строительство ГРС в п. Чернышевск.
Указанных мероприятий достаточно для развития сферы газоснабжения в городском поселении «Чернышевское».
1.34. [bookmark: _Toc135218084]Связь
Существующее состояние
Сегодня средства связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле- и радиовещания являются наиболее бурно развивающимися отраслями.
Городское поселение «Чернышевское» радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по проводной сети от АТС, имеется международный переговорный пункт.
Услуги беспроводной телефонной связи представляют: ОАО «Мегафон», «МТС», «Билайн», «Йота».
На территории пгт. Чернышевск предоставляются услуги кабельного телевидения, цифрового телевидения, услуги беспроводной локальной сети Wi-Fi.
В пгт. Чернышевск установлена вышка сотовой связи ПАО «МТС».
Почтовое обслуживание населения выполняет почтовое отделение Почты России. Отделение почтовой связи Чернышевск 673460, расположено по ул. Первомайская, 35.
Территория населенного пункта находится в зоне покрытия телевизионного вещания. Доступно к приему 8 телевизионных программ.

Проектные предложения
Строительство либо реконструкция объектов связи на территории городского поселения не предусмотрено документами федерального, регионального и местного уровня.
Развитие систем сотовой и кабельной связи будет определяться платежеспособным спросом населения. Перспективно использование спутниковых антенн для расширения диапазона принимаемых теле- и радиопрограмм.
1.35. [bookmark: _Toc135218085]Инженерная подготовка территорий

Существующее состояние
Основные неблагоприятные факторы природного характера, имеющие развитие на рассматриваемой территории:
- зона затопления паводком 1 % обеспеченности;
- овражные и прибрежно-склоновые территории;
- территории распространения многолетней мерзлоты островного типа;
- заболоченные территории;
 - территории с неблагоприятными грунтовыми условиями.
Несмотря на развивающиеся процессы эрозии, наличие неблагоприятных грунтовых условий и заболачиваемых участков (в дождливые периоды), в целом территория городского поселения благоприятна для градостроительного освоения.
Свободные участки для развития п. Чернышевск расположены с северо-восточной стороны. При разработке проектов и выделении участков под строительство обязательно проведение и учет результатов инженерно-геологических изысканий.

Проектные предложения
Учитывая природные условия, современное состояние территории муниципального образования, архитектурно-планировочные решения, проектом генерального плана предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:
– организация сети водоотведения поверхностного стока (дождевая канализация);
– вертикальная планировка;
– мероприятия по благоустройству водных объектов.

Организация сети водоотведения поверхностного стока (дождевая канализация)
Сведения о наличии водоотводящей сети поверхностного стока в пгт. Чернышевск отсутствуют.
Поверхностные стоки необходимо отводить по самостоятельной сети ливневой канализации на очистные сооружения дождевой канализации.
Настоящим проектом предлагается:
– строительство локальных очистных сооружений дождевой канализации типа прудов-отстойников (2 шт.);
– строительство сетей дождевой канализации вдоль основных проездов.



Вертикальная планировка
В соответствии с планировочными решениями проектом рекомендованы локальные подсыпки на участках нового освоения. 
Вертикальная планировка на участках нового освоения имеет локальный характер организации и может проводиться под объекты капитального строительства (при необходимости).

Мероприятия по благоустройству водных объектов
Генеральным планом рекомендуется проведение мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов:
· благоустройство мест для купания; 
· планировка береговых склонов и укрепление их растительностью (одерновка, посев трав, посадка кустарника);
· уборка от мусора акватории и береговой зоны;
· проведение мероприятий по благоустройству прилегающей к водным объектам территории: вырубка сухостоя, расчистка кустарника, окашивание берегов во избежание зарастания болотной растительностью;
· соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
· упорядочение застройки и земельных участков жилой застройки, обеспечение доступа к водоемам для их обслуживания и пользования.

В соответствии с постановлением правительства Забайкальского края от 28.10.2013 № 465 «Об утверждении Перечня государственных программ Забайкальского края» планируется строительство инженерных сооружений для защиты пгт Чернышевск Чернышевского района от затопления паводковыми водами реки Алеур в Забайкальском крае (срок реализации 2022 - 2025).

· 
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[bookmark: _Toc135218086]ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
1.36. [bookmark: _Toc135218087]Объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия
Современное состояние
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.
Государственная служба по охране объектов культурного наследия Забайкальского края является исполнительным органом государственной власти Забайкальского края, входящим в структуру исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и осуществляющим функции по проведению государственной политики и выработке региональной политики, управлению, координации и нормативно-правовому регулированию в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Сведения о местонахождении объектов археологического наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта) не подлежат опубликованию в соответствии с пунктом 1 перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию, утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328.
В границах территории ГП «Чернышевское»располагаются 8 объектов культурного наследия: 1 - памятник археологии, 7 - памятники истории.  
Таблица 10.1.1
Перечень объектов культурного наследия
городского поселения«Чернышевское» Чернышевского района

	№
	Наименование  объекта
	Датировка
	Местонахождение объекта

	Памятники археологии:

	1
	Стоянка
304 км
	Палеолит,
неолит-бронзовый век
	-

	Памятники  истории:

	2
	Место казни партизан в годы Гражданской войны
	1920 г.
	пгт.Чернышевск, ул.Партизанская, у здания школы

	3
	Паровоз, установленный в честь 50-летия основания депо ст.Чернышевск-Забайкальский
	Установлен в 1986 г.
	пгт.Чернышевск,сквер в депо

	4
	Памятник участникам Гражданской войны, погибшим за власть Советов
	Установлен в 1970 г.
	пгт.Чернышевск,юго-западная часть поселка (утрачен)

	5
	Памятник Н.Г.Чернышевскому
	Установлен в 1978 г.
	пгт.Чернышевск,вокзал

	6
	Памятник воинам-деповчанам, погибшим в годы Великой Отечественной  войны
	Установлен в 1975 г.
	пгт. Чернышевск

	7
	Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
	Установлен в 1971 г.
	п.Чернышевск,у клуба

	8
	Памятник Дзержинскому Ф.Э.
	Установлен в 1977 г.
	п. Чернышевск



В настоящее время охранные зоны памятников истории и культуры на территории городского поселения «Чернышевское» не установлены.
Мероприятия по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия
По инициативе органов местного самоуправления возможно осуществление следующих мероприятий:
•	Определение перечня объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в соответствии со статьи 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с целью проведения работ по установлению историко-культурной ценности объекта и включению его в перечень выявленных объектов культурного наследия;
•	Содействие региональному органу охраны объектов культурного наследия в проведении государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия, в ходе которой готовится заключение (в нем определяется историко-культурная ценность объекта и предлагается отнести такой объект к объектам культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения).
Сохранение историко-культурного наследия является одним из важнейших условий для развития экономики и, в частности, культурно-познавательного туризма, сохранения духовности и поддержания культурных традиций. Все планировочные решения и мероприятия генерального плана учитывают историческую специфику территории и направлены на сохранение, реставрацию и регламентированное использование объектов культурного наследия.
В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории городского поселения, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия, в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
1.37. [bookmark: _Toc135218088]Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории в границах городского поселения «Чернышевское» отсутствуют.
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[bookmark: _Hlk112191416][bookmark: _Toc135218089]ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
1.38. [bookmark: _Toc135218090]Охрана окружающей среды

Состояние атмосферного воздуха
Качество атмосферного воздуха является одним из ведущих факторов окружающей среды, определяющих условия проживания населения. Уровень загрязнения атмосферы определяется как природными факторами, включая климатические условия и вулканическую активность, так и степенью, и периодичностью его загрязнения техногенными выбросами от стационарных и передвижных источников, а также слабой развитостью дорожной сети и транспортной инфраструктуры в целом.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории городского поселения «Чернышевское» характеризуется как повышенный. Наиболее высокие уровни загрязненности постоянно отмечаются в осенне-зимний период. Это обусловлено как особенностями отопительного сезона, так и климатическими и географическими особенностями местности. Господствующий в зимнее время антициклон обусловливает штилевую или со слабыми ветрами погоду, в результате чего создаются неблагоприятные метеорологические условия. За последние годы произошло увеличение загрязнения атмосферного воздуха от передвижных источников в связи с увеличением автотранспорта.
Однако городское поселение не является территорией высокого уровня загрязнения атмосферы.

Состояние водных ресурсов
[bookmark: _Hlk112192226]Формирование качественного состава воды рек происходит под влиянием природных и антропогенных факторов.
ООО «Очистные сооружения» пгт. Чернышевск по мощности занимают третье место в Забайкальском крае.
В Чернышевском районе доля проб питьевой воды нецентрализованных источников, не соответствующих по санитарно-химическим показателям, выше краевых значений.
Очаги загрязнения подземных вод образуются в результате хозяйственной деятельности предприятий, которые оказывают негативное воздействие на состояние недр. Такими предприятиями являются свалки промышленных и бытовых отходов, места сброса неочищенных сточных вод, очистных сооружений, автозаправочные станции, заброшенные скважины. 
Влияние техногенных объектов как источников загрязнения, а также неудовлетворительное состояние и изношенность самих сетей и водозаборных сооружений могут оказывать негативное влияние на состояние подземных вод, приводят к образованию очагов и областей загрязнения. Некоторые скважины сооружены без соблюдения норм санитарной охраны.

Состояние почвенных ресурсов
На территории городского поселения наблюдается устойчивая тенденция к деградации почв, проявляющаяся в уменьшении мощности плодородного слоя, содержания органического вещества и питательных элементов, разрушении агрономически ценной структуры пахотного горизонта. Деградация почв спровоцирована невыполнением почвозащитных и иных природоохранных мероприятий – нарушением севооборотов, уменьшением количества вносимых органических и минеральных удобрений, применением устаревших средств механизации и пр.
Участки почвенного покрова, расположенные вдоль автодорог, характеризуются повышенной антропогенной нагрузкой, вызванной воздействием автотранспорта и промышленными предприятиями. В 50-метровой придорожной полосе оседает около 60-70% выбрасываемых автомобильным транспортом тяжелых металлов. При этом в почве происходят изменения гранулометрического состава и кислотности поверхностного слоя, содержания гумуса, кальция и магния, подавление биохимических и микробиологических процессов. Кроме того, вдоль автодорог накапливаются битуминозные вещества, бензапирен и пыль, образующаяся в результате истирания автомобильных шин и твердых выбросов двигателей.

Мероприятия по охране окружающей среды
Реализация мероприятий, способствующих улучшению экологической обстановки на территории Забайкальского края, предусмотрены в следующих государственных программах:
- Государственная программаЗабайкальского края «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 10 апреля 2014 г. № 188 
- Государственная программа Забайкальского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 28 октября 2013 г. № 465.
В целях решения задач охраны окружающей среды на территории городского поселения «Чернышевское» настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия:
1. размещение объектов жилищного и промышленного строительства с учетом господствующих направлений ветров;
2. озеленение территорий промышленных предприятий и производственных объектов и их санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений;
3. оптимизация транспортной инфраструктуры, включающую реконструкцию, капитальный ремонт дорог;
4. создание зелёных защитных полос из пыле- и газоустойчивых зелёных насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;
5. организация системы контроля за выбросами автотранспорта на территории;
6. внедрение новых технологических процессов, исключающих выброс в атмосферу вредных веществ;
7. проведение инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;
8. обеспечение режима нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции существующих объектов, в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

1.39. [bookmark: _Toc135218091]Обращение с отходами производства и потребления
[bookmark: _Hlk112191995]На территории городского поселения «Чернышевское» происходит образование и размещение следующих видов отходов:
– промышленные;
– коммунально-бытовые;
– твердые бытовые;
– сельскохозяйственные.
В настоящее время на территории городского поселения находитсяполигон твердых коммунальных отходов.
Таблица 11.2.1
Характеристики мест сбора твердых коммунальных отходов на территории городского поселения «Чернышевское»

	N п/п
	Наименование объекта (эксплуатирующая организация)
	Местонахождение объекта
	Кадастровый номер земельного участка
	Площадь, га
	Расчетное количество отходов на расчетный срок, тн/год

	24
	Свалка ТКО пгт. Чернышевск (ООО «Полигон-2»)
	участок находится в 700 м на северо-восток от ориентира (Пересечение а/д «Амур» с ж/д «Чернышевск - Букачача»)
	75:21:370301:101
	12,90
	5852



Жители усадебной застройки отвозят бытовые отходы на свалку самостоятельно, органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве.
В центральной части поселка организован регулярный сбор мусора
Таблица 11.2.2
Система накопления и сбора ТКО на территории городского поселения «Чернышевское»

	Система накопления и сбора ТКО
	% охвата населения регулярной системой очистки 

	контейнерная
	бестарная
	по заявкам
	по графику
	в контейнерах для раздельного сбора отходов
	

	в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках
	в контейнерах, расположенных в мусороприемных камерах (при наличии мусоропровода)
	в контейнерах для накопления КГО
	в пакетах (мешках)
	
	
	
	

	+
	-
	-
	+
	-
	+
	-
	85



Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления
Образующиеся отходы производства и потребления оказывают существенное влияние на состояние окружающей среды. С целью сдерживания негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду на территории Забайкальского края реализуется государственная политика обращения с отходами производства и потребления, которая ориентирована на постепенный переход от захоронения отходов к их использованию.
В рамках перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Забайкальского края разработана территориальная схема обращения с отходами. Территориальная схема обращения с отходами разработана в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем» и утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 16.09.2022 № 411.
В соответствии со схемой к 2025 году планируется прекращение приема ТКО на свалку ТКО пгт. Чернышевск (ООО «Полигон-2»), а также рекультивация объекта, в связи с вводом в эксплуатацию:
- Полигон ТКО в Чернышевском районе мощностью: 40 тыс. тонн/год, вместимостью: 1000 тыс. тонн;
- Комплекс по сортировке ТКО в Чернышевском районе мощность: 55 тыс. тонн/год,
отбор ВМР: 15%, отбор органических фракций ТКО: 25%.
Согласно Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156, обращение с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта Российской Федерации обеспечивается региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и территориальной схемой обращения с отходами на основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителями. 
Схемой территориального планирования Забайкальского края в городском поселении «Чернышевское»предусмотрено размещение мусоросортировочной станции мощностью: 42 тыс. тонн/ год.
1.40. [bookmark: _Hlk112192057][bookmark: _Toc135218092]Зоны с особыми условиями использования территории
В соответствии со ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации, а также Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» к зонам с особыми условиями использования территорий, определяющим ограничения использования территории в границах городского поселения, относятся следующие:
· зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия;
· охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов 
электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);
· охранная зона железных дорог;
· придорожные полосы автомобильных дорог;
· охранная зона линий и сооружений связи;
· охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением;
· водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
· зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
· зоны затопления и подтопления;
· санитарно-защитные зоны;
· [bookmark: _Hlk107308910]охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети.

Зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия
В соответствии с Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 23 июля 2008 года) в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта). Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Охранная зона устанавливается для обеспечения сохранности объекта историко-культурного наследия и прилегающей к его территории исторически сложившейся среды, для создания условий, способствующих выявлению исторической, научной, художественной или иной культурной ценности объекта историко-культурного наследия. 
На территории охранной зоны не должны производиться работы, которые могут оказать вредное воздействие на сохранность объекта историко-культурного наследия, на его историко-культурное восприятие.
В настоящее время охранные зоны памятников истории и культуры на территории городского поселения «Чернышевское» не установлены.
Памятники археологии должны быть окружены охранной зоной 50 метров от границ памятников, при группе памятников - от границ крайних объектов, для памятников археологии, которым должна быть обеспечена обозримость, радиус охранной зоны должен быть равен 200 - 300 метров. Памятники градостроительства и архитектуры должны быть окружены охранной зоной равной величине расстояния от земли до его наиболее высокой точки, но не менее 20 метров.
Защитные зоны устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, в отношении которых не установлены зоны охраны.
Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в Реестр памятникам и ансамблям и в границах, которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места.
 Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
[bookmark: dst856]1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 м от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 м от внешних границ территории памятника;
[bookmark: dst857]2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 мот внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 м от внешних границ территории ансамбля.
В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 м от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 м от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.
Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.
В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов 
электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
[bookmark: _Hlk113360635]Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются согласно Приложению к постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»:
а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
10 м – для линий электропередачи 1-20 кВ;
15 м – для линий электропередачи 35 кВ;
20 м – для линий электропередачи 110 кВ;
б) вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
г) охранные зоны вокруг подстанций устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон объектов электроэнергетики устанавливаются в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства.
На территории охранных зон объектов электросетевого хозяйства:
a) Запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
· набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
· размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
· находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
· устраивать объекты размещения отходов;
· производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
б) Без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
· строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
· горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
· посадка и вырубка деревьев и кустарников;
· дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
· проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
· земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
· полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
· полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
На территории поселения есть воздушные линии электропередач ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-10, охранные зоны которых составляют 20 м для ВЛ-110, 15 м для ВЛ-35 и 10 м для ВЛ-10.
Перечень охранных зон объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) на территории городского поселения «Чернышевское»:
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865 км (ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-787...). Реестровый номер: 75:21-6.756;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865 км (ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-776 п. Чернышевск). Реестровый номер: 75:21-6.767;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4 кВ оп № 8 (ВЛ 0,4 кВ ТП № 713-оп № 8/2)-ф2). Реестровый номер: 75:21-6.797;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-714, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п.Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.41;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865 км (ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 714 (ВЛ 0,4 кВ ТП №714). Реестровый номер: 75:21-6.752;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-775, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.57;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-778, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.230;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-713, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п.Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.101;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4 кВ оп №10 (ВЛ 0,4 кВ ТП № 701 - оп № 8) –ф1). Реестровый номер: 75:21-6.803;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4 кВ ТП № 712 (ВЛ 0,4 кВ ТП №712 - оп № 4)-ф1). Реестровый номер: 75:21-6.781;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п.Чернышевск Для передачи электроэнергии Протяженность по трассе -15,000км.; (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-795). Реестровый номер: 75:21-6.776;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-774, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.35;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4 кВ оп № 15 (ВЛ 0,4 кВ ТП № 773-оп № 15/1)-ф). Реестровый номер: 75:21-6.813;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4 кВ оп № 38 (ВЛ 0,4 кВ ТП № 771-оп № 38/1)--ф1). Реестровый номер: 75:21-6.812;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4 кВ оп № 21 (ВЛ 0,4 кВ ТП № 771 - оп № 21/1)–ф1). Реестровый номер: 75:21-6.873;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-773, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п.Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.240;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4 кВ оп № 15 (ВЛ 0,4 кВ ТП № 776 - оп № 15/3) –ф2). Реестровый номер: 75:21-6.883;
· Зона с особыми условиями использования территории-охранная зона ВЛ- 0,4 кВ ф.2 от ТП 777 п. Чернышевск, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.73;
· Охранная зона высоковольтной воздушной линии 35 кВ № 232 «Чернышевск-Ареда». Реестровый номер: 75:21-6.122;
· Охранная зона линии электропередачи ВЛ 220-213 ТПС Шапка-ТПС Бушулей в Сретенском, Чернышевском районах Забайкальского края. Реестровый номер: 75:00-6.2;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4 кВ ф1 РУ-0,4 кВ ТП №797 - оп № 2). Реестровый номер: 75:21-6.778;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865 км (ВЛ 0,4 кВ оп. № 62 (ВЛ 0,4 кВ ТП № 771-оп. № 66 ) - ф. 1). Реестровый номер: 75:21-6.751;
· Зона с особыми условиями использования территории-охранная зона ВЛ- 0,4 кВ ф.1 от ТП 788 п. Чернышевск, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.238;
· Зона с особыми условиями использования территории-охранная зона ВЛ- 0,4 кВ ф.1 от ТП 777 п. Чернышевск, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.109;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-743, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п.Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.84;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4 кВ оп № 5 (ВЛ 0,4 кВ ТП № 793 - оп № 5/2) –ф 2). Реестровый номер: 75:21-6.878;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4 кВ оп № 12/1 (ВЛ 0,4 кВ ТП № 787-оп № 12/5)- ф1). Реестровый номер: 75:21-6.817;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4 кВ ф1 РУ-0,4 кВ ТП №794 - оп № 12). Реестровый номер: 75:21-6.745;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-789 , расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.43;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Для передачи электроэнергии Протяженность по трассе (ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-790). Реестровый номер: 75:21-6.746;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ0,4 кВ оп № 25 (ВЛ 0,4 кВ ТП № 793-оп № 25/1)-ф3). Реестровый номер: 75:21-6.811;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Для передачи электроэнергии Протяженность по трассе (ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-793). Реестровый номер: 75:21-6.768;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4 кВ оп 10 (ВЛ 0,4 кВ ТП №743 - оп 10/1 жилойдом пгт. Чернышевск) - ф1). Реестровый номер: 75:21-6.784;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865 км (ВЛ 0,4 кВ ф. 3 РУ-0,4 кВ ТП №795 - оп. № 10). Реестровый номер: 75:21-6.744;
· Зона с особыми условиями использования территории-охранная зона ВЛ- 0,4 кВ ф.1 от ТП 778 п. Чернышевск, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.69;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Для передачи электроэнергии Протяженность по трассе (ВЛ-0,4кВ ф. 3 от ТП-793). Реестровый номер: 75:21-6.757;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4 кВ оп № 48 (ВЛ 0,4 кВ ТП № 793 - оп № 48/1)–ф3). Реестровый номер: 75:21-6.880;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-776 п.Чернышевск). Реестровый номер: 75:21-6.779;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4 кВ оп №30 (ВЛ 0,4 кВ ТП №774 - оп № 30/1) –ф3). Реестровый номер: 75:21-6.790;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4 кВ оп №52 (ВЛ 0,4 кВ ТП № 787 - оп № 52/1)ф3). Реестровый номер: 75:21-6.800;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-773, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п.Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.218;
· Охранная зона высоковольтной воздушной линии 110 кВ № 15, 16 «поселок Холбон Шилкинского района - поселок Чернышевск Чернышевского района». Реестровый номер: 75:21-6.50;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-790 расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.1;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4кВ от ТП-790 А ф.1, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт.Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.38;
· Охранная зона высоковольтной воздушной линии 35 кВ № 231 «Чернышевск-Букачача». Реестровый номер: 75:21-6.7;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-744, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т.Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.49;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865 км (ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-778). Реестровый номер: 75:21-6.739;
· Зона с особыми условиями использования территории-охранная зона ВЛ- 0,4 кВ ф.1 от ТП 775 п. Чернышевск, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт Чернышевск.. Реестровый номер: 75:21-6.8;
· охранная зона ВЛ-10 кВ ПС Чернышевск-Шивия №3 - Протяженность по трассе 36,3 км (отпайка ВЛ 10 кВ ф. 3 Чернышевск-Шивия (оп.3)). Реестровый номер: 75:21-6.733;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4кВ от ТП-713А, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п.Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.44;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п.Чернышевск Для передачи электроэнергии Протяженность по трассе -15,000км.; (ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-713). Реестровый номер: 75:21-6.771;
· Охранная зона высоковольтной воздушной линии 35 кВ № 235 «Чернышевск-Старый Олов». Реестровый номер: 75:21-6.130;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4 кВ оп № 62 (ВЛ 0,4 кВ ТП № 771 - оп № 62/2)–ф1). Реестровый номер: 75:21-6.879;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865 км (ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-777 п. Чернышевск...). Реестровый номер: 75:21-6.741;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-776 , расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.244;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865 км (ВЛ 0,4 кВ оп №5 (ВЛ-0,4 кВ от ТП-743 - оп. №5/1,5/2 жилой дом п. Чернышевск) – ф. 1). Реестровый номер: 75:21-6.802;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-714, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п.Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.137;
· Охранная зона линии электропередачи ВЛ 220-216 ТПС Чернышевск-ТПС Зилово в Чернышевском районе Забайкальского края. Реестровый номер: 75:21-6.214;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4 кВ оп №2 (ВЛ 0,4 кВ ТП №797 - оп № 4) -ф1). Реестровый номер: 75:21-6.815;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-793 , расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.157;
· Охранная зона ВЛ 10кВ оп №69/1 (ВЛ 10кВ ПС Чернышевск 110/35/10 кВ - оп №69/1/3)- ф №9 Алеур. Реестровый номер: 75:21-6.874;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п.Чернышевск Для передачи электроэнергии Протяженность по трассе -15,000км.; (ВЛ-0,4кВ от ТП-713А п.Чернышевск). Реестровый номер: 75:21-6.763;
· Охранная зона ВЛ 10кВ оп №16 (ВЛ 10кВ ПС Чернышевск- оп№149)- ф №9. Реестровый номер: 75:21-6.868;
· Зона с особыми условиями использования территории-охранная зона ВЛ- 0,4 кВ ф.4 от ТП 776 п. Чернышевск, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.16;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-789, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п.Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.87;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-10кВ №1 Чернышевск-Утан, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт.Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.279;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4 кВ ф 2 РУ-0,4 кВ СТП №794 - оп № 2/1). Реестровый номер: 75:21-6.791;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-713, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п.Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.33;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Для передачи электроэнергии Протяженность по трассе - 15,000к м.; (ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-713). Реестровый номер: 75:21-6.738;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-744 расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.53;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-10кВ №2 Чернышевск-Ст.Олов, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.256;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-790 , расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.68;
· Охранная зона ВЛ 10кВ оп 63 (ВЛ 10кВ ПС Чернышевск 110/35/10кВ оп 63/8)- ф9 Алеур. Реестровый номер: 75:21-6.866;
· охранная зона ВЛ-10 кВ №9 Чернышевск-Алеур Протяженность по трассе 8,197км (отпайкаВЛ 10 кВ ф. 9 Чернышевск-Алеур (оп.25-32)). Реестровый номер: 75:21-6.796;
· Зона с особыми условиями использования территории-охранная зона ВЛ- 0,4 кВ ф.1 от ТП 793 п. Чернышевск, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.171;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ с. Алеур - Протяженность по трассе 12,68 км (ВЛ 0,4кВ оп. № 32 (ВЛ 0,4 кВ ТП № 790-оп № 32/2) - ф. 1, ВЛ 0,4 кВ оп № 16 (ВЛ 0,4 кВ ТП № 790А-оп № 16/1)-,Л 0,4 кВ оп №18 (ВЛ 0,4 кВ ТП № 790А оп № 18/3)). Реестровый номер: 75:21-6.755;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-10кВ № 3 Чернышевск-Шивия, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.283;
· Охранная зона ВЛ 04кВ Чернышевский район, протяженность по трассе 28,87 км (ВЛ 0,4 кВ ф1 РУ-0,4 кВ ТП №745 - оп № 2). Реестровый номер: 75:21-6.826;
· Охранная зона ВЛ-10 кВ ПС Чернышевск-Шивия №3 - Протяженность по трассе 36,3 км (ВЛ 10 кВ оп 89/11 (ВЛ 10 кВ ПС Чернышевск 110/ 35/10 кВ оп 89/11/1)- ф 3 Шивия). Реестровый номер: 75:21-6.841;
· Охранная зона ВЛ 04кВ Чернышевский район, протяженность по трассе 28,87 км (ВЛ 0,4 кВ ф1 РУ-0,4 кВ ТП № 742 - оп № 4). Реестровый номер: 75:21-6.881;
· Охранная зона ВЛ-10 кВ Ф.№4 Чернышевск-Курлыча - Протяженность по трассе 31,9 км (отпайка ВЛ 10 кВ ф. 4 Чернышевск-Курлыча (оп.1-535)). Реестровый номер: 75:21-6.731;
· Охранная зона ВЛ-10 кВ ПС Чернышевск-Шивия №3 - Протяженность по трассе 36,3 км (ВЛ 10 кВ оп 89 (ВЛ 10 кВ ПС Чернышевск 110/35/10 кВ оп 89/17)- ф 3 Шивия). Реестровый номер: 75:21-6.837;
· Охранная зона ВЛ 10 кВ оп. 89/11 (ВЛ 10 кВ ПС Чернышевск 110/35/10 кВ оп. 89/11/1) - ф. 3 Шивия. Реестровый номер: 75:21-6.849;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-793 , расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.169;
· Охранная зона линии электропередачи ВЛ 220-214 ТПС Приисковая-ТПС Чернышевск в Сретенском, Чернышевском районах Забайкальского края. Реестровый номер: 75:00-6.17;
· Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ 10кВ ф. №9 Чернышевск-Алеур. Реестровый номер: 75:21-6.277;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-772, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п.Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.128;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4кВ от ТП-721, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п.Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.21;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-10кВ № 6 Чернышевск-Кумаканда, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.262;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-771, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п.Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.217;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4 кВ ф 1 РУ-0,4 ТП № 770-оп №16). Реестровый номер: 75:21-6.753;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4 кВ оп №5 (ВЛ 0,4 кВ ТП № 721 - оп № 5/7) –ф1). Реестровый номер: 75:21-6.794;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4 кВ оп № 43 (ВЛ 0,4 кВ ТП № 772-оп № 43/5)-ф1). Реестровый номер: 75:21-6.795;
· Зона с особыми условиями использования территории-охранная зона ВЛ- 0,4 кВ ф.1 от ТП 776 п. Чернышевск, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.170;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4кВ от ТП-743А, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п.Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.95;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-772, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п.Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.178;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-771 расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.248;
· Охранная зона высоковольтной воздушной линии 110 кВ № 69 «Чернышевск-Жирекен». Реестровый номер: 75:21-6.125;
· Охранная зона ВЛ 10 кВ оп. 89 (ВЛ 10 кВ ПС Чернышевск 110/35/10 кВ оп. 89/17) - ф. 3 Шивия. Реестровый номер: 75:21-6.850;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4кВ ф,3 от ТП-787, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт.Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.275;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.1, ф.2 от ТП-759, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т.Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.118;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-776, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт.Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.260;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4кВ оп № 6 (ВЛ 0,4 кВ ТП №743А - оп № 6/1)-ф1). Реестровый номер: 75:21-6.743;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4 кВ оп №1 (ВЛ 0,4 кВ ТП № 743а - оп № 1/3) –ф1). Реестровый номер: 75:21-6.808;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск (ВЛ-0,4кВ от ТП-721 п. Чернышевск). Реестровый номер: 75:21-6.770;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск (ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-772 п. Чернышевск). Реестровый номер: 75:21-6.804;
· Зона с особыми условиями использования территории-охранная зона ВЛ- 0,4 кВ ф.1 от ТП 787 п. Чернышевск, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.160;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4 кВ оп № 45/5 (ВЛ 0,4 кВ ТП № 772-оп № 43/13)-ф1). Реестровый номер: 75:21-6.816;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4 кВ оп № 79 (ВЛ 0,4 кВ ТП № 713-оп № 79/1)-ф2). Реестровый номер: 75:21-6.822;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-10кВ № 8 п.Чернышевск, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.185;
· Охранная зона ВЛ-35-235 «Чернышевск - Старый Олов». Реестровый номер: 75:21-6.202;
· Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон. Реестровый номер: 75:00-6.279;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-743, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п.Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.34;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-787, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.142;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4 кВ оп № 10 (ВЛ 0,4 кВ СТП № 770-оп № 10/1)-ф1). Реестровый номер: 75:21-6.787;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ПС Чернышевск 110/35/10 кВ, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п,г,т. Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.216;
· Охранная зона ВЛ-0,4 кВ п. Чернышевск Протяженность по трассе 44,865км (ВЛ 0,4 кВ оп № 1/3 (ВЛ 0,4 кВ ТП № 743а - оп № 1/5) –ф1). Реестровый номер: 75:21-6.869;
· Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-788, расположенная по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.81.

Охранная зона железных дорог
В целях обеспечения нормальной эксплуатации железнодорожного транспорта и санитарной защиты населения устанавливаются охранные зоны, размеры которых определяются исходя из рельефа, особых природных условий местности, необходимости создания защиты жилой застройки от шумов проходящих поездов, необходимости развития объектов железнодорожного транспорта. Размеры и режимы полосы отвода и санитарно-защитных зон железных дорог устанавливаются в соответствии с ЗК РФ (п. 3 ч. 2 ст. 90), Федеральным законом от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (ст. 9) и Постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог», Приказом Минтранса РФ от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».
Приказом Министерства путей сообщения РФ от 15.05.1999 № 26Ц утверждено Положение о порядке использования земель федерального железнодорожного транспорта в пределах полосы отвода железных дорог.
В отношении земельных участков (их частей) в границах охранной зоны могут быть установлены запреты или ограничения на строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубку древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услуг железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений; распашку земель; выпас скота; выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод (п. 10 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 № 611).
Охранные зоны железных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, в том числе находящихся на территориях с подвижной почвой и на территориях, подверженных снежным, песчаным заносам и другим вредным воздействиям.
Через городское поселение проходитучасток Транссибирской магистрали, а также железнодорожная ветка Чернышевск-Забайкальский – Букачача.
В настоящее время охранных зоны железной дороги на территории городского поселения «Чернышевское»не установлены.

Придорожные полосы автомобильных дорог
Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории придорожных полос устанавливаются в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.
Придорожные полосы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения».
В границах придорожных полос автомобильной дороги допускается строительство, реконструкция объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) 75 м – для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) 50 м – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
3) 25 м – для автомобильных дорог пятой категории;
4) 100 м – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;
5) 150 м – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Охранная зона линий и сооружений связи
[bookmark: _Toc226182399][bookmark: _Toc226267352][bookmark: _Toc233622008]Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3м). 
Перечень охранных зон линий и сооружений связи на территории городского поселения «Чернышевское»:
· Охранная зона линии связи ок753с5 ОС инв. № 5098936 РМ 61229 - п. ВзПС Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.632;
· Охранная зона ВОЛС 852873 Холбон-Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.887;
· Охранная зона магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на участке «Чита-Ерофей Павлович». Реестровый номер: 75:21-6.254;
· Внутризоновая кабельная линия ВОЛП Газ-Завод-Чернышевск. Реестровый номер: 75:00-6.282;
· Охранная зона, как зона с особым режимом использования «Волоконно-оптической кабельной линии ПАО «МТС» на участке пгт. Чернышевск. Реестровый номер: 75:21-6.106.

[bookmark: _Hlk107304980]Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей 
природной среды, ее загрязнением
Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением устанавливаются согласно Постановлению Правительства РФ от 17.03.2021 № 392 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением».
Под стационарным пунктом наблюдений понимается комплекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей природной среды, ее загрязнения.
В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.
Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений, размещенных на территории портов Российской Федерации, определяются по согласованию с администрацией портов с тем, чтобы не создавать помехи производственной деятельности, и с учетом перспектив развития портовых комплексов и объектов инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта.
Предоставление (изъятие) земельных участков и частей акваторий под охранные зоны стационарных пунктов наблюдений производится в соответствии с земельным, водным и лесным законодательством Российской Федерации на основании схем размещения указанных пунктов, утвержденных Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, и по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
На территории городского поселения «Чернышевское», согласно единому государственному реестру недвижимости установлены следующие охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением:
· Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей среды, её загрязнением «Метеорологическая станция II разряда Чернышевск». Реестровый номер: 75:21-6.971.
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Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями).
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
· до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
· от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
· от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. 
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега. 
На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
В границах водоохранных зон запрещается:
· использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
· размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов, рыбохозяйственного значения не установлены; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
· осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
· строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
· сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
· разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).
В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается:
· распашка земель;
· размещение отвалов размываемых грунтов;
· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным выше, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, указанными выше, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
По состоянию на 2023 год сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах на территории городского поселения «Чернышевское» не внесены в ЕГРН.
Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным Кодексом.
Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

Зоны санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения
Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
Размеры и режимы использования зон санитарной охраны источников водоснабжения устанавливаются СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
В настоящее время зоны санитарной охраны на территории городского поселения «Чернышевское» не установлены.
Икшинский и Гаурский водозаборы расположены за границами поселения. В границах поселения расположены резервуары запаса воды.
Подземные источники водоснабжения
Границы первого пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения устанавливаются на расстояниях:
· 30 м при использовании защищенных подземных вод;
· 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения устанавливаются гидродинамическим расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.
Граница третьего пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения определяется гидродинамическим расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.
На территории первого пояса ЗСО (строгого режима):
1. Предусматривается планировка, ограждение и озеленение территории, отвод поверхностного стока за ее пределы, ограждение, сторожевая сигнализация. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;
2. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопровода, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений, посадка высокоствольных деревьев;
3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и хозяйственно-бытовых сточных вод, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.
4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.
На территории второго и третьего пояса ЗСО:
1. Необходимо выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; 
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
3. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
4. Запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
Помимо указанных выше требований на территории второго пояса ЗСО:
5.Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.
6. Необходимо проведение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 
В пределах санитарно-защитной полосы водоводов не допускается:
1. Наличие источников загрязнения почвы и грунтовых вод;
2. Прокладка водоводов по территории объектов размещения отходов, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Водопроводные сооружения и водоводы
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой. 
Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии: 
· от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м; 
· от водонапорных башен - не менее 10 м; 
· от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м. 
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. 
При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м. 
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: 
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; 
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. 
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Зоны затопления и подтопления
На территории зон затопления и подтопления в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О землеустройстве».
В соответствии с частью 3 статьи 67.1 Водного кодекса в границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;
2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
На территории городского поселения «Чернышевское»согласно единому государственному реестру недвижимости установлены следующие зоны затопления и подстопления:
· Зона подтопления на территории пгт Чернышевск ГП «Чернышевское» Чернышевского района Забайкальского края. Реестровый номер: 75:21-6.280.
· Зона затопления на территории пгт Чернышевск ГП «Чернышевское» Чернышевского района Забайкальского края. Реестровый номер: 75:21-6.257


Санитарно-защитные зоны
В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ при планировке и застройке городских и сельских поселений должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения путём комплексного благоустройства городских и сельских поселений и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания. В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. Размер санитарно-защитной зоны должен обеспечивать снижение загрязнения атмосферного воздуха до уровня не выше предельно допустимых концентраций и уровней физического воздействия (ПДУ) на границе СЗЗ и за ее пределами; отсутствие негативного воздействия объекта на состояние здоровья населения, проживающего за пределами СЗЗ, устанавливаемого современными методами исследований.
С 1 января 2025 года СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», регламентирующий установление санитарно-защитных зон, утрачивает свое действие. Согласно п. 13 ст. 26 Федерального закона 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2025 года определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 1 октября 2024 года обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. 
В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 222 от 03.03.2018, санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Согласно указанному выше Постановлению Правительства Российской Федерации № 222 от 03.03.2018 г. решение об установлении (изменении, прекращении существования) санитарно-защитной зоны принимается в зависимости от санитарной классификации объекта Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзором) или ее территориальными органами. 
В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ санитарно-защитные зоны устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 
В решении об установлении (изменении) санитарно-защитной зоны указываются сведения о границах зоны, сведения об ограничениях использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны. В решении о прекращении существования санитарно-защитной зоны указываются сведения о прекращении существования такой зоны и прекращении действия ограничений использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны.
Сведения о создании санитарно-защитной зоны вносятся в Единый государственной реестр недвижимости, а сама санитарно-защитная зона считается установленной со дня внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:
· объекты первого класса – 1000 м;
· объекты второго класса – 500 м;
· объекты третьего класса – 300 м;
· объекты четвертого класса – 100 м;
· объекты пятого класса – 50 м.
ТБО, участки компостирования твердых бытовых отходов и участки компостирования отходов без навоза и фекалий (свалки), кладбища, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 относятся к I, II, III и V классу опасности и СЗЗ для них составляют 1000 м, 500 м, 300 м и 50 м соответственно. Скотомогильники с захоронением в ямах имеют I класс опасности с СЗЗ 1000 м. 
Ширина санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.
Режим санитарно-защитных зон определяется в соответствии с п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Ограничения использования территории санитарно-защитных зон представлены в таблице 11.3.3.
Таблица 11.3.3
Ограничения использования территории санитарно-защитных зон
	Запрещается
	Допускается *

	Размещать жилую застройку, объекты образовательного и медицинского назначения, спортивные сооружения открытого типа, организации отдыха детей и их оздоровления, зоны рекреационного назначения и для ведения садоводства. 
Размещать объекты для производства и хранения лекарственных средств, объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пище-вой продукции, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использование земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями 
	Размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транс-порта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека 

	Примечание:
* В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»



Предприятия, расположенные на территории городского поселения не имеют разработанных проектов санитарно-защитных зон.

[bookmark: _Hlk107589143]Охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, 
государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети
Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети», Федеральным законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями). 
Охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, на котором расположен геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 м, примыкающая с внешней стороны к границе пункта.
В пределах охранной зоны геодезического пункта запрещается без разрешения территориальных органов Федеральной службы геодезии и картографии России осуществлять виды деятельности и производить работы, которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружного знака, нарушить неизменность местоположения специального центра или создать затруднения для использования геодезического пункта по прямому назначению и свободного доступа к нему.
На территории городского поселения «Чернышевское»,согласно единому государственному реестру недвижимости установлены следующие Охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети:
· Охранная зона пункта государственной геодезической сети (Открытый). Реестровый номер: 75:21-6.953;
· Охранная зона пункта государственной геодезической сети (Райцентр). Реестровый номер: 75:21-6.630;
· Охранная зона пункта государственной геодезической сети (Гаурский). Реестровый номер: 75:21-6.427.
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[bookmark: _Toc135218093]РАЗДЕЛ 3.ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЧЕРНЫШЕВСКОЕ»

Комплексное развитие территорий достигается путем сбалансированного многофункционального территориального развития и за счет обеспеченности проживающего на территории городского поселения населения всеми необходимыми объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.
Влияние планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории муниципального образования оценивалось по показателям обеспеченности населения объектами местного значения в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. 
Анализ развития социальной инфраструктуры городского поселения «Чернышевское» представлен в разделе 7, показатели обеспеченности населения городского поселения социально значимыми объектами представлены в таблице 7.1.1. Анализ развития транспортной и инженерной инфраструктурыгородского поселения «Чернышевское» представлены в разделах 8 и 9 соответственно.
Полный перечень планируемых объектов местного значения поселения с оценкой возможного влияния объектов на комплексное развитие территории приведён в таблице 3.1 настоящего раздела.
Таблица 3.1
Перечень планируемых объектов местного значения поселения с оценкой возможного влияния объектов на комплексное развитие территории
	№ п/п
	Наименование планируемого 
объекта
	Возможное влияние объектов на комплексное развитие территории

	1
	Физическая культура и спорт
	

	1.1
	Спортивный зал (планируемый к реконструкции) в пгт. Чернышевск
	Повышение качества объектов физической культурой и спортом

	1.2
	Плавательный бассейн (планируемый к размещению) в пгт. Чернышевск
	Повышение уровня обеспеченности жителей объектами физкультуры и спорта; создание инфраструктуры для занятия физической культурой и спортом

	2
	Транспортная инфраструктура
	

	2.1
	Дороги местного значения (планируемые к размещению) в пгт. Чернышевск
	Улучшение качества внутри поселковых транспортных связей

	2.2
	Мост по ул. Алеурская через р. Алеур (планируемый к реконструкции)
	Улучшение качества внутри поселковых транспортных связей

	2.3
	Мост через р. Алеур (планируемый к размещению)
	Улучшение качества внутри поселковых транспортных связей

	3
	Объекты водоснабжения
	

	3.1
	Водозаборная скважина (планируемая к размещению)в пгт. Чернышевск
	Обеспечение потребителей водой нормативного качества; улучшение бытовых условий проживания

	3.2
	Резервуары – 3 шт.(планируемые к размещению) в пгт. Чернышевск
	Обеспечение потребителей водой нормативного качества; улучшение бытовых условий проживания

	3.3
	Скважины – 3 шт. (планируемые к ликвидации) в пгт. Чернышевск
	Повышения качества водоснабжения

	3.4
	Водонапорная башня (планируемая к ликвидации) в пгт. Чернышевск
	Повышения качества водоснабжения

	3.5
	Водопроводная сеть (планируемая к размещению) в пгт. Чернышевск
	Обеспечение потребителей водой нормативного качества; улучшение бытовых условий проживания

	3.6
	Водопроводная сеть (планируемая к реконструкции) в пгт. Чернышевск
	Обеспечение потребителей водой нормативного качества; улучшение бытовых условий проживания

	4
	Объекты водоотведения
	

	4.1
	Очистные сооружения канализации (планируемые к реконструкции) в пгт. Чернышевск
	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду; создание благоприятных условий для жизни

	4.2
	Очистные сооружения канализации (планируемые к размещению) в пгт. Чернышевск
	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду; создание благоприятных условий для жизни

	4.3
	КНС – 7 шт. (планируемые к реконструкции.) в пгт. Чернышевск
	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду; создание благоприятных условий для жизни

	4.4
	Очистные сооружения дождевой канализации (планируемые к размещению)в пгт. Чернышевск
	Отведения дождевых сточных вод

	4.5
	Канализация (планируемая к реконструкции) в пгт. Чернышевск
	Безаварийное водоотведение

	4.6
	Канализация дождевая самотечная закрытая (планируемая к размещению)в пгт. Чернышевск
	Отведения дождевых сточных вод

	5
	Теплоснабжение
	

	5.1
	Котельные – 10 шт. (планируемые к ликвидации) в пгт. Чернышевск
	Повышение надежности и экономичности тепловой генерации

	5.2
	Котельная (планируемая к размещению) в пгт. Чернышевск
	Обеспечение потребителей теплом. Повышение надежности и экономичности тепловой генерации



Мероприятия в части развития транспортной и инженерной инфраструктуры обеспечат потребности прогнозного населения в зонах жилищного строительства в соответствующих объектах местного значения и позволят повысить обеспеченность населения, проживающего в существующем сохраняемом жилищном фонде.
Разнообразие спектра предоставляемых услуг населению, ожидаемое в результате реализации запланированных мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры, положительно повлияет на качество жизни в муниципальном образовании, на качество среды жизнедеятельности.
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[bookmark: _Toc135218094][bookmark: _Toc103933296][bookmark: _Toc105598909]РАЗДЕЛ 4. 	УТВЕРЖДЁННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЧЕРНЫШЕВСКОЕ» ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
4.1. [bookmark: _Toc135218095]Сведения об объектах, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации
Генеральный план выполнен с учетом схем территориального планирования Российской Федерации.
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р , размещение объектов федерального значения на территории городского поселения «Чернышевское» Чернышевского района Забайкальского края не предусмотрено.
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения,утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р,размещение объектов федерального значения на территории городского поселения «Чернышевское» Чернышевского района Забайкальского края не предусмотрено.
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р,размещение объектов федерального значения на территории городского поселения «Чернышевское» Чернышевского района Забайкальского края предусмотрены следующие мероприятия:
1. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-297 «Амур» Чита – Невер – Свободный – Архара – Биробиджан – Хабаровск с доведением параметров до категории II;
2 Модернизация железнодорожной инфраструктуры Транссибирской железнодорожной магистрали с развитием пропускных и провозных способностей до 153 пар поездов в сутки, включающая реконструкцию станции Чернышевск-Забайкальский пропускной способностью 128 пар поездов в сутки.
Согласно письму, Министерства транспорта Российской Федерации от 21.08.2023 №Д/9-23972-ИС мероприятие «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Транссибирской железнодорожной магистрали с развитием пропускных и провозных способностей до 153 пар поездов в сутки, включающая реконструкцию станции Чернышевск-Забайкальский пропускной способностью 128 пар поездов в сутки» реализованы в рамках 1 этапа развития Восточного полигона.
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2015 г. № 816-р,размещение объектов федерального значения на территории городского поселения «Чернышевское» Чернышевского района Забайкальского края не предусмотрено.
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 августа 2016 г. № 1634-р,размещение объектов федерального значения на территории городского поселения «Чернышевское» Чернышевского района Забайкальского края не предусмотрено.
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 г. № 615сс,размещение объектов федерального значения на территории городского поселения «Чернышевское» Чернышевского района Забайкальского края не предусмотрено.
4.2. [bookmark: _Toc114062907][bookmark: _Toc135218096]Сведения об объектах, предусмотренных документам территориального планированиясубъекта Российской Федерации
Схема территориального планирования Забайкальского края утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 28.02.2013 №100.
Схема территориального планирования Забайкальского края разработана на следующие проектные периоды: 
I этап (первая очередь) – 2030 г. 
II этап (расчетный срок) – 2040 г.
Сведения о видах и наименовании планируемых для размещения объектов регионального значения на территории городского поселения «Чернышевское», их местоположение и очередность реализации представлены в таблице 4.2.1согласно схеме территориального планирования Забайкальского края.





97

123

Таблица 4.2.1
Перечень объектов регионального значения на территории Городского поселения «Чернышевское» Чернышевского района Забайкальского края 
	№
	Наименование объекта регионального значения
	Назначение объекта
	Код объекта
	Обоснование для включения в СТП
(программы и др. документы)
	Основные характеристики объекта
	Местоположение планируемого объекта
	Зоны с особыми условиями
использования территории

	1.  Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на 1 очередь (2030 год)

	Объекты в области воздушного транспорта

	1.
	Реконструкция (строительство) аэродрома в п.г.т. Чернышевск*
	Обслуживание пассажирских
и грузовых перевозок в отдаленные и труднодоступные
населенные пункты
	602031203
	-»-
	-»-
	Чернышевский район, городское
поселение «Чернышевское»,
пгт. Чернышевск
	Приаэродромная территория

	Автомобильные дороги регионального значения

	2.
	Реконструкция автомобильной дороги
Чернышевск – Икшица
	Обеспечение автотранспорт-
ного сообщения
	602030302
	-»-
	-»-
	Чернышевский район, г.п. «Чернышевское», с.п.
«Гаурское»,
с.п. «Икшицкое»
	Придорожные полосы – 50 м

	3.
	Реконструкция автомобильной дороги
Чернышевск – Букачача
	Обеспечение автотранспортного сообщения
	602030302
	-»-
	-»-
	Чернышевский район, г.п. «Чернышевское», с.п.
«Мильгидунское»,
г.п. «Букачачинское»
	Придорожные полосы – 50 м

	Объекты автомобильного пассажирского транспорта

	4.
	Строительство автостанции в п.г.т. Чернышевск*
	Обслуживание пассажирских перевозок в
междугородных направлениях
	602030702
	-»-
	-»-
	Чернышевский район, г.п. «Чернышевское»,
пгт. Чернышевск
	Санитарно-защитная зона

	3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения вобласти образования

	3.1. Профессиональные образовательные организации

	Расчетный срок (до 2040 года)

	5.
	Реконструкция Чернышевского филиала ГПОУ
«Шилкинский МПЛ»
	предоставление среднего профессионального образования
	602010104
	-»-
	-»-
	Чернышевский район, пгт. Чернышевск
	не установлены

	6. Объекты регионального значения в области энергетики

	6.4. Линии электропередачи 110 кВ

	6.
	Реконструкция ВЛ110-17 от ПС 110 кВ Чернышевск до ПС
110 кВ Букачача (с заменой деревянных одноцепных опор)
	Повышение надёжности
электроснабжения потребителей юго-
восточных районов Забайкальского края
	602040311
	Предложение филиала ПАО «Россети
Сибири» - «Читаэнерго»
	Напряжение –
110 кВ; протяженность –
65,6 км
	Чернышевский район, городское поселение «Чернышевское», сельское поселение
«Утанское», сельское поселение «Мильгидунское», городское поселение «Букачачинское»
	Охранная зона – 20 м

	7. Иные виды объектов регионального значения

	7.3. Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

	Первая очередь (до 2030 г.)

	7.
	Мусоросортировочная станция**
	накопление, хранение сортировка отходов
	602020402
	-»-
	Мощность: 42 тыс. тонн/ год
	Чернышевский район, г.п. Чернышевское
	Санитарно-защитная зона

	8.
	Вывод из эксплуатации свалки в пгт. Чернышевск
	накопление, уплотнение, захоронение отходов
	-
	-»-
	-
	Чернышевский район, г.п. Чернышевское,
пгт. Чернышевск
	-

	7.5. Объекты хозяйственно-питьевого водоснабжения

	Первая очередь (2030 г.)

	9.
	Водовод
	Подача воды потребителям
	602041101
	-»-
	-»-
	Чернышевский район, г. Чернышевск
	Санитарно-защитная полоса



*Согласно данным администрации городского поселения «Чернышевское»размещение объектов не планируется. 
** Согласно территориальной схеме по обращению с отходами Забайкальского края «Мусоросортировочная станция» планируется за пределами городского поселения «Чернышевское» в Чернышевском районе.

4.3. [bookmark: _Toc135218097]Сведения об объектах, предусмотренных документами территориального планирования муниципального района

Схема территориального планирования Чернышевского муниципального района «Чернышевский район» утверждена Советом муниципального района «Чернышевский район» от 27 сентября 2007 года № 49. Схемой территориального планирования Чернышевского муниципального района Забайкальского края мероприятий на территории городского поселения «Чернышевское» не запланировано.





[bookmark: _Toc135218098]РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Согласно п.п. 8, 9, 23 и 24 ст. 14 ФЗ – 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселений относится:
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения.
Таблица5.1
Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера[footnoteRef:2] [2:  Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»] 

	Масштаб чрезвычайной ситуации
	Количество пострадавших (погибших или получивших ущерб здоровью)
	Размер материального ущерба
	Граница зон распространения поражающих факторов чрезвычайной ситуации

	Локальная
	Не более 10
	Не более 100 000
рублей
	Не выходят за пределы территории объекта

	Муниципальная
	Свыше 10, но не
более 50
	Свыше 100 000
рублей, но не более 5 000 000 рублей
	Не выходят за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения

	Межмуниципальная
	Свыше 10, но не
более 50
	Свыше 100 000
рублей, но не более 5 000 000 рублей
	Затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию

	Региональная
	Свыше 50, но не
более 500
	Свыше 5 000 000
рублей, но не более 500 000 000 рублей
	не выходит за пределы территории одного субъекта Российской Федерации

	Межрегиональная
	Свыше 50, но не более 500
	Свыше 5 000 000 рублей, но не более 500 000 000 рублей
	Затрагивает территорию двух и более субъектов Российской Федерации

	Федеральная
	Свыше 500
	Свыше 500 000 000
рублей
	


[bookmark: _Toc135218099]5.1. Чрезвычайные ситуации природного характера
Природные опасности относятся к разряду малопредсказуемых, и в большинстве своём их невозможно предотвратить.
В связи с этим основной способ защиты населения от природных опасностей заключается в постоянном мониторинге развития ситуации, своевременном информировании населения и проведении разъяснительной работы о способах защиты, заблаговременном решении вопросов жизнеобеспечения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Опасность возникновения лесных и степных пожаров
Лесной фонд городского поселения в целом характеризуется средней степенью пожарной опасности. Возникновение пожаров в лесах происходит, в основном, по вине человека из-за неосторожного обращения с огнем.
[bookmark: _Toc222196991][bookmark: _Toc229927120][bookmark: _Toc233626128][bookmark: _Toc242169450][bookmark: _Toc125022589]
Вероятность возникновения опасных метеорологических процессов и явлений
Наиболее опасными проявлениями метеорологических процессов и явлений на территории городского поселения являются:
· сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/сек и более;
· смерч - наличие явления; 
· грозы (40-60 часов в год); 
· град с диаметром частиц 20 мм; 
· сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более; 
· сильные снег с дождем - 50 мм в час;
· продолжительные дожди - 120 часов и более;
· сильные продолжительные морозы (около -40оС и ниже);
· снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 
· сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек;
· вес снежного покрова - 100 кг/м2;
· гололед с диаметром отложений 20 мм; 
· сложные отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более;
· наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке - 168 см.
· сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;
· сильная и продолжительная жара - температура воздуха +35оС и более.
Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений и процессов приведена в таблице 5.1.2.
Таблица 5.1.2. 
Характеристики поражающих факторов природных явлений и процессов
	Источник ЧС
	Характер воздействия поражающего фактора

	Сильный ветер
	Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции

	Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения
	Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы

	Град
	Ударная динамическая нагрузка

	Гроза
	Электрические разряды

	Морозы 
	Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций



[bookmark: _Toc222196992][bookmark: _Toc229927121]Сильный ветер, сильные продолжительные дожди, сильные продолжительные снегопады, сильный гололед, сильный мороз, сильная жара возможны на всей территории городского поселения. Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта. Показатель приемлемого риска ЧС природного характера составляет 1х10-2 - 1х10‾5 в год. 
Резкое таяние снега, проливные дожди (за 12 часов более 50 мм осадков) могут привести к подтоплению жилого фонда, объектов социального назначения и объектов инфраструктуры (сети улиц и дрог, сети электро-, газоснабжения, связи), нарушению электро- и газоснабжения.
Для снижения риска возникновения природных ЧС вследствие воздействия источников ЧС (подтопления и затопления территории при весеннем половодье, резком таянии снега и проливных дождях), требуется проектирование мероприятий по инженерной защите территории с учётом п.п.1.2, 1.4-1.6, 1.8-1.11, 1.15-1.17 СНиП 2.06.15-85.
Ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации.
Ветровые нагрузки – в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» на элементы сооружений должны быть рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок равным значению ветрового давления – 0,30 кгс/м2,характерным для данного климатического района. 
Период сильных ветров наибольшей повторяемости в Забайкалье, в том числе и на территории городского поселения «Чернышевское» приходится на март-апрель, дни с сильными ветрами бывают в летний и осенний периоды. В весенний период усиливается влияние ветров на распространение пожаров, кроме того, возможно причинение ущерба строениям, линиям электропередач. 
Сильные порывы ветра могут вызвать повреждения жилых домов и производственных строений, массовое повреждение воздушных линий ЛЭП и линий связи (таблица 5.1.3.).
Таблица 5.1.3. 
Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах
	№

	Типы конструктивных решений здания,
сооружении и оборудования
	Скорость ветра, м/с

	
	
	Степень разрушения

	
	
	слабая
	средняя
	сильная
	полная

	1. 
	Кирпичные малоэтажные здания
	20-25
	25-40
	40-60
	>60

	2. 
	Складские кирпичные здания
	25-30
	30-45
	45-55
	>55

	3. 
	Склады-навесы с металлическим каркасом 
	15-20
	20-45
	45-60
	>60

	4. 
	Трансформаторные подстанции закрыт. типа
	35-45
	45-70
	70-100
	>100

	5. 
	Насосные станции наземные железобетонные
	25-35
	35-45
	45-55
	>55

	6. 
	Кабельные наземные линии связи
	20-25
	25-35
	35-50 
	>50

	7. 
	Кабельные наземные линии
	25-30
	30-40
	40-50 
	>50

	8. 
	Воздушные линии низкого напряжения
	25-30
	30-45
	45-60 
	>60

	9. 
	Контрольно-измерительные приборы
	20-25
	25-35
	35-45
	>45



Выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок 240 кг/м2, установленных СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства.
Сильные морозы – работа оборудования должна быть рассчитана исходя из температур наружного воздуха -34°С в течение наиболее холодной пятидневки (теплоизоляция помещений, водоочистных сооружений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций должны быть выбраны в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99«Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям Забайкальского края).
Грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.
Все проектируемые здания и сооружения подлежат молниезащите. Устройства молниезащиты зданий и сооружений должны быть приняты и введены в эксплуатацию до начала комплексного опробования. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, сторонние проводящие части зануляются. Металлические конструкции здания, металлические воздуховоды необходимо присоединять к главному проводнику уравнивания потенциалов.

[bookmark: _Toc242169451][bookmark: _Toc125022590]Вероятность проявления опасных гидрологических процессов и явлений
Городское поселение расположено на территории бассейна р. Амур, в пределах водосборной площади р.Куэнга, р. Алеур и их притоков. 
[bookmark: _Toc222196993][bookmark: _Toc229927122][bookmark: _Toc233626129]Наводнения на территории городского поселения «Чернышевское» связаны с разливом рек в период летних дождей (июль-август). 
Затопляемая территория относятся к:
- землям сельскохозяйственного назначения и используется в качестве сенокосов, лугов, пастбищ, а также зонам сезонного рекреационно-го использования;
- землям под участками зеленых насаждений естественного проис-хождения;
- землям населенного пункта (усадебная жилая застройка, огороды, и т.д) в п. Чернышевск.
В соответствии со ст. 67 № 74-ФЗ на территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.
Необходимо строительство инженерных сооружений для защиты пгт Чернышевск от затопления паводковыми водами реки Алеур.

[bookmark: _Toc242169452][bookmark: _Toc125022591]Возможность проявления опасных геологических процессов и явлений
Физико-геологические процессы и явления представлены речной и овражной эрозией, развитием склоновых оползневых процессов.
Современная эрозионная деятельность проявляется по крутым склонам речных долин и крупных холмов. Однако преобладающее значение имеют процессы плоскостного смыва, наряду с гравитационным перемещением материала по склонам. Относительно широко распространены в пределах изученной территории овраги, глубина вреза оврагов достигает 25 м, длина не превышает 1-2 км. Они встречаются в долинах рек. Растущих оврагов в городском поселении нет, часть оврагов в настоящее время закреплены древесной и кустарниковой растительностью.
Оползни приурочены к крутым участкам склонов речных и овражных долин, сложенным. На крутых излучинах рек интенсивно проявляется боковая эрозия.
Наиболее увлажненными являются понижения водораздела, западины, лощины, которые, получают увлажнения в период атмосферных осадков.
Опасные геологические процессы, вызывающие необходимость серьезной инженерной защиты сооружений на территории городского поселения «Чернышевское», отсутствуют. 
[bookmark: _Toc135218100]5.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории могут привести аварии (технические инциденты) на тепловых и водопроводных сетях, взрывы на взрывопожароопасных объектах, аварийные ситуации на автомагистралях.
Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде. Показатель приемлемого риска ЧС техногенного характера составляет 1х10-4 - 1х10‾5.
Предприятия, использующие в своем технологическом цикле АХОВ (аварийные химически опасные вещества), на территории городского поселения отсутствуют. Однако к потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории городского поселения, относится сеть муниципальных автомобильных дорог, федеральная автомобильная дорога и в особенности железнодорожная линия Трансибирской магистрали, по которым перевозятся АХОВ. Наиболее часто перевозимыми АХОВ являются аммиак и хлор. 

Аварийные ситуации на пожаровзрывоопасных объектах 
К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории, относятся:
- пожароопасные объекты (ПОО);
- сеть автомобильных дорог, по которым перевозятся взрывопожароопасные вещества.
Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории взрывопожароопасных объектов, возможно:
- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;
- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии. Запасенная химическая энергия (горючие материалы); запасенная механическая энергия (кинетическая - движущиеся автомобили и др.).
Анализ опасностей, связанных с авариями, показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования и автоцистерн, доставляющих топливо.
Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить:
- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;
- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;
- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;
- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары. 
На территории городского поселения находятся три автозаправочные станции 
Аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер. Возможно возгорание зданий и сооружений при аварийных ситуациях топливозаправщика. Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить в пределах горящего оборудования и операторной. Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будут разрушение здания операторной, навеса и топливораздаточная колонка (ТРК).
Кроме того, на территории городского поселения располагаются котельные. Для исключения негативных процессов при эксплуатации котельных, обслуживающим организациям необходимо ежегодно проводить работу по оценке их технического состояния. 
	



Аварии на гидротехнических сооружениях
Рисков возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях в городском поселении нет, в связи с отсутствием водохозяйственных объектов, аварии на которых могут привести к образованию катастрофической волны прорыва.

Аварии на радиационноопасных объектах
В настоящее время на территории городского поселения радиационно-опасные объекты отсутствуют.

Опасные происшествия на транспорте
Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всей территории городского поселения, где проходят автомобильные и железные дороги. 
Из всех источников опасности на автомобильном транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.
Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек. 
За последние 5 лет ЧС, связанных с авариями на железнодорожном транспорте, на территории городского поселения не возникало.

Коммунальные системы жизнеобеспечения
Существует повышенная вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ. Ведущими факторами аварийности в ЖКХ являются: высокий износ инфраструктуры, нарушение правил эксплуатации систем и оборудования. 
Крупные повреждения основных и запасных линий электропитания городского поселения в зимний период приведут к остановке работы основных котельных городского поселения, систем водоснабжения и канализации. Последствия длительного перерыва работы указанных систем непредсказуемы. 
Перерыв водоснабжения на длительное время и как следствие перерыв водоотведения в летний период могут привести к массовым инфекционным болезням и гибели людей.
[bookmark: _Toc135218101]5.3. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера
За последнее время на территории городского поселения эпидемий, эпизоотий и эпифитотий не регистрировалось. 
По заболеваниям людей (эпидемиология)  
Заболеваемость сезонным гриппом и ОРВИ в городском поселении «Чернышевское» прогнозируется не выше эпидемического порога.  
Учитывая многолетнюю цикличность, в случае возникновения значительных очагов лесных пожаров в Забайкальском крае, возможно распространение стрептококковой инфекции (факультативные анаэробы), и распространение, вследствие синергизма вирусов и стрептококков, различных вирусных инфекций: гриппа (весной), энтеровирусной инфекции (летом). 
При значительном выпадении осадков возможно распространение дизентерии Флекснер (лето-осень), вирусного гепатита А (осень), при смене серотипа возбудителя - распространение сальмонеллезной инфекции (начиная с мая). 
Наиболее эффективным и наиболее обоснованным методом профилактики вирусных инфекций остается вакцинация.  
По заболеваниям животных и птиц (эпизоотия)  
Эпизоотий гриппа птиц не ожидается, но не исключен занос инфекции от перелетных птиц в период весенней миграции.   
Случаев заболевания свиней африканской чумой не регистрировалось. Ввиду отдаленности Забайкальского края от эпидемического очага (ЮФО, ЦФО) и организации профилактических мероприятий, распространения АЧС на территории городского поселения «Чернышевское» не прогнозируется. 
Возможно возникновение эпизоотии, связанные с распространением ящура. Так как Забайкальский край граничит с Монголией и Китаем, которые являются неблагополучными по ящуру, бруцеллезу, сапу, оспе и другим инфекционным заболеваниям животных - не исключен занос эпизоотических заболеваний с территории этих государств в Забайкалье 
По распространению вредителей и заболеваниям растений (эпитофия)  
К чрезвычайно опасным вредителям и болезням сельскохозяйственных растений на территории забайкальского края относятся: нестадные саранчовые, луговой мотылек, фитофтороз картофеля, ржавчина, пыльная головня овса и зерновых культур. 
Распространение опасных болезней и вредителей леса на территории Забайкальского 
края не прогнозируется.  

[bookmark: _Toc135218102]5.4. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций
На территории городского поселения к силам и средствам ликвидации чрезвычайных ситуацией относится территориальное подразделение надзорной деятельности МЧС России – Пожарно-спасательная часть № 38 расположена по адресу пгт. Чернышевск, ул. Энергетиков, 51, а также в силу специфики территории в пгт. Чернышевск имеется пожарный поезд.
Таблица5.4.1
Перечень сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения «Чернышевское»
	Полное наименование формирования
	Место дислокации, телефон
	Общая численность формирования (в т.ч. на дежурстве)
	Наименование и количество основных видов спасательной техники, оборудования, имущества (в т.ч. на дежурстве), ед.
	Виды ЧС, на которые могут привлекаться формирования
	Функции, выполняемые формированием, виды работ, на которые имеется аттестация
	Порядок привлечения к спасательным работам
	ж/д  станция, , время готовности
	Источник финансирования

	Пожарный поезд ЗабЖД, ст.Чернышевск-Забайкальский
	пгт Чернышевск, ул. Садовая, 35
	18
	поезд - 1
	ЧС на ж/д транспорте
	ликвидация
(локализация) ЧС на ж/д транспорте
	по плану
привлечения сил и средств
	ст. Чернышевск-Забайкальский, 20 минут
	собственные средства



[bookmark: _Toc242169458]Таблица 5.4.2
Реестр патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных и контрольных групп на территории городского поселения «Чернышевское»
	№ группы
	Зона ответственности (наименование населенных пунктов)
	Численный состав группы
	Техника и оснащение группы

	1
	пгт. Чернышевское 
	8
	Автомобиль – 2 шт.
Телефон – 8 шт.
Спецодежда – 8 шт.
Воздуходувка – 1 шт.
РЛО – 4 шт.



Таблица 5.4.3
Сведения о выполнении требований пожарной безопасности
	№ п/п
	Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации
	Информация о выполнении

	1. 
	Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минеральная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками)
	Двойная минерализованная полоса с проведением отжига и очисткой от горючего мусора между полосами

	2. 
	Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а так же противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы
	Очистка территории населенного пункта март-май 2023 г.

	3. 
	Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщений о пожаре
	Звуковая система оповещения имеется (установлена в здании Администрации МР «Чернышевский район»)

	4. 
	Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны и др) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды
	Пожарные гидранты:
ПГ №6 ул. Карла Маркса д/сад «Кораблик»
ПГ №10 ул. Журавлева (общежитие «СМП»)
ПГ №12 ул. Калинина (ж/д больница)
ПГ № 30 ул. Первомайская (клуб)
ПГ №36 ул. Комсомольская д.35
ПГ №37 ул. Журавлева д. 73
Пирс ул. Набережная

	5. 
	Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории
	Обеспечение подъезда к населенному пункту по автомобильным дорогам со всех сторон

	6. 
	Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону
	Постановление администрации городского поселения «Чернышевское»№ 51 от 04.03.2021 г.

	7. 
	Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд)
	Ранцы – 4 шт.
Метла – 6 шт.
Лопата совковая – 3 шт.
Лопата штыковая – 3 шт.
Воздуходувка –  1 шт.
АРС – 1 ед.

	8. 
	Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта
	Мероприятия по обеспечению мер безопасности и подготовки к пожароопасному периоду, согласно Постановления администрации городского поселения «Чернышевское» № 51 от 04.03.2021 г.:
- подомовые обходы по обучению населения правилам пожарной безопасности (март апрель)
- проведение санитарной очистки территории населенного пункта




Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В перспективе развития территории муниципального городского поселения предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться по следующим направлениям:
· постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда;
· содержание существующего жилого фонда в надлежащем состоянии с учетом требований пожарной безопасности;
· организация нормативных противопожарных разрывов в застройке;
· обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты на территории городского поселения;
· оборудование зданий системами пожарной сигнализации;
· капитальный ремонт неисправных гидрантов;
· мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
· предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;
· разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;
· информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;
· подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.


[bookmark: _Toc135218103]РАЗДЕЛ 6. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ИЗ ИХ ГРАНИЦ

Таблица 6.1
Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

	№ п/п
	Кадастровый
номер участка
	Категория земель
	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок
	Площадь участка, подлежащего включению или исключению, кв. м
	Цель планируемого использования
земельного участка

	Перечень земельных участков, которые включаются в границы пгт. Чернышевск

	9. 
	75:21:480202:29
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	84,83
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	10. 
	75:21:430106:122
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	11. 
	75:21:430106:123
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	12. 
	75:21:430106:124
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	13. 
	75:21:430106:125
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	14. 
	75:21:430106:126
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	15. 
	75:21:430106:127
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	16. 
	75:21:430106:128
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	17. 
	75:21:430106:129
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	18. 
	75:21:430106:130
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	19. 
	75:21:430106:131
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	6,04
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	20. 
	75:21:430106:132
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	1,04
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	21. 
	75:21:430106:137
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	10,98
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	22. 
	75:21:430106:138
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	15,00
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	23. 
	75:21:430106:139
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	14,94
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	24. 
	75:21:430106:140
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	15,00
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	25. 
	75:21:430106:141
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	14,94
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	26. 
	75:21:430106:142
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	15,03
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	27. 
	75:21:430106:143
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	14,97
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	28. 
	75:21:430106:144
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	14,98
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	29. 
	75:21:430106:145
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	15,10
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	30. 
	75:21:430106:146
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	14,99
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	31. 
	75:21:430106:147
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	15,02
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	32. 
	75:21:430106:148
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	14,95
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	33. 
	75:21:430106:149
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	15,07
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	34. 
	75:21:430106:150
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	14,97
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	35. 
	75:21:430106:156
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	324999,63
	Под садоводство

	36. 
	75:21:430106:31
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	37. 
	75:21:430106:32
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	38. 
	75:21:430106:33
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	39. 
	75:21:430106:34
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	40. 
	75:21:430106:36
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	41. 
	75:21:430106:37
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	1,02
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	42. 
	75:21:430106:38
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	43. 
	75:21:430106:39
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	44. 
	75:21:430106:42
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	45. 
	75:21:430106:43
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	46. 
	75:21:430106:44
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	47. 
	75:21:430106:45
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	48. 
	75:21:430106:46
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	49. 
	75:21:430106:47
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	50. 
	75:21:430106:48
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,55
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	51. 
	75:21:430106:49
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	52. 
	75:21:430106:50
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	53. 
	75:21:430106:51
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	54. 
	75:21:430106:52
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	55. 
	75:21:430106:53
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	56. 
	75:21:430106:54
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	1,15
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	57. 
	75:21:430106:55
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	58. 
	75:21:430106:56
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	59. 
	75:21:430106:57
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	60. 
	75:21:430106:58
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	61. 
	75:21:430106:59
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	62. 
	75:21:430106:60
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	63. 
	75:21:430106:61
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	64. 
	75:21:430106:62
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	65. 
	75:21:430106:63
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	66. 
	75:21:430106:64
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	1,99
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	67. 
	75:21:430106:65
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	68. 
	75:21:430106:72
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	69. 
	75:21:430106:73
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	3,74
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	70. 
	75:21:430106:74
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	6,92
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	71. 
	75:21:430106:75
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	72. 
	75:21:430106:76
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	73. 
	75:21:430106:35
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	0,09
	Под объекты инженерной инфраструктуры

	74. 
	75:21:000000:677
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	999,78
	Под жилую застройку

	75. 
	75:21:000000:678
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	1499,88
	Под жилую застройку

	76. 
	75:21:000000:679
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	1500,21
	Под жилую застройку

	77. 
	75:21:000000:680
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	1500,05
	Под жилую застройку

	78. 
	75:21:000000:683
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	1499,72
	Под жилую застройку

	79. 
	75:21:000000:684
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	1500,20
	Под жилую застройку

	80. 
	75:21:000000:685
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	1500,09
	Под жилую застройку

	81. 
	75:21:000000:686
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	1850,49
	Под жилую застройку

	82. 
	75:21:000000:687
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	1850,35
	Под жилую застройку

	83. 
	75:21:000000:688
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	109785,24
	Под жилую застройку

	84. 
	75:21:000000:724
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	112336,69
	Под садоводство

	85. 
	75:21:000000:725
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	324996,24
	Под жилую застройку

	86. 
	75:21:000000:764
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	24827,54
	Под садоводство

	87. 
	75:21:000000:895
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	999,78
	Под жилую застройку

	88. 
	75:21:000000:677
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	1499,88
	Под жилую застройку

	Перечень земельных участков, которые исключаются из границ пгт. Чернышевск

	89. 
	Часть ЗУ 75:21:430106:121
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли сельскохозяйственного назначения
	30338,80
	Приведение в соответствие с фактическим землепользованием

	90. 
	Часть ЗУ 75:21:430106:279
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли сельскохозяйственного назначения
	29745,43
	Приведение в соответствие с фактическим землепользованием

	91. 
	75:21:430106:68
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	0,08
	Приведение в соответствие с фактическим землепользованием

	92. 
	75:21:430106:69
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	0,09
	Приведение в соответствие с фактическим землепользованием

	93. 
	75:21:430106:71
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	0,09
	Приведение в соответствие с фактическим землепользованием

	94. 
	Часть ЗУ 75:21:000000:510
	Земли запаса
	Земли запаса
	62643,74
	Приведение в соответствие с фактическим землепользованием

	95. 
	Часть ЗУ 75:21:000000:681
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли сельскохозяйственного назначения
	135154,74
	Приведение в соответствие с фактическим землепользованием

	96. 
	Часть ЗУ 75:21:000000:726
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли сельскохозяйственного назначения
	37159,35
	Приведение в соответствие с фактическим землепользованием

	97. 
	75:21:000000:499
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	300000,00
	Приведение в соответствие с фактическим землепользованием








[bookmark: _Toc135218104]РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Предметы охраны и границы территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения на территории Городского поселения «Чернышевское» Чернышевского района Забайкальского края не располагаются.




[bookmark: _Toc135218105]РАЗДЕЛ 8.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
	№
п/п
	Показатели
	Единица 
измерения
	Современное состояние
(2023 год)
	Расчётный срок
(2043 год)

	1
	Общая площадь земель в границах городского поселения «Чернышевское»
	га
	7861,99
	7861,99

	2
	Земли по категориям

	2.1
	Земли населенных пунктов
	га
	1670,16
	1730,16

	2.2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	6007,63
	5979,63

	2.3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	га
	166,8
	134,8

	2.4
	Земли запаса
	га
	17,4
	17,4

	3
	Функциональные зоны

	3.1
	Жилые зоны
	
	
	

	3.1.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	610,56
	726,65

	3.1.2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	28,82
	28,82

	3.1.3
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	га
	24,67
	25,85

	3.2
	Общественно-деловые зоны
	га
	
	

	3.3
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	
	29,16
	34,06

	3.3.1
	Зона специализированной общественной застройки
	га
	28,92
	29,58

	3.3.
	Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры и транспортной инфраструктур
	га
	
	

	3.3.1
	Производственная зона
	
	26,92
	61,98

	3.3.2
	Коммунально-складская зона
	га
	19,58
	19,58

	3.3.3
	Научно-производственная зона
	га
	0,79
	0,79

	3.3.4
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	13,53
	13,53

	3.3.5
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	423,26
	443,59

	3.4
	Зоны сельскохозяйственного использования
	
	
	

	3.4.1
	Зона сельскохозяйственного использования
	га
	5974,1
	5906,7

	3.4.2
	Зона садоводства, огородничества
	га
	22,25
	22,25

	3.4.3
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	10,98
	10,98

	3.5
	Зоны рекреационного назначения
	га
	
	

	3.5.1
	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	га
	–
	96,02

	3.6
	Зоны специального назначения
	
	
	

	3.6.1
	Зона кладбищ
	га
	16,09
	16,09

	3.6.2
	Зона складирования и захоронения отходов
	га
	39,4
	39,4

	3.6.3
	Зона озелененных территорий специального назначения
	га
	13,54
	264,41

	3.7
	Иные зоны
	га
	579,42
	121,71

	4
	Население

	4.1
	Общая численность населения городского поселения
	чел.
	12783
	12256

	4.2
	Плотность населения
	чел./га
	186,48
	178,79

	5
	Жилищный фонд

	5.1
	Средняя обеспеченность населения
	м2/чел.
	22,57
	21,89

	5.2
	Общий объем жилищного фонда
	м2
	288600
	288600

	6
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

	6.1
	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	посещений в смену
	375
	375

	6.2
	Плоскостные спортивные сооружения
	объект
	5
	5

	6.3
	Культурно-досуговые учреждения клубного типа
	объект
	3
	3

	6.4
	Библиотека
	объект
	2
	2

	7
	Транспортная инфраструктура

	7.1
	Протяженность автомобильных дорог регионального значения
	км
	3,7
	3,7

	7.2
	Протяженность улично-дорожной сети
	км
	100,82
	105,02

	8
	Инженерная инфраструктура

	8.1
	Водоснабжение

	8.1.1
	Протяженность водопроводных сетей
	км
	28,16
	68,43

	8.2
	Водоотведение

	8.2.1
	Протяженность канализационных сетей
	км
	11,86
	11,86

	8.2.2
	Протяженность сетей дождевой канализации
	км
	-
	9,15

	8.2.3
	Очистные сооружения
	шт
	1
	3

	8.3
	Связь

	8.3.1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% от населения
	100
	100

	8.4
	Электроснабжение

	8.4.1
	Протяженность линий электропередач
	км
	75,2
	75,2

	8.5
	Теплоснабжение
	
	
	

	8.5.1
	Тепловые нагрузки централизованных источников 
	Гкал/ч
	44,78
	49,93

	8.5.2
	Протяженность тепловых сетей 
	км
	20,14
	20,14

	9
	Объекты специального назначения

	9.1
	Кладбища
	объект
	2
	2

	10
	Объекты обеспечения пожарной безопасности

	10.1
	Пожарное депо
	единиц
	1
	1
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1. [bookmark: _Toc85977422]СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

	№
	[bookmark: RANGE!A1][bookmark: _Hlk500415141]№ объекта на карте
	Наименование объекта
	Код объекта
	Назначение объекта
	Основные характеристики
	Местоположение
	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий *

	1. Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения

	1.1 Объекты физической культуры и массового спорта

	1. 
	1.1.1
	Спортивный зал (планируемый к реконструкции)
	602010302
	Повышение качества объектов физической культурой и спортом
	Единовременная пропускная способность – не менее 30 человек
	пгт. Чернышевск, зона специализированной общественной застройки
	Установление не требуется

	2. 
	1.1.2
	Плавательный бассейн (планируемый к размещению)
	602010302
	Создание инфраструктуры для занятия физической культурой и спортом
	Не менее 319,57 кв.м.зеркала воды
	пгт. Чернышевск, зона специализированной общественной застройки
	Установление не требуется

	2. Объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры

	2.1. Улично-дорожная сеть городского населенного пункта

	3. 
	б/н
	Дороги местного значения (планируемые к размещению)
	602030406
	Улучшение качества внутри поселковых транспортных связей
	Протяженность – 4,2 км, пропускная способность не более 800 ед./ч
	пгт. Чернышевск
	Установление не требуется

	2.2. Искусственные дорожные сооружения

	4. 
	2.2.1
	Мост по ул. Алеурская через р. Алеур (планируемый к реконструкции)
	602031601
	Улучшение качества внутри поселковых транспортных связей
	Ориентировочная протяженность – 80 п.м.
	пгт. Чернышевск
	Установление не требуется

	5. 
	2.2.2
	Мост через р. Алеур (планируемый к размещению) 
	602031601
	Улучшение качества внутри поселковых транспортных связей
	Ориентировочная протяженность – 50 п.м.
	пгт. Чернышевск
	Установление не требуется

	6. 
	2.2.3
	Мост через р. Алеур (планируемый к размещению)
	602031601
	Улучшение качества внутри поселковых транспортных связей
	Ориентировочная протяженность – 50 п.м.
	пгт. Чернышевск
	Установление не требуется

	3. Объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры

	3.1 Объекты водоснабжения

	7. 
	3.1.1
	Водозаборная скважина (планируемая к размещению)
	602041106
	Обеспечение водоснабжения
	от 4 куб. м/ч
	пгт. Чернышевск, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Зона санитарной
охраны источников питьевого
водоснабжения – 
не менее 50 м

	8. 
	3.1.2
	Резервуар 
(планируемый к размещению)
	602041105
	Обеспечение водоснабжения
	2х340,0 куб.м
	пгт. Чернышевск, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Зона санитарной
охраны источников питьевого
водоснабжения – 
не менее 30 м

	9. 
	3.1.3
	Резервуар 
(планируемый к размещению)
	602041105
	Обеспечение водоснабжения
	2х250,0 куб.м
	пгт. Чернышевск, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Зона санитарной
охраны источников питьевого
водоснабжения – 
не менее 30 м

	10. 
	3.1.4
	Резервуар 
(планируемый к размещению)
	602041105
	Обеспечение водоснабжения
	2х705,0 куб.м
	пгт. Чернышевск, зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан
	Зона санитарной
охраны источников питьевого
водоснабжения – 
не менее 30 м

	11. 
	3.1.5
	Скважина № 4937 (планируемая к ликвидации)
	602041106
	Повышения качества водоснабжения
	–
	пгт. Чернышевск, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Установление не требуется

	12. 
	3.1.6
	Скважина по ул. Строителей (планируемая к ликвидации)
	602041106
	Повышения качества водоснабжения
	–
	пгт. Чернышевск, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Установление не требуется

	13. 
	3.1.7
	Скважина № 4922 (планируемая к ликвидации) 
	602041106
	Повышения качества водоснабжения
	–
	пгт. Чернышевск, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Установление не требуется

	14. 
	3.1.8
	Водонапорная башня (планируемая к ликвидации)
	602041104
	Повышения качества водоснабжения
	2 шт
	пгт. Чернышевск, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Установление не требуется

	3.2 Сети водоснабжения

	15. 
	б/н
	Водопроводная сеть (планируемая к размещению)
	602041202
	Подача воды потребителям
	Протяженность – 40,27 км
	пгт. Чернышевск
	Зона санитарной
охраны источников питьевого
водоснабжения – 
не менее 50 м

	16. 
	б/н
	Водопроводная сеть (планируемая к реконструкции)
	602041202
	Безаварийное водоснабжение
	Протяженность – 28,16 км
	пгт. Чернышевск
	Установление не требуется

	3.3 Объекты водоотведения

	17. 
	3.3.1
	Очистные сооружения канализации (планируемые к реконструкции)
	602041301
	Очистка сточных вод
	3000 куб.м/сут
	пгт. Чернышевск, зона инженерной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона
100 м

	18. 
	3.3.2
	Очистные сооружения канализации (планируемые к размещению)
	602041301
	Очистка сточных вод
	10000 куб.м/сут
	пгт. Чернышевск, зона инженерной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона
300 м

	19. 
	3.3.3
	КНС-1 (планируемая к реконструкции)
	602041303
	Прием и перекачка сточных вод
	16,63 куб.м/ч
	пгт. Чернышевск, зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Установление не требуется

	20. 
	3.3.4
	КНС-2 (планируемая к реконструкции)
	602041303
	Прием и перекачка сточных вод
	16,63 куб.м/ч
	пгт. Чернышевск, многофункциональная общественно-деловая зона
	Установление не требуется

	21. 
	3.3.5
	КНС-3 (планируемая к реконструкции)
	602041303
	Прием и перекачка сточных вод
	27,04 куб.м/ч
	пгт. Чернышевск, зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Установление не требуется

	22. 
	3.3.6
	КНС-4 (планируемая к реконструкции)
	602041303
	Прием и перекачка сточных вод
	16,63 куб.м/ч
	пгт. Чернышевск, зона транспортной инфраструктуры
	Установление не требуется

	23. 
	3.3.7
	КНС-5 (планируемая к реконструкции)
	602041303
	Прием и перекачка сточных вод
	1,15 куб.м/ч
	пгт. Чернышевск, коммунально-складская зона
	Установление не требуется

	24. 
	3.3.8
	КНС-6 (планируемая к реконструкции)
	602041303
	Прием и перекачка сточных вод
	0,61 куб.м/ч
	пгт. Чернышевск, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Установление не требуется

	25. 
	3.3.9
	КНС-7 (планируемая к реконструкции)
	602041303
	Прием и перекачка сточных вод
	1,15 куб.м/ч
	пгт. Чернышевск, зона специализированной общественной застройки
	Установление не требуется

	26. 
	3.3.10
	Очистные сооружения дождевой канализации (планируемые к размещению)
	602041302
	Отведения дождевых сточных вод
	1 тыс. куб.м /сут
	пгт. Чернышевск, зона инженерной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона  50 м в соответствии

	27. 
	3.3.11
	Очистные сооружения дождевой канализации (планируемые к размещению)
	602041302
	Отведения дождевых сточных вод
	1 тыс. куб.м /сут
	пгт. Чернышевск, зона озелененных территорий специального назначения
	Санитарно-защитная зона  50 м в соответствии

	3.4 Сети водоотведения

	28. 
	б/н
	Канализация самотечная (планируемая к реконструкции)
	602041401
	Безаварийное водоотведение
	Протяженность – 4,04 км
	пгт. Чернышевск
	Установление не требуется

	29. 
	б/н
	Канализация напорная (планируемая к реконструкции)
	602041402
	Безаварийное водоотведение
	Протяженность – 7,82 км
	пгт. Чернышевск
	Установление не требуется

	30. 
	б/н
	Канализация дождевая самотечная закрытая (планируемая к размещению)
	602041404
	Отведения дождевых сточных вод
	Протяженность – 9,15 км
	пгт. Чернышевск
	Установление не требуется

	3.5. Объекты теплоснабжения

	31. 
	3.5.1
	Котельная (планируемая к ликвидации)
	602040901
	Повышения качества теплоснабжения
	10 шт
	пгт. Чернышевск
	Не устанавливается

	32. 
	3.5.2
	Котельная (планируемая к размещению)
	602040901
	Обеспечение теплоснабжения
	49,93 Гкал/ч
	пгт. Чернышевск, зона инженерной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона
100 м





2. [bookmark: _Toc85977423]ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
	№ п/п
	Наименование функциональной зоны
	Параметры функциональной зоны
	Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

	
	
	площадь зоны, га
	Описание функциональных зон и иные параметры
	

	1
	Жилые зоны
	
	
	

	1.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	726,65
	Зона предназначена для размещения индивидуальных жилых домов с придомовыми земельными участками, а также блокированных жилых домов с придомовыми участками до 500 кв. м.

Предельное количество этажей – 3.
	Местного значения поселения:
- Скважина № 4937 (планируемая к ликвидации) – пгт. Чернышевск;
- Скважина по ул. Строителей (планируемая к ликвидации) – пгт. Чернышевск;
- Скважина № 4922 (планируемая к ликвидации) – пгт. Чернышевск;
- Водонапорная башня (планируемая к ликвидации) – пгт. Чернышевск;
- Водозаборная скважина (планируемая к размещению) – пгт. Чернышевск;
- Резервуар (планируемый к размещению) пгт. Чернышевск;
- Резервуар (планируемый к размещению) пгт. Чернышевск;
- КНС-6 (планируемая к реконструкции);
- Котельная (планируемая к ликвидации) – пгт. Чернышевск.

	1.2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	28,82
	Зона предназначена для размещения многоквартирных жилых домов до 4 этажей, включая мансардный, а также блокированных жилых домов с придомовыми участками до 500 кв. м.

Предельное количество этажей – 4.
	–

	1.3
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	25,85
	Зона предназначена для размещения многоквартирных жилых домов до 8 этажей, включая мансардный, а также блокированных жилых домов с придомовыми участками до 500 кв. м.

Предельное количество этажей – 8.
	Местного значения поселения:
- КНС-1 (планируемая к реконструкции) – пгт. Чернышевск;
- КНС-3 (планируемая к реконструкции) – пгт. Чернышевск.

	2
	Общественно-деловые зоны
	
	
	


	2.1
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	34,06
	Зона предназначена преимущественно для размещения объектов торговли, делового, общественного и коммерческого назначения с возможностью размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства, улично-дорожной сети, проездов.
	Местного значения поселения:
- КНС-2 (планируемая к реконструкции) – пгт. Чернышевск.


	2.2
	Зона специализированной общественной застройки
	29,58
	Зона предназначена преимущественно для размещения объектов социальной инфраструктуры: дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, объектов культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений с возможностью размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства, улично-дорожной сети, проездов.
	Регионального значения:
- Реконструкция Чернышевского филиала ГПОУ «Шилкинский МПЛ» - пгт. Чернышевск.

Местного значения поселения:
- Спортивный зал (планируемый к реконструкции) – пгт. Чернышевск.
- Плавательный бассейн (планируемый к размещению) – пгт. Чернышевск;
- КНС-7 (планируемая к реконструкции) – пгт. Чернышевск;
- Котельная (планируемая к ликвидации) – пгт. Чернышевск.

	3
	Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры и транспортной инфраструктур
	
	
	

	3.1
	Производственная зона
	61,98
	Зона предназначена для размещения производственных объектов, а также территорий для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
	Регионального значения:
- Реконструкция (строительство) аэродрома в п.г.т. Чернышевск.

Местного значения поселения:
- Котельная (планируемая к ликвидации) – пгт. Чернышевск.

	3.2
	Коммунально-складская зона
	19,58
	Зона предназначена для размещения коммунально-складских объектов, а также территорий для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
	Местного значения поселения:
- КНС-5 (планируемая к реконструкции) – пгт. Чернышевск;
- Котельная (планируемая к ликвидации) – пгт. Чернышевск.
- Котельная (планируемая к размещению) – пгт. Чернышевск.

	3.3
	Научно-производственная зона
	0,79
	Зона предназначена для размещения объектов научно-исследовательских учреждений в том числе в составе учреждений высшего и среднего специального образования, вспомогательной инфраструктуры.
	–

	3.4
	Зона инженерной инфраструктуры
	13,53
	Зона предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры.
	Местного значения поселения:
- Очистные сооружения канализации (планируемые к реконструкции) – пгт. Чернышевск;
- Очистные сооружения канализации (планируемые к размещению) – пгт. Чернышевск;
- Очистные сооружения дождевой канализации (планируемые к размещению) – пгт. Чернышевск;
- Котельная (планируемая к ликвидации) – пгт. Чернышевск;

	3.5
	Зона транспортной инфраструктуры
	443,59
	Зона предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе внешнего автомобильного транспорта.
	Федерального значения:
- Реконструкцию станции Чернышевск-Забайкальский.

Регионального значения:
- Строительство автостанции в пгт. Чернышевск.

Местного значения поселения:
- КНС-4 (планируемая к реконструкции) – пгт. Чернышевск;

	4
	Зоны сельскохозяйственного использования
	
	
	

	4.1
	Зона сельскохозяйственного использования
	5906,7
	Зона предназначена для размещения:
- пашней, сенокосов, пастбищ, залежей, земли, занятой многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими).
- территорий, занятых зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции;
- территории, занятых внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных воздействий, замкнутыми водоемами;
- резервных земель для развития объектов сельскохозяйственного назначения.
	–

	4.2
	Зона садоводства, огородничества
	22,25
	Зона предназначена для размещения садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан
	Местного значения поселения:
- Резервуар (планируемый к размещению) – пгт. Чернышевск.

	4.3
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	10,98
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий предназначена для:
- осуществление хозяйственной деятельности вне сельскохозяйственных угодий;
- размещения зданий, сооружений, используемых для сельскохозяйственного производства, в том числе хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции;
- размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур.
	–

	5
	Зоны рекреационного назначения
	
	
	

	5.1
	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	96,02
	Зона предназначена для размещения парков, садов, скверов, рекреационных зон прибрежных территорий, естественных незастроенных природных территорий.
	Местного значения поселения:
- Очистные сооружения дождевой канализации (планируемые к размещению) – пгт. Чернышевск.

	6
	Зоны специального назначения
	
	
	

	6.1
	Зона кладбищ
	16,09
	Зона предназначена для размещения объектов погребения.
	–

	6.2
	Зона складирования и захоронения отходов
	39,4
	Зона предназначена для размещения объектов захоронения и утилизации отходов, мусоросортировочных объектов, а также сопутствующей инфраструктуры.
	Регионального значения:
- Вывод из эксплуатации свалки в пгт. Чернышевск.

	6.3
	Зона озелененных территорий специального назначения
	264,41
	Зона предназначена для размещения зелёных насаждений в санитарно-защитных зонах, санитарных разрывах или иных насаждений специального назначения.
	–

	7
	Иные зоны
	121,71
	Зона предназначена для территорий, которые не вовлечены в градостроительную деятельность.
	–
















Приложение № 3
к Решению Совета городского 
поселения «Чернышевское» 
№ 66 от «29»сентября 2023г.
Согласование проекта внесения изменений в генеральный план 
городского поселения «Чернышевское» Чернышевского района Забайкальского края

	№ п/п
	Орган исполнительной власти
	Министр/
Глава
	Исполнитель
	Письмо
	Краткое содержание
	Исправление

	1
	Минобрнауки России
	Е.М. Грудинина
	ШаиховаЛейсанФлюровна
тел. 8 (495) 547-13-28 (доб. 3712)
	от 08.08.2023 
№ МН-21/4006
	Согласовано
	

	2
	Минобороны РФ
	О. Оцепаев
	–
	от 18.08.2023
	Согласовано при условии доработки по замечаниям ФКУ «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений»

ФЗ ЗУ 75:21:230580:24 изменить на соотв. объекту Минобороны
	На картографических материалах проекта функциональная зона изменена на «иные зоны»


	3
	Фед. агентство по рыболовству
	С.В.Максимов
	И.А. Шумеко
(495) 987-05-73
	от 03.08.2023
	На картах-схемах схематично отобразить водоохрану зону для всех водных объектов указанного поселения

Согласовывает проект при условии внесения указанных изменений
	На картографических материалах проекта информация отображена


	4
	Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России)
	А.В. Карлов
	Тимирязев Михаил Вячеславович
+7 499 495 00 00 
(доб. 18-45)
	от 21.08.2023 
№ Д9/23972-ИС
	1. Из текстовой и картографической частей проекта необходимо удалить
информацию о мероприятиях по модернизации железнодорожной инфраструктуры
Транссибирской железнодорожной магистрали с развитием пропускных
и провозных способностей до 153 пар поездов в сутки и реконструкции
железнодорожной станции Чернышевск-Забайкальский в связи с тем, что указанные
мероприятия реализованы в рамках 1 этапа развития Восточного полигона.
2. В текстовую часть материалов по обоснованию проекта необходимо внести
Изменения в п. 8.1.

Согласовывает проект при условии внесения указанных изменений
	В материалах проекта информация отредактирована.

1. На картах исключен объект «Модернизация Транссибирской железнодорожной магистрали».
В текстовой части МПО указана ссылка на данное письмо Минтранса 
(стр. 94).

2. п. 8.1. МПО изложен в редакции согласно письму.(стр. 49)

	5
	Федеральное агентство лесного хозяйства (РОСЛЕСХОЗ)
	А.В. Панфилов
	–
	от 16.08.2023
	«Согласование не требуется»
	

	6
	Государственная корпорация по атомной энергии
	Г.С. Сахаров
	Седяшева Мария Валерьевна
(499) 949-43-95, 
доб. 58-31
	от 03.08.2023 
№ 1-12/41892
	Замечаний и предложений нет
	

	7
	Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
	Тимофеев О.Н.
	Матюшин Роман Владимирович 
8-495-622-39-11 доб.60-71
	от 24.08.2023
	Согласовано
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